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LETËR PËRCJELLËSE MBI PUBLIKIMIN E UDHËZUESVE QË SHOQËROJNË DIREKTIVËN PËR PRODUKTET E NËRTIMIT 89/106/EEC

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në zbatim të Ligjit për Produktet e Ndërtimit ka iniciuar projektin e përkthimit të disa dokumenteve udhëzues dhe dokumenteve interpretues.

Projekti i përkthimit të këtyre dokumenteve udhëzues dhe dokumenteve interpretues është kërkesë e Ligjit Për Produktet e Ndërtimit Nr. 02/L-14. Këto dokumente janë të publikuara nga Komisioni Evropian.

Projekti përfshinë:

· Përkthimin e Direktivës të Këshillit Evropian 89/106/EEC Për Produktet e Ndërtimit,

· Dokumentet Udhëzues (A, B, C, D, E, F,G, H, I, J, K, L, M), të Komisionit Evropian

· Dokumente Interpretuese (1, 2, 3, 4, 5, 6), të Komisionit Evropian

· Ligji Nr.02/l-14 për Produktet e Ndërtimit,

· Ligji Nr. 02/L-62 Për Inspektoratin e Produkteve të Ndërtimit, 

· Udhëzim Administrativ Nr.2006/01 për vlerësimin e konformitetit, rregullave të konformitetit dhe shënjimin e produkteve ndërtimore,

· Udhëzim Administrativ nr. 2006/29 për  formën dhe përmbajtjen e dokumentit - autorizimit me të cilin lejohet vlerësimi i konformitetit të produkteve ndërtimore,

· Udhëzim Administrativ Nr. 2007/02 Çimentoja për konstruksione betoni,

· Udhëzim Administrativ, Kërkesat teknike dhe vlerësimi i konformitetit për dyer dhe dritare, 

· Udhëzim Administrativ për konstruksionet e betonit.

Këto dokumente udhëzuese dhe interpretuese për implementimin e Direktivës së Këshillit 89/106 EEC u shërbejnë institucioneve, prodhuesve, importuesve dhe organeve mbikëqyrëse për implementimin e Ligjit për Produktet e Ndërtimit, nëpërmjet të cilit transpozohet Direktiva në fjalë; mundëson vendosjen e  lidhjeve të nevojshme ndërmjet kërkesave themelore dhe specifikimeve teknike të parapara me këtë ligj.   

Ky projekt është inicuar dhe realizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Departamenti i Ndërtimtarisë, ndërsa për botimin e materialeve ka dhënë mbështetjen edhe Agjencia për Promovimin e Investimeve (MTI).

HYRJE E PËRGJITHSHME NË DOKUMENTET INTERPRETUES

1. Direktiva për Produktet Ndërtimore (89/106/EEC) përcakton në Nenet 3 dhe 12 që Dokumentet Interpretues u japin formën konkrete Kërkesave Themelore referuar në Aneksin I të Direktivës së njëjtë të interpretuar në përputhje me preambulën e atij Aneksi. 

Neni 12(3) deklaron se Dokumentet Interpretuese, pasi të jetë kërkuar mendimi i Komitetit Permanent për Ndërtimtari, duhet të publikohet në Gazeten Zyrtare të Komuniteteve Europiane, seria C. 

2. Objektivi kryesor i Dokumenteve Interpretuese (DI) është që të krijojë lidhje në mes Kërkesave Themelore dhe mandateve që Komisioni u jep organeve për standardizim Evropian që të krijojnë standarde të harmonizuara dhe Organizatës Evropiane për Aprovime Teknike që të krijojë Udhëzimet për Aprovimet Teknike Europiane. Në mënyrë që të arrihet kjo duhet të mirren në konsiderim aspektet vijuese: 

· harmonizimi i terminologjisë dhe koncepteve themelore teknike apo identifikimi i nevojës për një harmonizim të tillë, 
· tregimi i klasave apo niveleve për çdo Kërkesë Themelore, për aq sa është e nevojshme dhe e mundshme,

· tregimi i metodave të korrelacionit mes klasave apo niveleve dhe specifikimeve teknike(2),

· përdorimi si referencë për krijimin e standardeve të harmonizuara dhe udhëzimeve për Aprovime Teknike Evropiane. 

3. Madje edhe nëse Direktiva për Produktet Ndërtimore (DPN-CPD(Construction Product Directive)) deklaron në një mënyrë gjithpërfshirëse kërkesat themelore të aplikueshme për punët(ndërtimore), ajo nuk kërkon nga Shtetet Anëtare që t'i imponojnë ato në punët, me fjalë tjera Shtetet Anëtare mbesin të lira që t'i rregullojnë apo jo punët ndërtimore. 

Megjithatë, nëse ato rregullojnë ato punë dhe rregulloret kanë ndikim në produktet ndërtimore, Shtetet Anëtare duhet të veprojnë në përputhje me dispozitat e Direktivës dhe, si pasoj, t'i adaptojnë rregulloret e tyre kombëtare; andaj ato nuk mund t'i imponojnë kërkesat themelore që aplikohen në punët përveç atyre të përcaktuara në Direktivën dhe ato mund të lejojnë plasimin në treg të produkteve ndërtimore të destinuara nga prodhuesi për t'u inkorporuar në punët vetëm nëse ato janë të përshtatshme për përdorim. 

Një produkt ndërtimor është i përshtatshëm për përdorimin e destinuar(synuar) nëse ai lejon punët në të cilat është i inkorporuar që t'i plotësojnë kërkesat themelore të aplikueshme; një produkt ndërtimor supozohet të jetë i përshtatshëm për përdorimin e destinuar të tij nëse ai bart shenjen CE e cila vërteton(ateston) konformitetin e produktit ndërtimor me specifikimet teknike (standardet e harmonizuara, Aprovimet Teknike Evropiane, specifikimet kombëtare të njohura përmes procedurave të Komunitetit – Neni 4(2)(c). 

Standardet e harmonizuara për produktet ndërtimore dhe udhëzimet për Aprovimet Teknike Evropiane themelohen në bazë të mandateve të dhëna organizatave për standardizim dhe EOTA; këto mandate themelohen duke i'u referuar Dokumenteve Interpretuese në të cilat është marrë në konsiderim relevanca me kërkesat themelore të aplikueshme për punët, në raport me produktet. 

4. Me rastin e njohjes së specifikimeve teknike kombëtare, përderisa të mos ketë standard të harmonizuar  (Nenet 4(2)(c) dhe 4(3) të DPN(CPD), nuk merret në mënyrë eksplicite me strukturën dhe terminologjinë e këtij edicioni të parë të DI. Megjithatë, nëse paraqitet rasti, rregullimet që i përmban DI mund të aplikohen për njohjen e specifikimeve teknike kombëtare sipas Nenit 12(2)(c) të DPN(CPD), për aq sa aplikimi i tye është relevant, duke marrë parasysh kërkesat themelore, llojin e produktit ndërtimor në fjalë dhe përdorimin e destinuar të tij. 

5. Në kuadër të kornizës së implementimit të DPN(CPD), DI(Dokumentet Interpretues) gjithashtu paraqet një referencë për vlerësimin e produktit ndërtimor në dy rastet në vijim: 

- Neni 4(4) i Direktivës (vlerësimi i përshtatshmërisë për përdorim nga ana e  një laboratori të aprovuar, në rastin kur prodhuesi nuk i ka aplikuar, apo i ka aplikuar vetëm pjesërisht specifikimet teknike ekzistuese), 

- Neni 9(2) i Direktivës (vlerësimi i përshtatshmërisë për përdorim i dhënë në Aprovimin Teknik Evropian, realizuar nga organet aprovuese që veprojnë bashkarisht në kuadër të EOTA kur Udhëzimet për Aprovimet Teknike Evropiane nuk ekzistojnë apo akoma nuk ekzistojnë. 

6. Dokumentet Interpretuese janë të një natyre evoluese dhe për këtë arsye kanë mundësi të zhvillimit të mëtejmë. Në të vërtetë, ato bazohen në një kombinim të: 

· Kërkesave themelore siç zhvillohen në Aneksin I të Direktivës;

· Njohurisë së rregulloreve kombëtare ekzistuese që aplikohen në punët, përfshirë edhe lëmin e prokurimit publik, duke patur parasysh dallimet e mundshme në kushtet gjeografike apo klimatike apo në mënyrat e jetesë si dhe niveleve të ndryshme të mundshme të mbrojtjes (Neni 3(2)) që mund të paraqes nevojen e themelimit të klasave apo niveleve të kërkesës dhe/ose performancës;

· Gjendja e llojit lidhur me produktet ndërtimore që ekzistojnë në kohën e krijimit të tyre;

· Përdorimi i destinuar i produkteve ndërtimore. 

Këto elemente të ndryshme mund të evoluojnë.

Me që kërkesat themelore shprehen në kuptim të objektivave, të kuptuarit që është dhënë në Dokumentet Interpretuese, në një moment të caktuar mund të evoluoj kryesisht për shkak të zhvillimit teknologjik dhe gjendjes së artit. Këto elemente evolutive, andaj, mund të justifikojnë adaptimin e Dokuemnteve Interpretuese dhe të ndikojnë në të kuptuarit e kërkesave themelore. 

Një Shtet Anëtar mund të kërkojë rishikimin e një apo më shumë Dokumenteve Interpretuese me qëllim të akomodimit të kërkesave të propozuara rregulluese plotësuese për performancën e punëve ndërtimore në kuadër të fushëveprimit të Kërkesave Themelore. Me kërkesat e tilla si çështje me përparësi të lartë do të merret Komisioni dhe Komiteti Permanent i Ndërtimit pa prejudikim të procesit të notifikimit formal sipas Direktivës  83/189/EEC (OJ No L109, 26.4.1983, fq.8). 

7. Në dokumentet aktuale interpretuese klasat apo nivelet e performancave janë vendosur në Dokumentin Interpretues Nr. 2 (Siguria në rast zjarri). 

Direktiva deklaron që klasat apo nivelet e kërkesave dhe/ose performancës, kur kjo është e nevojshme, mund të përcaktohen jashtë Dokumenteve Interpretuese. 

Sa i përket prezencës së substancave të rrezikshme në produkte ndërtimore, klasat dhe/ose nivelet e performancës së të cilave do t'u referohen specifikimet teknike, do të lejojnë nivelet e mbrojtjes që u nevojiten punëve për t'i garantuar, duke marrë parasysh qëllimin e punëve. 

8. Me që qëllimi i Direktivës është që të eliminojë pengesat në treg, që vijnë nga dispozitat ekzistuese legale, rregullative apo administrative, specifikimet teknike që dalin nga Direktiva duhet të marrin plotësisht në konsiderim traditat e justifikuara teknike në Shtatet Anëtare. Kjo do të thotë se specifikimet teknike nuk duhet të pengojnë apo parandalojnë përdorimin e produkteve ndërtimore të cilat u mundësojnë punëve që të konfirmojnë kërkesat themelore dhe që janë në përdorim në Shtetet Anëtare. 

DOKUMENTI INTERPRETUES NR.1:
REZISTENCA MEKANIKE DHE STABILITETI
QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I DOKUMENTIT INTERPRETUES NR.1
(1) Ky Dokument Interpretues ka të bëjë me Direktivën e Këshillit 89/106/EEC të datës 21 Dhjetor 1988 lidhur me përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative, të Shteteve Anëtare lidhur me produktet ndërtimore (tani e tutje i referohemi si "Direktiva").

(2) Neni 3 i Direktivës përcakton se qëllimi i Dokumentit Interpretues është t'u japë formën konkrete kërkesave themelore për krijimin e lidhjeve të nevojshme mes kërkesave themelore të dhëna në Aneksin I të Direktivës dhe mandateve për përgatitjen e standardeve të harmonizuara dhe udhëzimeve për aprovimet teknike Evropiane apo njohjen e specifikimeve tjera teknike në kuadër të kuptimit të Neneve 4 dhe 5 të Direktivës.

Kur konsiderohet e nevojshme, dispozitat e këtij Dokumenti Interpretues do të specifikohen më tutje në secilin mandat të caktuar. Gjatë draftimit të mandateve duhet kushtuar kujdes, nëse ka nevojë, kërkesave tjera themelore të Direktivës, si dhe Direktivave tjera relevante që kanë të bëjnë me produktet ndërtimore.

(3) Ky Dokument Interpretues merret me aspektet e punëve(ndërtimore) ku mund të jenë në pyetje "Rezistenca mekanike dhe stabiliteti". Ky identifikon produktet apo familjet e produkteve dhe karakteristikat lidhur me performancën e kënaqshme të tyre.

Për çdo përdorim të synuar të produktit, mandatet do të tregojnë detajisht më tutje se për cilat nga ato karakteristika do të bëhet fjalë në specifikimet e harmonizuara, duke përdorur procedurën hap pas hapi me CEN/CENELEC/EOTA, që do t'ua mundësojë karakteristikave të produktit të modifikohen apo plotësohen, nëse ka nevojë.

Aneksi I i Direktivës jep në vijim definicionin e kërkesës themelore që aplikohet kur dhe ku punët janë subjekt i rregulloreve të cilat përmbajnë një kërkesë të tillë:

"Punët ndërtimore duhet të projektohen(dizajnohen) dhe ndërtohen në  mënyrë të tillë që ngarkesat që do të veprojnë në to gjatë ndërtimit dhe përdorimit të tyre nuk do të çojnë në ndonjëren nga këto që vijojnë:

a) rrëzimin e tërësishëm apo të një pjese të punëve;

b) deformime të mëdha në një shkallë të papranueshme;

c) dëmtim të pjesëve tjera të punëve apo të pjesëve ose pajisjeve të instaluara si rezultat i deformimit të madh të konstruksionit mbajtës;

d) dëmtim nga ndonjë ndodhi deri në një shkallë në shpërpjestim me shkakun origjinal."

(4) Në përputhje me Rezolutën e Këshillit të datës 7 Maj 1985 (Qasja e Re) dhe me preambulën e Direktivës, ky interpretim i kërkesës themelore synon të zvoglojë nivelet ekzistuese dhe të justifikuara të mbrojtjes së punëve në Shtetet Anëtare.

NIVELET DHE KLASAT PËR KËRKESAT THEMELORE DHE PËR PERFORMANCAT E PRODUKTEVE RELEVANTE
1. Kur dallimet e specifikuara në Nenin 3(2) të Direktivës identifikohen dhe justifikohen në përputhje me ligjin e Komunitetit, klasat për kërkesat themelore dhe për performancat e produkteve relevante mund të jenë të domosdoshme. Qëllimi i klasave të tilla është që të arrihet qarkullimi i lirë dhe përdorimi i lirë i produkteve ndërtimore.

Në këtë rast klasat e tilla do të përcaktohen ose në dokumentin interpretues ose sipas procedurës së dhënë në Nenin 20(2)(a) të Direktivës. Kur përmes kësaj procedure identifikohet një klasifikim i performancës së produktit si mjet i shprehjes së shkallës së niveleve të kërkesave të punimeve, Komisioni, në kuadër të mandatit, kërkon nga CEN, CENELEC apo EOTA që ta bëjë propozimin adekuat.

Shtrirja e niveleve të kërkesave të mbuluara nga klasat varet nga nivelet ekzistuese dhe të justifikuara që hasen në Shtetet Anëtare.

Në rastet kur një Shtet Anëtar, në përputhje me Nenin 6(3) të Direktivës, përcakton në mesin e klasave vetëm një apo disa klasa për t'u zbatuar në territorin e tij (apo pjesë të tij), ai do të veprojë kështu vetëm në bazë të dallimeve të specifikuara në Nenin 3(2) të Direktivës.

2. Kur dallimet e justifikuara që specifikohen në Nenin 3(2) të Direktivës nuk identifikohen, klasat (apo nivelet) e performancave të produkteve gjithashtu mund të përdoren nga standardizuesit si mjet i përshtatshëm për specifikuesit, prodhuesit dhe blerësit. Për produkte të caktuara, klasat (apo nivelet) bëjnë më të lehtë përdorimin e standardit për ta lidhur performancën e produktit me përdorimin e synuar të tij.

Klasat e tilla të performancave (apo nivelet) për produktet, duke i’u referuar Nenit 4(1) të Direktivës, mund të krijohen nga standardizuesit të cilët do ta mbajnë Komisionin dhe Komitetin Permanent tëNdërtimit të informuar lidhur me vazhdimin e punës në këtë çështje në kuadër të mandateve ekzekutuese.

3 Secilën herë që klasat definohen për punët apo produktet, nevojitet të krijohet një klasë e quajtur "asnjë performancë e përcaktuar" kur dhe në rast se së paku një Shtet Anëtar nuk ka fare kërkesë ligjore në atë fushë.

KUPTIMI I TERMAVE TË PËRGJITHSHËM TË PËRDORUR NË DOKUMENTIN INTERPRETUES.

Punët ndërtimore
Punët ndërtimore nënkuptojnë çdo gjë që ndërtohet apo që rezulton nga veprimet ndërtimore dhe që fiksohet në tokë. Ky term mbulon si ndërtesat ashtu edhe punët  e inxhinierisë civile. Në Dokumentet Interpretuese "punët ndërtimore" gjithashtu përmenden  edhe si "punët". Punët ndërtimore përfshijnë për shembull: banesat; ndërtesat industriale, komerciale, zyrtare, shëndetësore, shkollore, rekreative dhe bujqësore; urat; rrugët dhe autostradat; hekurudhat; rrjetat e tubacioneve; stadiumet; pishinat; skelet;  platformat; portet; pendat; kanalet; digat; kullat; rezervuaret; tunelet etj.

Produktet ndërtimore
(1) Ky term u referohet produkteve që prodhohen për t'u inkorporuar në mënyrë të përhershme në punët dhe si të tilla plasohen në treg. Termat "produktet ndërtimore" apo "produktet", kur përdorën në Dokumentet Interpretuese, përfshijnë materialet, elementet dhe komponentet (veçmas apo në një kit) të sistemeve të parafabrikuara apo instalimeve të cilat mundësojnë që punët të plotësojnë kërkesat themelore.
(2) Inkorporimi i një produkti në mënyrë permanente në punët nënkupton:

- se heqja e tij zvogëlon mundësitë performuese të punëve, dhe
- se ç'montimi apo zëvendësimi e produktit janë veprime të cilat implikojnë veprime ndërtimore.

Mirëmbajtja normale
(1) Mirëmbajtja është një sërë masash preventive dhe të tjera të cilat aplikohen në punët me qëllim që t’u mundësojnë punëve të përmbushin të gjitha funksionet e tyre gjatë kohëzgjatjes së tyre. Këto masa përfshijnë pastrimin, servisimin, ringjyrosjen, riparimin, ndërrimin e pjesëve të punëve kur ka nevojë për këtë, etj.

(2) Mirëmbajtja normale në përgjithësi përfshinë inspektimet dhe ndodh në një kohë kur shpenzimet e intervenimit që duhet bërë nuk janë në shpërpjestim me vlerën e pjesës së punëve në fjalë, duke marrë parasysh shpenzimet pasuese.

Përdorimi i synuar
Përdorimi i synuar i një produkti i referohet rolit(eve) që produkti synon të luaj në plotësimin e kërkesave themelore.

Kohëzgjatja ekonomikisht e arsyeshme 
(1) Kohëzgjatja është periudha kohore gjatë së cilës do të vazhdojë performanca e punëve në një nivel kompatibil me plotësimin e kërkesave themelore.

(2) Një kohëzgjatje ekonomikisht e arsyeshme presupozon që të merren parasysh të gjitha aspektet relevante, siç janë:

· shpenzimet e projektimit(dizajnimit), ndërtimit dhe përdorimit;
· shpenzimet që dalin nga pengesa e përdorimit;
· rreziqet dhe pasojat e dështimit të punëve gjatë kohëzgjatjes së tyre dhe shpenzimet e sigurimit që mbulojnë këto rreziqe;
· ripërtëritja e pjesërishme e planifikuar;
· shpenzimet e inspektimeve, mirëmbajtjes, përkujdesjes dhe riparimit;
· shpenzimet e operimit dhe administrimit;
· asgjësimi;
· aspektet e mjedisit.
Veprimet
Veprimet që mund të ndikojnë në përputhshmërinë e punëve me kërkesat themelore ndërmirren nga faktorët që veprojnë në punët apo pjesët e punëve. Faktorët e tillë përfshijnë faktorët mekanikë, kimikë, biologjikë, termikë dhe elektromagnetikë.

Performanca
Performanca është një shprehje kuantitative (vlerë, shkallë, klasë apo nivel) e reagimit të punëve, pjesëve të punëve apo produktit, për një veprim të cilit i nënshtrohet apo të cilin e gjeneron ajo në kushtet e caktuara të shërbimit (për punët apo pjesët e punëve) apo kushteve të caktuara të përdorimit (për produktet).

SHPJEGIMI I KËRKESËS THEMELORE ”REZISTENCA MEKANIKE DHE STABILITETI”
Kuptimet e termave (1) të përdorur në tekstin e Kërkesës Themelore "Rezistenca Mekanike dhe Stabiliteti"

Konstruksioni mbajtës 
Montimi i organizuar i pjesëve të lidhura të projektuara(dizajnuara) për të siguruar rezistencën mekanike dhe stabilitetin e punëve. Në këtë Dokument Interpretues, "konstrukcionit mbajtës" i referohemi si "strukturë".

Ngarkesat që ngjanë të veprojnë në punët
Veprimet dhe ndikimet tjera që mund të shkaktojnë ndemje, deformime apo degradim në punët gjatë ndërtimit dhe përdorimit të tyre. Në këtë Dokument Interpretues "veprimet dhe ndikimet tjera" i referohemi si "veprime".

Rrëzimi(rrënimi)
Forma të ndryshme dështimi të strukturës siç përshkruhet në seksionin "metodat për verifikimin e rezistencës mekanike dhe stabilitetit të punëve".

Deformimi i papranueshëm
Deformimi apo plasaritja e punëve apo e një pjese të punëve të cilat i bëjnë të pavlefshme supozimet e bëra për përcaktimin e stabilitetit, rezistencës mekanike apo shërbimit të punëve apo pjesëve të punëve, apo që shkaktojnë zvogëlim të dukshëm të qëndrueshmërisë së punëve.

Dëmtimi nga një ndodhi deri në një shkallë shpërpjestimi me shkakun origjinal
Kjo nënkupton dëmtim të madh të punëve në relacion me shkakun origjinal (nga ndodhitë si shpërthimet, përplasja, mbingarkesa apo pasojë e gabimit të njeriut) që mund të kishin qenë shmangur apo kufizuar pa vështirësi apo shpenzime të papranueshme. 

Termat tjerë specifikë
Termat tjerë specifik definohen apo sqarohen kur paraqiten në tekst. Shih sidomos  "Baza për verifikimin e plotësimit të kërkesës themelore: Rezistenca mekanike dhe stabiliteti".



(1) Për kuptimin e këtyre termave është marrë parasysh Standardi Ndërkombëtar ISO 8930 i datës 1987-12-15
BAZAT PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS THEMELORE "REZISTENCA MEKANIKE DHE STABILITETI"
Të përgjithshme

Ky kapitull identifikon parimet themelore që ekzistojnë në Shtetet Anëtare për verifikimin e plotësimit të kërkesës themelore "Rezistenca mekanike dhe stabiliteti". Këto parime aktualisht janë në përputhje kur dhe ku punët u nënshtrohen rregulloreve që përmbajnë këtë kërkesë themelore. 

(1) Kërkesa themelore, për aq sa është e aplikueshme, plotësohet me probabilitet të pranueshëm gjatë kohëzgjatjes ekonomisht të arsyeshme të punëve.

(2) Plotësimi i kërkesës themelore sigurohet nga një numër masash ndërlidhëse që kanë të bëjnë sidomos me:

· planifikimin dhe projektimin(dizajnin) e punëve, ekzekutimin e punëve dhe mirëmbajtjen e nevojshme;

· veçoritë, performancat dhe përdorimin e produkteve ndërtimore.

(4) Varet nga Shtetet Anëtare, ku dhe kur ato e ndjejnë të nevojshme, të marrin masa lidhur me mbikëqyrjen e planifikimit, projektit(dizajnit) dhe ekzekutimit të punëve dhe lidhur me kualifikimet e palëve dhe personave të involvuar. Kur kjo mbikëqyrje dhe ky kontrollim i kualifikimeve janë drejtpërdrejt të lidhura me karakteristikat e produkteve, dispozitat relevante do të formulohen në kontekst të mandatit për përgatitjen e standardeve dhe udhëzimeve për aprovimin teknik Evropian lidhur me produktet në fjalë.

Veprimet

(1) Shih seksionin "Ngarkesat që ngjanë të veprojnë në punët"
(2) Kur kihet parasysh plotësimi i Kërkesës Themelore, mund të bëhet dallimi midis llojeve vijuese të veprimeve:

- Veprimet e përhershme: veprimet e përhershme për shkak të gravitetit; veprimet e tokës dhe shtypjes së ujit; deformimet e paraqitura gjatë ndërtimit, etj.

- Veprime e ndryshueshme: ngarkesat mbi dysheme, kulme apo pjesë tjera të punëve (duke përjashtuar erën dhe borën); ngarkesat e borës dhe akullit, ngarkesat e erës (statike dhe dinamike); ngarkesat e ujit dhe valëve, veprimet termike, acari; ngarkesat në sillose dhe rezervuare; ngarkesat e trafikut mbi ura dhe trotuare; veprimet e përfshira nga vinçat; veprimet dinamike nga makineria; ngarkesat ndërtimore; etj.

- Veprimet aksidentale: përplasja; shpërthimet; veprimet siizmike; veprimet për shkak të zjarrit; etj.

Verifikimi i plotësimit të kërkesës themelore

(1) Verifikimet ekzistuese në Shtetet Anëtare bazohen në konceptin e kufizuar të gjendjes që përshkruhet në kapitullin të ardhshëm (Metodat për verifikimin e rezistencës mekanike dhe stabilitetit të punëve), duke përdorur modele adekuate të dizajnit (plotësuar, nëse ka nevojë, nga testimet) që përfshijnë të gjitha variablat relevante. Kjo lë të kuptohet se modelet janë mjaft të sakta për të paraparë reagimin e strukturës dhe normalisht kanë parasysh standardin minimal të mjeshtrisë që me gjasë do të arrihet dhe besueshmërinë e informatave mbi të cilat bazohet dizajni, si dhe supozimet e bëra lidhur me mirëmbajtjen.

(2) Testimi përdorët gjithashtu kur metodat kalkuluese nuk janë të aplikueshme apo nuk janë adekuate. Në raste të tilla testimi përputhet me parimet themelore të dhëna në këtë Kapitull.
(3)  Për disa veprime kërkohen masa speciale, p.sh. për veprimet siizmike, efekti i zjarrit apo përplasja.
(4)  Dëmi i mundshëm i punëve nga ndonjë ndodhi deri në një shkallë në shpërputhje me shkakun origjinal mund të kufizohet apo shmanget me anë të një zgjedhjeje adekuate të një apo më shumë masave vijuese:

· shmangia, eliminimi apo zvoglimi i rreziqeve ndaj të cilave mund të ekspozohet struktura;
· zgjedhja e një forme strukturore e cila ka ndjeshmëri të ulët ndaj rreziqeve në fjalë;

· sigurimi i butësisë adekuate të strukturës për absorbim të energjisë.
Metodat për verifikimin e rezistencës mekanike dhe stabilitetit të punëve 

(1) Gjendjet e kufizuara janë gjendje pwrtej të cilave kërkesat e performancës nuk plotësohen.  Gjendjet e kufizuara mund të jenë në lidhje me situatat ekzistuese gjatë jetës së punës të punëve ose situatave dinamike gjatë zbatimit të punëve (faza e ndërtimit dhe/ose montimit ose riparimit) përdorimi i gabuar ose fatkeqësitë. Në thelb dallimi bëhet ndërmjet gjendjes kryesore të kufizuar dhe gjendjes së kufizuar të përdorshmërisë. 

(2)Gjendjet e kufizuara janë ato që lidhen me forma të ndryshme të rënjes së struktirës ose ato që janë afër rënjes së strukturës, të cilat nga shkaqe të caktuara konsiderohen gjendje kryesore të kufizuara.  

(3) Gjendjet e kufizuara të përfunduara që mund të kwrkohet të merren në konsideratë përfshijnë: 

· humbjen e ekuilibrit të strukturës ose ndonjë pjese të saj që konsiderohet si një trup joelastik;
· rënja për shkak të deformimeve jashtë mase ose rregullim, transformimi në mekanizëm, thyerje ose humbje e stabilitetit të strukturës ose ndonjë pjese të saj duke pwrfhirë mbështetjen e themelit.  

(4) Gjendjet e kufizuara të pwrdorshmërisë i përgjigjen gjendjes jashtë së cilës kriteret specifike për strukturë që ka të bëjë me përdorimin dhe funksionin më nuk arrihen.

(5) Gjendjet e kufizuara të pwrdorshmërisë që mund të merret në konsideratë janë psh.:  

- deformimet ose devijimet që mund të shkaktojnë shqetësim ose pengesa gjatë aplikimit efektiv të punëve ose mund të shkaktojnë dëmtim të paakceptueshëm të elemeteve finale ose elementeve jostrukturore;.  

- vibracionet që mund të shkaktojnë parehati tek njerëzit ose dëmtim në punët ose ndonjë pjesë të tyre ose të cilat kufizojnë efektivitetin e tyre funksional;
- Plasasritja dëmtuese. 

DEKLARATAT E PËRGJITHSHME LIDHUR ME SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE UDHËZIMET PËR APROVIMET TEKNIKE EVROPIANE
(1) "Specifikimet Teknike" nënkupton ato që i referohen Nenit 4 të Direktivës. "Udhëzimet për Aprovim Teknik Evropian" të një produkti apo familjeje produktesh do të thotë ato që i referohen Nenit 11 të Direktivës.

(2) Ekziston një dallim i përgjithshëm në mes:

- Kategorisë A: Këto janë standarde, që kanë të bëjnë me projektin(dizajnin) dhe ekzekutimin e ndërtesave dhe punëve të inxhinierisë civile dhe pjesëve të tyre, apo aspekte të caktuara të tyre, me synim për të plotësuar kërkesat themelore siç parashihen me Direktivën e Këshillit 89/106/EEC.

Standardet e kategorisë A duhet të merren parasysh në kuadër të fushëveprimit të Direktivës derisa dallimet në ligje, rregullore dhe dispozita administrative të Shteteve Anëtare pengojnë zhvillimin e standardeve të harmonizuara të produkteve.

- Kategorisë B: Këto janë specifikime teknike dhe udhëzime për aprovim teknik Evropian të cilat ekskluzivisht kanë të bëjnë me produktet ndërtimore që u nënshtrohen një vërtetimi(atestimi) të konformitetit dhe etiketimit sipas Neneve  13, 14 dhe 15 të Direktivës së Këshillit 89/106/EEC. Ato kanë të bëjnë me kërkesat lidhur me performancën dhe/ose karakteristikat tjera, përfshirë qëndrueshmërinë, të karakteristikave që mund të kenë ndikim në plotësimin e kërkesave themelore, testim dhe kritere të përputhshmërisë së një produkti. Standardet e Katekorisë B që kanë të bëjnë me një familje produktesh, janë të një karakteri tjetër dhe quhen standarte horizontale(të kategorise Bh).

(3) Ky dallim në mes Kategorive A dhe B nuk synon të vë prioritete të ndryshme për punën lidhur me dokumentet përkatëse, por që të reflektojë ndryshimin në përgjegjësitë dhe autorizimet e Shteteve Anëtare dhe në ato të organeve për Standardizim Evropian dhe Aprovim Teknik në implementimin e Direktivës 89/106/EEC.

(4) Me qëllim të sigurimit të kualitetit të këtyre dokumenteve me synim të plotësimit të kërkesave themelore, dispozitat e këtij Dokumenti Interpretues do të rezultojnë në kushte specifike që do të përfshihen në mandatet për përgatitjen e standardeve përkatëse Evropiane  dhe të udhëzimeve për aprovim teknik Evropian.

(5) Supozimet e bëra në standardet e Kategorisë A në njërën anë dhe ato të bëra në specifikimet e Kategorisë B në anën tjetër duhet të jenë kompatibile me njëra tjetrën.

(6) Specifikimet teknike të Kategorisë B dhe udhëzimet për aprovim teknik Evropian duhet të paraqesin përdorimin(et) e synyara të produkteve përkatëse.

DISPOZITAT LIDHUR ME PRODUKTET DHE PUNËT NË DOKUMENTIN INTERPRETUES NR.1
Dispozitat lidhur me punët apo pjesët e tyre
Baza për verifikim
Me qëllim të plotësimit të kërkesave themelore lidhur me rezistencën mekanike dhe stabilitetin, në Shtetet Anëtare, aktualisht, punët verifikohen në bazë procedurave:
a) përputhja me dispozitat e  "Bazave për verifikimin e plotësimit të kërkesave themelore" të këtij Dokumenti Interpretues duke përfshirë gjendjet me kufizime relevante për t’u marrë në konsiderim;

b) krijimi i dispozitave lidhur me gjendjet me kufizime shërbimi; pronari i punëve  mund të vë kërkesa speciale apo plotësuese shërbimi varësisht nga funksioni i punëve.

Veprimet
(1) Gamat e vlerave për veprime dhe ndikime tjera që duhet të merren parasysh për projektim(dizajnim), ekzekutim dhe përdorim të punëve aktualisht janë të dhëna në rregulloret kombëtare. Këto gjithashtu paraqesin vlerat reprezentative të veprimeve dhe ndikimeve  dhe specifikojnë llojet e veprimeve dhe vlerave apo klasave për t’u marrë në konsidrim për lloje të caktuara të punëve.

(2) Sa i përket projektimit(dizajnimit), rregulloret kombëtare apo standardet e Kategorisë A të përmendura në "Specifikimet teknike dhe udhëzimet për Aprovimin Teknik Europian" mund të marrin në konsiderim rregullat për kohëzgjatjet e ndërrueshme dhe rregullat për periudhat e kthimit.

Formati i faktorit të sigurisë së pjesërishme
Rregullat e projektimit(dizajnimit) në specifikimet teknike dhe në udhëzimet për aprovim teknik Evropian mund të bazohen në faktorin e sigurisë së pjesërishme duke përdorur vlerat përfaqësuese për veprimet dhe veçoritë e materialeve. Në këtë rast duhet patur parasysh faktin se siguria dhe kohëzgjatja e shërbimit varen nga kualiteti i sistemit të sigurisë. Nivelet e dëshiruara të sigurisë dhe kohëzgjatjes së shërbimit mund të krijohen duke përdorur metodat e besueshme probabile.

Rregullat e thjeshtësuara
Specifikimet teknike dhe udhëzimet për aprovim teknik Evropian mund të përfshijnë rregullat e thjeshtuara të projektimit(dizajnimit) bazuar në konceptin e gjendjes me kufizime, siç janë:

Rasti 1 – Verifikimi me anë të kalkulimeve:

a) duke thjeshtuar kalkulimin për gjendjet me kufizime të skajshme dhe/ose gjendjet me kufizime në kohëzgjatje të shërbimit, apo
b) duke marr në konsiderim vetëm gjendjet me kufizime në kohëzgjatje të shërbimit, ku gjendjet me kufizime të skajshme nuk ka nevojë të merren në konsiderim në mënyrë eksplicite;

Rasti 2 – Verifikimi pa kalkulime:

a) duke specifikuar rregullat e veçanta detajuese, apo
b) për punët e thjeshta, duke specifikuar dispozita të veçanta bazuar në përvojën substanciale.
Dispozitat lidhur me produktet
Produktet dhe karakteristikat e tyre të cilat mund të jenë relevante për kerkesën themelore
(1) Për qëllime të përgatitjes së mandateve për standartet e Kategorisë B dhe udhëzimeve  për aprovimin teknik Evropian, lista e dhënë në shtojcë tregon produktet e familjeve të produkteve të cilat mund të plasohen në treg dhe të cilat kontribuojnë në aftësinë e punëve si tërsi, apo pjesëve të caktuara të punëve, për plotësimin e kërkesës themelore. Kjo listë e produkteve nuk është e plotë.
(2) Në këtë listë karakteristikat relevante për kërkesat themelore, që kanë nevojë të merren në konsiderim në përgatitjen e mandateve për standardet Evropiane dhe udhëzimet për aprovimin teknik Europian, paraqiten ndaj çdo produkti apo familje produktesh. Ato janë gjithashtu indikative për karakteristikat që merren në konsiderim në mandatet për ato produkte të cilat nuk janë të përfshira në listë.

(3) Për karakteristikat e radhtura në shtojcë aplikohen:

i) kur përmenden, tolerancat në madhësitë duhet të merren në konsiderim në specifikimet të cilat përmenden në tërë projektin(dizajnin) apo nevojën e ekzekutimit;

ii) kur është relevante (p.sh. plastikë), duhet të shprehet shkalla e temperaturës në të cilën karakteristikat duhet të jenë valide;

iii) madje edhe në rastet kur kjo nuk përmendet në mënyrë specifike, mund të specifikohet mosha konvencionale si dhe shkalla e testimit;

iv) qëndrueshmëria (që u referohet vlerave të karakteristikave) synon të nënkuptojë shtrirjen deri në të cilën mirëmbahen vlerat e karakteristikave gjatë kohëzgjatjes sipas procesit natyrorë të ndryshimit të karakteristikave, duke përjashtuar efektin e veprimeve agresive të jashtme.

v) Dokumenti Interpretues aplikohet te produktet performanca e të cilave ndikon në integritetin strukturor të punëve (si tërësi apo në pjesët e ndara të tyre).

PRODUKTET, PERFORMANCAT DHE VËRTETIMI(ATESTIMI) I KONFORMITETIT
1. Performancat e Produkteve
(1) Për aq sa është praktike karakteristikat e produkteve duhet të përshkruhen në kuptim të performancës në specifikimet teknike dhe udhëzimet për aprovimin teknik Evropian. Metodat e kalkulimit, matjet, dhe testimi (ku ka mundësi), bashkë me kriteret e përputhshmërisë, duhet të jipen ose në specifikimet teknike relevante ose në referencat e cekura në specifikimet e tilla.

(2) Shprehja e performancave të produktit duhet të jetë në përputhje me bazën për verifikim të kërkesës themelore siç është aktualisht në përdorim në Shtetet Anëtare dhe që përmendet në "Bazat për verifikimin e plotësimit të kërkesës themelore" dhe siç jipet në standardet e Kategorisë Evropiane A që përmenden në "Deklaratat e përgjithshme lidhur me specifikimet teknike dhe Udhëzimit për Aprovimet Teknike Europiane, pika 2", duke marrë parasysh implementimin faktik të këtyre dokumenteve.
2. Vërtetimi(atestimi) i konformitetit të produkteve
(1) "Vërtetimi i konformitetit" të produkteve nënkupton që janë ndjekur dispozitat dhe procedurat e dhëna në Nenet 13, 14 dhe 15 të Direktivës si dhe Aneksit III. Këto dispozita synojnë të sigurojnë që, me probabilitet të pranueshëm, performanca e një produkti të arrihet siç është specifikuar në specifikimin teknik relevant.

(2) Mandatet do të përfshijnë treguesit lidhur me procedurat e vërtetimit të konformitetit në kuadër të kornizës së Aneksit III të Direktivës dhe lidhur me dispozitat që duhet paraqitur në specifikimet teknike dhe udhëzimet për aprovimin teknik Evropian.

KOHËZGJATJA DHE QËNDRUESHMËRIA
1 Trajtimi i kohëzgjatjes së punëve ndërtimore në raport me kërkesën themelore
(1) Varet nga Shtetet Anëtare se ku dhe kur e ndjejnë të nevojshme për të ndërmarrë masa lidhur me kohëzgjatjen që mund të konsiderohet e arsyeshme për çdo lloj punësh, apo për disa nga to, apo për pjesët e punëve, në raport me plotësimin e kërkesave themelore.

(2) Kur dispozitat që kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë e punëve në raport me kërkesën themelore janë të lidhura me karakteristikat e produkteve, mandatet për përgatitjen e standardeve Evropiane dhe udhëzimeve për aprovimet teknike Europiane, lidhur me këto produkte, gjithashtu do të mbulojnë edhe aspektet e qëndrueshmërisë.
2 Trajtimi i kohëzgjatjes së produkteve ndërtimore në raport me kërkesën themelore
(1) Specifikimet e Kategorisë B dhe udhëzimeve për aprovimin teknik Evropian duhet të përfshijnë treguesit lidhur me kohëzgjatjen e produkteve në raport me përdorimet e synuara dhe metodat për vlerësimin e tyre.

(2) Treguesit e dhënë në kohëzgjatjen e një produkti nuk mund të interpretohen si garancion i dhënë nga prodhuesi, por merren vetëm si mjet për zgjedhjen e produkteve të duhura në raport me kohëzgjatjen e pritur, ekonomisht të arsyeshme, të punëve. 
Dokumenti Interpretues 2: SIGURIA NË RAST ZJARRI më tutje përcakton:

(3) Nganjëherë produktet kualifikohen për përdorim normal, por kjo nuk e përfshinë automatikisht qëndrushmërinë e performancës së sigurisë ndaj zjarrit.

Shembuj:

- produktet e ndjeshme ndaj ndikimeve të mjedisit (stuhi, efektet kimike, etj.) p.sh. produktet e trajtuara për frenimin e zjarrit,
- mbyllëset lëvizëse (nëse ato nuk mbyllen gjatë përdorimit normal mund të mos ketë rrezik për sigurinë e jetës, por mund të ketë rrezik në rast zjarri) p.sh. dyert vetë-mbyllëse, grilat dhe pllakat lëvizëse e metalike për mbrojtje ndaj zjarrit.

Metodat për vlerësimin e kohëzgjatjes së punës janë p.sh.:

· testimet duke përfshirë procedurat e larjes dhe pastrimit,
· testimet afatgjata dhe afatshkurta të erozionit,
· testimet mekanike (testimet e mbylljes, vibrimit, testimet e goditjes),
· testimet e korozionit.

ANEKSI I DOKUMENTIT INTERPRETUES NR.1
Produktet për murosje
	PRODUKTET
	KARAKTERISTIKAT RELEVANTE

	Njësitë e produkteve për murosje
Prodhuar nga materiale të ndryshme p.sh.:
	

	argjilë
silikat kalciumi
beton (normal dhe të lehtë)
beton i ajrosur me pore 

guri
Vërejtje: Njësitë e murosjes mund të kenë gjeometri të ndryshme p.sh.: solide, me vrima, me zgavër,  poroze
	Tolerancat në madhësi (1) (vetëm për qëllime etiketimi) 

Forma/madhësia/pozita e vrimave në njësitë e muratorisë me zgavra
Dendësia
Veçoritë e thithjes së ujit 
Stabiliteti dimenzional:

lagështia
Forca shtypëse
Forca e elasticitetit (vetëm për raste speciale të justifikueshme)
Rezistenca e goditjes së lëvozhgës së jashtme
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):
. ngrirja dhe shkrirja

	Llaqet e parapërziera dhe parapaketuara  bazuar në p.sh.:
	

	çimento  

gëlqere 
rrëshirë 
	- Pas terjes dhe fortësimit: 

Dendësia
Stabiliteti dimenzional:

· lagështia
Forca elastike dhe shtypëse
Forca lidhëse në njësitë relevante të murosjes
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese): 

· ngrirja dhe shkrirja 

· kloridet 

· sulfatet  

	Pjesët përbërëse të llaçit 
	

	
	· Për gëlqere, duhet të merren në konsiderim karakteristikat që ndikojnë në karakteristikat e mësipërme të llaçit. 

· Për pjesët tjera përbërëse shih seksionin "Produktet e betonit dhe produktet për beton (normale-armuar-paraforcuar)" 

	Përforcimi në bazën lidhëse
	

	Armatura mund të vendoset mbi bazën e llaçit në nyje apo mbi kurrizore speciale dhe mund të jetë p.sh. në formë shufrash, teli, apo rrjetash (pllaka të gjëra metalike, tel i salduar, tel i thurrur, tel i shkallzuar)
	Marka e fortësisë në llaçe relevante 

Forca elastike
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):
· faktorët korozivë

	Lidhjet 
	

	Lidhjet p.sh. mund të jenë lidhje të zakonshme muri, lidhje rrëshqitëse apo lidhje gërshërë (simetrike apo asimetrike) dhe p.sh. mund të jenë nga plastika, apo metalet (çeliku, çeliku i pakorodueshëm, fosfate bronzi, bakër, alumin)
	Forca shtypëse 

Forca elastike
Ngurtësia ndaj lakimit
gjithashtu  (përveç lidhjeve të murit) 

· Rezistenca ndaj shtrembërimit diagonal 

· Ngurtësia ndaj shtrembërimit diagonal 
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):

· faktorët korrozivë

	Komponentet ndihmëse 
	

	p.sh. shiritët, hallkat, këndet mbajtëse dhe mbështetëset
	Fortësia dhe ngurtësia nën veprimet relevante 

Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):
- faktorët korrozivë


Produktet e drurit për përdorim strukturorë 
	PRODUKTET 
	KARAKTERISTIKAT RELEVANTE

	Lënda solide strukturore e drurit 
	

	Lëndet e drurit mund të jenë të rrumbullakëta apo të sharruara, të zdrukthëtuara apo të përpunuara ndryshe dhe të ngjitura (ngjitës). Lënda e drurit mund të jetë e patrajtuar apo e trajtuar për të rritur qëndrushmërinë apo rezistencën ndaj zjarrit
	-Fortësia dhe modulet e elasticitetit në:

lakim
shtypje 
tendosje 
shtrembërim diagonal
- Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):
- sulmi biologjik nga kërpudha dru-shkatërruese, insektet dhe krimbat e drurit

	Lënda e drurit e laminuar me ngjitës 
	

	E laminuar horizontalisht apo vërtikalisht, të drejta dhe të lakuara etj.
	Sa i përket lëndës solide strukturore të drurit dhe përveç kësaj 

Integriteti i markës  

· fortësia e dredhjes së vijës së ngjitësit 

· rezistenca ndaj delaminimit 

	Produktet tjera të lëndës së drurit të ngjitura me ngjitës  
	

	
	Integriteti i markës si më lartë 

	Shtyllat e drurit për linja transmetimi  
	

	
	Fortësia dhe ngurtësia nën veprimet e përshkruara 

Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):
· sulmi biologjik nga kërpudha dru-shkatërruese dhe insektet

	Dërrasat e bazuara të drurit 
	

	p.sh. shpërpllakat, dërrasat nga copëzat, dërrasat nga fibrat, dërrasat me bujashka të orjentuara, dërrasa – të ngjitura me çimento
	Stabiliteti dimenzional nën kushtet e ndryshme të lagështisë 

Fortësia dhe ngurtësia nën kushte të ndryshme të lagështisë në: 

lakim
shtypje
tendosje 
shtrembërim

	
	Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese): 

· sulmi biologjik nga kërpudha dru-shkatërruese dhe insektet 

· lagështia 

Integriteti lidhjës 

· fortësia e shtrembërimit të vijës së ngjitësit 

· rezistenca ndaj delaminimit

	Ngjitësit (për përdorim në punishte)
	

	p.sh. fenolik, aminoplastik dhe kazeinë
	Integriteti i lidhjës: 

· rezistenca ndaj delaminimit  

· efekti i tkurrjes  

· ndërlidhja me drurin (dëmi acidik) 

Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme)

	Mbërthyesit mekanikë dhe të tipit të kunjave 
	

	p.sh. gozhdat, kapëset, kunjat, bulonat dhe vidat
	Fortësia e elasticitetit  

Fortësia e lakimit 
Ngurtësia ndaj lakimit 
Fortësia e lidhjes në dredhje
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):
· faktorët korrozivë

	Lidhëset dhe mbërthyesit e pllakave të shpuara metalike 
	

	p.sh. pllaka të gozhduara, lidhëse dhëmbëzore pllakash, unaza ndarëse, pllakat e dredhura 
	Fortësia e lidhjes në dredhje

Ngurtësia ndaj lakimit 

Sjellja nën veprime ciklike
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën- veprimeve vijuese):
· faktorët korrozivë


Produktet e betonit dhe produktet për beton (i zakonshëm-i  armuar-parafabrikuar)
	PRODUKTET 
	KARAKTERISTIKAT RELEVANTE

	Pjesët përbërëse të betonit 
	

	ÇIMENTO (për përdorim në punishte)
	

	Duke përfshirë çimenton e zakonshme Portland, kompozicione Portland, me shllak thëngjillI, pozolanik, përzierje, temperaturë të ulët të hidratimit, fortësim të shpejtë, rezistues ndaj sulfatit, etj.
	Ato që drejtpërdrejt ndikojnë në karakteristikat e betonit të fortësuar të dhëna më poshtë në listë dhe ato të llaçeve 

· reaktiviteti me sulfat  

· përbërja alkalike 

	AGREGATET PËR BETON  (për përdorim në punishte)
	

	p.sh. zhavori, rëra, gur i thyer, shllak furre, agregate të lehta, agregate të recikluara
	Ato që ndikojnë në karakteristikat e betonit të fortësuar (shih më poshtë) dhe llaçeve (shih pjesët përbërëse të llaçit) 

· reagimi alkali/agregate  

· madhësia e kokrrës së agregateve  

· pastërtia 

	Betoni 
	

	
	Për beton të freskët 

përpunueshmëria 
për beton të fortësuar 

karakteristikat e betonit të fortësuar në moshat konvencionale dhe shkallën e testimit:

dëndësia 
fortësia në shtypje
fortësia në elasticitet
moduli i elasticitetit
tendosja maksimale në shtypje
Koeficienti i tkurrjes
koeficienti final i shkrirjes

	
	Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese): 

· ngrirja-shkrirja  

· gërryerja 

· sulfati 

Për beton plotësues të fortësisë së lartë 

veçoritë e absorbimit të energjisë (në lidhje me brishtësi)

energjia e thyerjes
sjellja nën ngarkim ciklik

	Pjesë tjera përbërëse të betonit p.sh.:
	

	SHTESAT (për përdorim në punishte)
	

	p.sh. mikrosilici,  hiri i thëngjillit, pluhuri i shamotit
	Ato që ndikojnë në karakteristikat e betonit të fortësuar p.sh.: 

· përsoshmëria 

· përbërja e silicit 

· sulfatet 

· kloridet
· përbërje karboni 

	PËRZIERJET SHTESË (në punishte)
	

	
	Si më lartë dhe pa ndërlidhje të dëmshme me komponentet tjera

	Çeliku armirues p.sh:
	

	çeliku i zakonshëm
çeliku i pandryshkur
çeliku i galvanizuar
shufrat e mbështjellura me epox
shufrat – të brinjëzuara, të rrafshta, të lëmuara 

shufra në formë spiraleje
konstrukcion i salduar
	Tolerancat në madhësi (1) (vetëm për qëllime etiketimi) 

Aftësia salduese
Fortësia maksimale e elasticitetit
Fortësia elasticitike e dhënë
Fortësia e lodhjes së metaleve – cikli i ulët i lodhjes
Butësia
Moduli i elasticitetit
Zgjatja(Elongacioni) te ngarkesa maksimale 
Fortësia e lidhëse (me beton)

Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):
· faktorët korrozivë

	KOMPONENTET NDIHMËSE
	

	p.sh. lidhëset, kanxhat
	Fortësia dhe ngurtësia nën veprimet relevante

	Çeliku i parafabrikuar 
	

	teli  

shufrat
litar teli 
	Si për "çelikun për armatura" dhe, plotësues, 

Humbjet relaksuese
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën- veprimeve vijuese): 

· korrozioni shtypës 

· faktorët korrozivë 

	APARATET E PARAFABRIKIMIT Për pas-tensionim 
	

	Ankorimet 

Kanxhat
	Fortësia e dështimit 

Zgjatja(Elongacioni) në dështime dhe gjatë ngarkesës së shërbimit
Fortësia e lodhjes
Transferi i ngarkesës mbi beton
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):
· faktorët korrozivë

	KANALET DHE KËLLËFET 
	

	
	Faktorët e veprimit të fleksibilitetit 

Rezistenca e ngarkesës anësore
Rezistenca e ngarkesës së elasticitetit
Papërshkueshmëria e ujit
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme)

	LLAÇET E HOLLA
	

	
	Fluiditeti dhe kohezioni 

Rezistenca ndaj depërtimit të ujit
Fortësia lidhëse
Fuqia kompresive
Deformimi tkurrës gjatë fortësimit
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):
· ngrirja 
Mungesa e ndërlidhjeve dëmtuese me komponentet tjera


Produktet për konstruksione metalike 
	PRODUKTET
	KARAKTERISTIKAT RELEVANTE 

	Segmentet e aliazheve të çelikut dhe aluminit 
	

	Segmentet e prodhuara me rrotullim në të nxehtë, të formuara në të ftohtë apo ndryshe me trajtë të ndryshme-pllakë, shufër, T, L, H profile, kënde kanalesh, e zgavërt 

- nga materiale të ndryshme – çelik të zakonshëm, çelik rezistent ndaj korrozionit, alumin
- i pambrojtur apo i mbrojtur ndaj korrozionit duke e mbështjellur me ngjyrë, zink, epoks, anodizuar
Përfshihen gjithashtu edhe shtyllat dhe shtyllat në formë pllakash.
	Tolerancat në gjeometri 

Fuqia e dhënë
Fuqia maksimale e elasticitetit
Rezistenca ndaj lodhjes – lodhje e ciklit të ulët
Ngurtësia thyese (i referohet temperaturës më të ulët të shërbimit) 

Moduli i elasticitetit
Lakueshmëria
Tendosja finale
Aftësia salduese
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):
· faktorët korrozivë

	Lidhësit strukturorë 
	

	p.sh. gozhdat e vogla, bulonat (dadot dhe rondelet), kunjat , vidhat, etj.
	Toleranca në gjeometri 

Fortësia e dhënë
Fortësia maksimale
Rezistenca ndaj lodhjes
Aftësia salduese
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):
· faktorët korroziv

	Materialet për saldim (në punishte)
	

	
	Fortësia dhe ngurtësia e lidhjeve të salduara relevante


PRODUKTET TJERA
	PRODUKTET
	KARAKTERISTIKAT RELEVANTE

	A) Produktet për përdorim të përgjithshëm gjeoteknik 
	

	PËRFORCIMI I DHEUT 
	

	p.sh. gjeopëlhura,  gjeorrjeta dhe filamente
	Fuqia e elasticitetit 

Ngurtësia
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën-veprimeve vijuese): 

· faktorët e ndryshëm aktivë në dhera 

· drita ultravjollcë 

	STABILIZIMI I DHEUT 
	

	Produkte të ndryshme, p.sh. ngjeshjen e dheut
	Fluiditeti dhe kohezioni 

Kompatibiliteti me komponentet e dheut
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme)

	ANKORIMET E TOKËS
	

	p.sh. bulonat e shkëmbit, gjilpërat e dheut
	Fuqia e elasticitetit 

Fortësia e shtrembërimit diagonal
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën-veprimeve vijuese):
· faktorët korrozivë

	B) Produktet e parafabrikuara 
	

	SISTEMET PËR UJËSJELLËS DHE GAZSJELLËS DHE KANALIZIME
	

	p.sh. tubacionet, gypat dhe pajisjet e tyre, kanalet  e bërë nga betoni (i armuar apo paarmruar), plastika, çeliku, hekuri i derdhur
	Tolerancat në gjeometri (2) (vetëm për përdorimet etiketuese) 

Fuqia e shtypjes së brendshme
Fuqia e shtypjes së jashtme
Fuqia e lakimit gjatësorë
Rezistenca ndaj shtypjes 
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën-veprimeve vijuese):
- faktorë të ndryshëm në dhe/apo faktorët transportues 

	KOMPONENTET APO PANELET MBAJTËSE TË PARAFABRIKUARA 
	

	p.sh. njësitë për dysheme, njësitë për kulm, shtyllat, njësitë e murit, muret e diafragmës, traverza në tokë, pirgjet, kanalet nën rrugë, qemeret (duke përfshirë ata në veprime kompozite në murosje), muret mbajtëse, pregj hekurudhash
	Si të përshtatet: 

Fuqia lakuese
Fuqia e tendosjes
Fuqia e shtypjes
Fuqia e shtrembërimit diagonal 
Fuqia përdredhëse 
Fuqia shënuese e shtrembërimit diagonal 
Ngurtësia e lakimit
Ngurtësia ndaj shtypjes
Rezistenca ndaj goditjes (për përdorime speciale për mure dhe dysheme)
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme si të jetë e përshtatshme për përdorim dhe material)

	BETONI I PARAFABRIKUAR  

LIDHËSET E ELEMENTEVE 
	

	
	Si më lartë dhe si plotësim 

· koeficienti i dridhjes

	KOMPONENTET METALIKE 
	

	p.sh. shkallët, galeritë dhe rrugicat, shkallët e fiksuara, fasadat
	Tolerancat në gjeometri (2) (vetëm për qëllime etiketimi) 

Fuqia, ngurtësia sipas përdorimit 
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese):
· korrozioni

	MBAJTËSET STRUKTURORE 
	

	
	Fuqia shtypëse 

Fuqia e shtrembërimit diagonal 
Fuqia e kombinuar e shtypjes/shtrembërimit 
Ngurtësia shtypëse
Ngurtësia e shtrembërimit diagonal 
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën-veprimeve vijuese) 

· oksidimi 

· temperatura 

· lodhja 

	IZOLUESIT E VIBRIMIT DHE AMORTIZUESIT 
	

	p.sh. mbajtëset e gomës, sistemet e absorbimit të energjisë, ganxhat e dridhjes 
	Sa u përket mbajtëseve strukturore dhe sidomos: 

Veçoritë absorbuese të energjisë (p.sh. trajta lakore dhe stabiliteti)

	C) Produktet për ndërtimin e rrugëve 
	

	AGREGATET PËR PËRDORIME NË RRUGË 
	

	
	Madhësia e kokrrës
Pastërtia
Rezistenca ndaj fragmentimit 
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe në lidhje me):
· rezistencën ndaj fërkimit

	BITUMENI
	

	
	Dendësia  

Pika e zbutjes 
Fortësia
Rezistenca ndaj oksidimit në temperaturë të lartë
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën-veprimeve vijuese): 

· kushtet klimatike 

· kimikalet  

	LIDHËSIT HIDRAULIKË 
	

	p.sh. hiri i thëngjilit, shllaku i shkritoreve
	Madhësia e kokrrës 

Përbërja kimike
Veçoritë mekanike pas lidhjes dhe fortësimit (fortësia ndaj shtypjes, moduli i elasticitetit)
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme)

	PËRZIERJET BITUMINOZE
	

	
	Përbërja lidhëse bituminoze 

Madhësia e kokrrës së agregateve
Ngjitja e materialit lidhës me agregatet
Pas ngjashjes dhe fortësimit 

· Kompaktësia 

· Ngurtësia ndaj lakimit 

· Rezistenca ndaj vazhdës 

Fuqia lidhëse e materialit lidhës me agregatet
Qëndrushmëria (lidhur me vlerat e karakteristikave të mësipërme dhe nën veprimeve vijuese): 

· lodhja 

· uji 

· kemikalet (për përdorime speciale) 


(1) Etiketimi i tolerancave mbi madhësitë konsiderohet t'i përshtatet fushëveprimit të këtij Dokumenti Interpretues kur është e justifikuar dhe relevante me karakteristikat strukturore të dhëna në listë.

(2) Etiketimi i tolerancave mbi gjeometrinë konsiderohet t'i përshtatet fushëveprimit të këtij Dokumenti Interpretues kur kjo justifikohet dhe kur është relevante me karakteristikat strukturore të dhëna në listë.
DOKUMENTI INTERPRETUES NR.2:
SIGURIA NË RAST ZJARRI

QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I DOKUMENTIT INTERPRETUES NR.2

(1) Ky Dokument Interpretues ka të bëjë me Direktivën e Këshillit 89/106/EEC të datës 21 Dhjetor 1988 mbi përafrimin ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative të Shteteve Anëtare lidhur me produktet ndërtimore (tani e tutje do t'i referohemi si "Direktiva").

(2) Neni 3 i Direktivës përcakton se qëllimi i Dokumenteve Interpretuese është që të japë formë konkrete kërkesave themelore për krijimin e lidhjeve të domosdoshme mes kërkesave themelore të paraqitura në Aneksin I të Direktivës si dhe mandatet për përgatitjen e standardeve të harmonizuara dhe Udhëzimeve për aprovimet teknike Evropiane apo për njohjen e specifikimeve tjera teknike në kuadër të kuptimit të Neneve 4 dhe 5 të Direktivës. 

Kur konsiderohet e nevojshme, dispozitat e këtij Dokumenti Interpretues do të specifikohen më tutje në çdo mandat të caktuar. Gjatë draftimit të mandateve, duhet kushtuar kujdes, nëse ka nevojë për këtë, kërkesave tjera themelore të Direktivës, si dhe të direktivave tjera relevante lidhur me produktet ndërtimore.

(3) Ky Dokument Interpretues merret me aspektet e punëve që kanë të bëjnë me "Sigurinë në rast zjarri". Ky identifikon produktet apo familjet e produkteve dhe karakteristikat lidhur me plotësimin e performancave të tyre.

Për çdo përdorim të synuar të produktit, mandatet do të tregojnë pastaj detajisht se me të cilat nga ato karakteristika do të merremi në specifikimet e harmonizuara, duke përdorur një procedurë hap-pas-hapi me CEN/CENELEC/EOTA, që do të lejojë modifikimin apo plotësimin e karakteristikave të produkteve, nëse ka nevojë për këtë.

Aneksi I i Direktivës jep definicionin vijues të kërkesës themelore e cila aplikohet ku dhe kur punët u nënshtrohen rregulloreve të cilat përmbajnë një kërkesë të tillë:

"Punët ndërtimore duhet të projektohen(dizajnohen) dhe ndërtohen në mënyrë të tillë që në rast të shpërthimit të ndonjë zjarri:

- kapaciteti ngarkesë-mbajtës i konstruksionit mund të supozohet për një periudhë specifike kohore,

- gjenerimi dhe përhapja e zjarrit dhe tymit brenda punëve janë të kufizuara,

- përhapja e zjarrit në punët ndërtimore fqinje është e kufizuar,

- banorët mund t'i lëshojnë punët ndërtimore(objektet) apo të shpëtohen me mjete tjera,

- siguria e ekipeve shpëtuese është marre në konsiderim".
(4) Në përputhje me Rezoluten e Këshillit të datës 7 Maj 1985 (Qasja e Re) dhe preambulën e Direktivës, ky interpretim i kërkesës themelore ka për qëllim të reduktojë nivelet ekzistuese e të justifikuara për mbrojtjen e punëve në Shtetet Anëtare.

NIVELET DHE KLASAT PËR KËRKESAT THEMELORE DHE PËR PERFORMANCAT E PRODUKTEVE RELEVANTE

1. Kur dallimet e specifikuara në Nenin 3(2) të Direktivës identifikohen dhe justifikohen në përputhje me ligjin e Komunitetit, klasat për kërkesat themelore dhe për performancat e produkteve relevante mund të jenë të domosdoshme. Qëllimi i klasave të tilla është që të arrihet qarkullimi i lirë dhe përdorimi i lirë i produkteve ndërtimore.

Në këtë rast klasat e tilla do të përcaktohen ose në dokumentin interpretues ose sipas procedurës së dhënë në Nenin 20(2)(a) të Direktivës. Kur përmes kësaj procedure identifikohet një klasifikim i performancës së produktit si mjet i shprehjes së shkallës së niveleve të kërkesave të punimeve, Komisioni, në kuadër të mandatit, kërkon nga CEN, CENELEC apo EOTA që ta bëjë propozimin adekuat.

Shtrirja e niveleve të kërkesave të mbuluara nga klasat varet nga nivelet ekzistuese dhe të justifikuara që hasen në Shtetet Anëtare.

Në rastet kur një Shtet Anëtar, në përputhje me Nenin 6(3) të Direktivës, përcakton në mesin e klasave vetëm një apo disa klasa për t'u zbatuar në territorin e tij (apo pjesë të tij), ai do të veprojë kështu vetëm në bazë të dallimeve të specifikuara në Nenin 3(2) të Direktivës.

2. Kur dallimet e justifikuara që specifikohen në Nenin 3(2) të Direktivës nuk identifikohen, klasat (apo nivelet) e performancave të produkteve gjithashtu mund të përdoren nga standardizuesit si mjet i përshtatshëm për specifikuesit, prodhuesit dhe blerësit. Për produkte të caktuara, klasat (apo nivelet) bëjnë më të lehtë përdorimin e standardit për ta lidhur performancën e produktit me përdorimin e synuar të tij.

Klasat e tilla të performancave (apo nivelet) për produktet, duke i’u referuar Nenit 4(1) të Direktivës, mund të krijohen nga standardizuesit të cilët do ta mbajnë Komisionin dhe Komitetin Permanent të Ndërtimit të informuar lidhur me vazhdimin e punës në këtë çështje në kuadër të mandateve ekzekutuese.

3. Secilën herë që klasat definohen për punët apo produktet, nevojitet të krijohet një klasë e quajtur "asnjë performancë e përcaktuar" kur dhe në rast se së paku një Shtet Anëtar nuk ka fare kërkesë ligjore në atë lëmi.

KUPTIMI I TERMAVE TË PËRGJITHSHËM TË PËRDORUR NË DOKUMENTIN INTERPRETUES.

Punët ndërtimore

Punët ndërtimore nënkuptojnë çdo gjë që ndërtohet apo që rezulton nga veprimet ndërtimore dhe që fiksohet në tokë. Ky term mbulon si ndërtesat ashtu edhe punët  e inxhinierisë civile. Në Dokumentet Interpretuese "punët ndërtimore" gjithashtu përmenden  edhe si "punët". Punët ndërtimore përfshijnë për shembull: banesat; ndërtesat industriale, komerciale, zyrtare, shëndetësore, shkollore, rekreative dhe bujqësore; urat; rrugët dhe autostradat; hekurudhat; rrjetat e tubacioneve; stadiumet; pishinat; skelet;  platformat; portet; pendat; kanalet; digat; kullat; rezervuaret; tunelet etj.

Produktet ndërtimore

(1) Ky term u referohet produkteve që prodhohen për t'u inkorporuar në mënyrë të përhershme në punët dhe si të tilla plasohen në treg. Termat "produktet ndërtimore" apo "produktet", kur përdorën në Dokumentet Interpretuese, përfshijnë materialet, elementet dhe komponentet (veçmas apo në një kit) të sistemeve të parafabrikuara apo instalimeve të cilat mundësojnë që punët të plotësojnë kërkesat themelore.

(2) Inkorporimi i një produkti në mënyrë permanente në punë nënkupton:

- se heqja e tij zvogëlon mundësitë performuese të punëve, dhe

- se ç'montimi apo zëvendësimi e produktit janë veprime të cilat implikojnë veprime ndërtimore.

Mirëmbajtja normale

(1) Mirëmbajtja është një sërë masash preventive dhe të tjera të cilat aplikohen në punë me qëllim që t’iu mundësojnë punëve të përmbushin të gjitha funksionet e tyre gjatë kohëzgjatjes së tyre. Këto masa përfshijnë pastrimin, servisimin, ringjyrosjen, riparimin, ndërrimin e pjesëve të punëve kur ka nevojë për këtë, etj.

(2) Mirëmbajtja normale në përgjithësi përfshinë inspektimet dhe ndodh në një kohë kur shpenzimet e intervenimit që duhet bërë nuk janë në shpërpjestim me vlerën e pjesës së punëve në fjalë, duke marrë parasysh shpenzimet pasuese.

Përdorimi i synuar

Përdorimi i synuar i një produkti i referohet rolit(eve) që produkti synon të luaj në plotësimin e kërkesave themelore.

Kohëzgjatja ekonomikisht e arsyeshme 

(1) Kohëzgjatja është periudha kohore gjatë së cilës do të vazhdojë performanca e punëve në një nivel kompatibil me plotësimin e kërkesave themelore.

(2) Një kohëzgjatje ekonomikisht e arsyeshme presupozon që të merren parasysh të gjitha aspektet relevante siç janë:

· shpenzimet e projektimit(dizajnimit), ndërtimit dhe përdorimit;

· shpenzimet që dalin nga pengesa e përdorimit;

· rreziqet dhe pasojat e dështimit të punëve gjatë kohëzgjatjes së tyre dhe shpenzimet e sigurimit që mbulojnë këto rreziqe;

· ripërtëritja e pjesërishme e planifikuar;

· shpenzimet e inspektimeve, mirëmbajtjes, përkujdesjes dhe riparimit;

· shpenzimet e operimit dhe administrimit;

· asgjësimi;

· aspektet e mjedisit.
Veprimet

Veprimet që mund të ndikojnë në përputhshmërinë e punëve me kërkesat themelore ndërmirren nga faktorët që veprojnë në punët apo pjesët e punëve. Faktorët e tillë përfshijnë faktorët mekanikë, kimikë, biologjikë, termikë dhe elektromagnetikë.

Performanca

Performanca është një shprehje kuantitative (vlerë, shkallë, klasë apo nivel) e reagimit të punëve, pjesëve të punëve apo produktit, për një veprim të cilit i nënshtrohet apo të cilin e gjeneron ajo në kushtet e caktuara të shërbimit (për punët apo pjesët e punëve) apo kushteve të caktuara të përdorimit (për produktet).

SHPJEGIMI I KËRKESËS THEMELORE "SIGURIA NË RAST ZJARRI"

Hyrje në Kërkesat e Zjarrit

Kërkesat e sigurisë ndaj zjarrit përbëjnë një pjesë vitale të rregulloreve për punët në vendet e Hapsirës Ekonomike Evropiane(EEC). Siguria ndaj zjarrit në punët ndërtimore përfshinë kërkesat mbi planifikimin e ndërtesave dhe mbi performancën e strukturave, produktet ndërtimore, shërbimet dhe instalimet, si dhe instalimet e sigurisë ndaj zjarrit nën kushtet e zjarrit.

Kërkesat e tilla normalisht janë të formuluara për një numër të veprimtarive, si banesa, hotele, dhoma konferencash, zyra, lokale industriale etj., duke patur parasysh rrezikun specifik të banuesit dhe rrezikun specifik të zjarrit.

Strategjia e Sigurisë ndaj Zjarrit

Objektivat e sigurisë ndaj zjarrit kanë të bëjnë me artikujt e dhënë në definicionin e kërkesës themelore – shih "Qëllimi dhe Fushëveprimi".
Një gjë e rëndësishme e strategjisë është që të minimizojë paraqitjen e zjarreve (parandalimi i zjarrit), por shtrirja e këtij dokumenti nuk mund t'i mbulojë të gjithë faktorët relevantë siç është, për shembull, menaxhimi i sigurisë ndaj zjarrit. 

Zhvillimi dhe rritja e zjarrit varet nga një numër faktorësh duke përfshirë natyrën dhe përhapjen e përmbajtjeve (ngarkesës së zjarrit), furnizimi me ajër, veçoritë termike të rrethimit të punëve ndërtimore, sistemeve mbi kontrollimin e zjarrit dhe tymit si dhe efikasitetit të sistemit mbrojtës ndaj zjarrit. Përmbajtjet ndërtimore, megjithatë, nuk janë çështje e kësaj Direktive. Reagimi ndaj performancës së zjarrit të anës së brendshme të një dhome (sipërfaqja e mureve dhe tavanit, si dhe të mbulesës së dyshemesë) mund të ndikojë në shkallën e zhvillimit të zjarrit dhe tymit dhe për këtë kontrollohet shpesh.

Përveç kësaj, siguria ndaj zjarrit e banorëve mund të përmirësohet duke hetuar zjarrin heret, që mund të sigurohet me një sistem alarmi apo automatik për hetimin e zjarrit dhe/ose duke shuar zjarrin me anë të një sistemi adekuatë të mbrojtjes nga zjarri.

Një ndarje zjarri është e rrethuar me kufi i cili përbënë një pengesë ndaj zjarrit (ndarje) dhe tymit (pengesë tymi). Me qëllim të parandalimit të rritjes së zjarrit deri në një madhësi të papranueshme që çon në një shpërndarje të rrezikshme tymi brenda në punët ndërtimore, kufijtë e dhomës(ave) duhet normalisht të ndërtohen për t'i rezistuar zjarrit për një periudhë të dhënë kohore. Përderisa konstruksioni që e rrethon ndarjen në fjalë duhet të jetë rezistues-zjarri, duhet pasur parasysh gjithashtu mjetet e komunikimit mes ndarjeve të ngjitura njëra me tjetrën. Kështu që përdorimi i dyerve, shkallëve dhe ashensorëve etj., nuk duhet të prishin integritetin e ndarjeve ( dhe pengesave ndaj zjarrit dhe tymit).

Parakusht për integritetin e ndarjeve është stabiliteti i përgjithshëm i strukturës kryesore.

Kufizimi apo parandalimi i përhapjes së zjarrit mes ndërtesave fqinje (të ndara) është hapi tjetër i rëndësishëm në strategjinë e sigurisë ndaj zjarrit.

Intervenimi i zjarrfikësve/ekipeve të shpëtimit luan një rol të rëndësishëm në sigurimin ndaj zjarrit në punët ndërtimore. Dispozitat e përshkruara më lartë, dhe mjetet për mbrojtje nga zjarri shihen në raport të ngushtë me intervenimin e zjarrfikësve dhe operacionin e shpëtimit nga brigada e zjarrfikësve.

Madje edhe nëse efekti i aksionit të zjarrfikësve mund të mos shprehet drejtpërdrejt, dispozitat e nevojshme për sigurinë ndaj zjarrit të punëve ndërtimore influencohen dhe mund të llogariten në mënyra të ndryshme në Shtetet Anëtare.

Strategjia e mësipërme është konsistente me objektivin e kërkesës themelore "Siguria në rast zjari" dhe me pesë nëntitujt, shih "Qëllimi dhe fushëveprimi". Pesë nëntitujt nuk janë të pavarur. Në këtë dokument, produktet ndërtimore në fjalë identifikohen dhe numërohen nën nëntituj adekuat dhe karakteristikat e tyre jipen në Kapitullin "Dispoziatat lidhur me produktet dhe...".
Qasja inxhinierike në fushën e sigurisë ndaj zjarrit

Inxhinieria e sigurisë ndaj zjarrit është qasja me aplikimin e parimeve të inxhinierisë, për vlerësimin e nivelit të kërkuar të sigurisë ndaj zjarrit dhe për projektimin(dizajnimin) dhe kalkulimin e masave të nevojshme të sigurisë.

Sa i përket sigurisë ndaj zjarrit të punëve ndërtimore, veglat e inxhinierisë së sigurisë ndaj zjarrit mund të përdoren në disa mënyra:

(a) për përcaktimin e informacionit themelor lidhur me atë se si zhvillohet dhe përhapet zjarri dhe ndikimet e zjarrit në punët, p.sh.

- kalkulimi i zhvillimit të zjarrit në dhoma,

- kalkulimi i përhapjes së zjarrit brenda dhe jashtë ndërtesave përtej dhomës së origjinës së zjarrit,

- vlerësimi i lëvizjes së ndikuesve të zjarrit në ndërtesa dhe punë të ngjashme; 

(b) për vlerësimin e veprimeve, p.sh.:

- ekspozimi ndaj nxehtësisë dhe ndikuesve të zjarrit i personave dhe punëve,

- veprimi mekanik në strukturat ndërtimore dhe/ose të punëve;

(c) për vlerësimin e performancës së produkteve ndërtimore kur i ekspozohen zjarrit, p.sh.:

- gjatë zhvillimit të zjarrit, karakteristikat e ndezjes, përhapja e flakës, shkalla e nxehtësisë së liruar, prodhimi i tymit dhe gazërave toksike,

- rezistenca e strukturave të prekura nga zjarri në kuptim të kapacitetit ngarkesë-mbajtës dhe funksionit ndarës; 

(d) për vlerësimin e hetimit, aktivizimit, shuarjes p.sh.: 

- koha e aktivizimit të sistemeve kontrolluese, sistemeve të shuarjes, zjarrfikësve, banuesve,

- efekti i sistemeve kundër zjarrit dhe tymit (përfshirë faktorët e shuarjes),

- vlerësimi i kohës së hetimit varësisht nga natyra dhe lokacioni i detektorëve të zjarrit/tymit,

- ndërlidhja e mjeteve të shuarjes dhe mjeteve tjera të sigurisë;

(e) për vlerësimin dhe dizajnimin e evakuimit dhe dispozitave të shpëtimit.

Momentalisht janë zhvilluar vetëm disa aspekte të inxhinierisë të zjarrit dhe ka nevojë për një përpjekje të dukshme hulumtimi me qëllim të zhvillimit të një qasje globale koherente.

Një qasje e inxhinierisë kërkon që të siguohen karakteristikat relevante të produkteve dhe kalkulimi dhe dizajnimi i procedurave vlerësohen mbi një bazë të marrëveshjes dhe të harmonizuar.

BAZAT PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS THEMELORE "SIGURIA NË RAST ZJARRI"

Të Përgjithshme 

(1) Ky kapitull identifikon parimet themelore ekzistuese në Shtetet Anëtare për verifikimin e plotësimit të kërkesës themelore "Siguria në rast zjarri". Këto parime aktualisht janë në përputhje kur dhe ku punët u nënshtrohen rregulloreve që përmbajnë këtë kërkesë themelore. 

 (2) Kërkesa themelore, për aq sa është e aplikueshme, plotësohet me probabilitetin e pranueshëm gjatë kohëzgjatjes, ekonomikisht të arsyeshme, të punëve.

(3) Plotësimi i kërkesës themelore sigurohet nga një numër masash të ndërlidhura sidomos lidhur me:

- planifikimin dhe projektimin(dizajnimin) e punëve, ekzekutimin e punëve dhe mirëmbajtjen e nevojshme;

- veçoritë, performancat dhe përdorimin e produkteve ndërtimore.

(4) Varet nga Shtetet Anëtare, se kur dhe ku ato e ndjejnë të nevojshme, për të ndërmarrë masa lidhur me mbikëqyrjen e planifikimit, projektimit(dizajnimit) dhe ekzekutimit të punëve dhe lidhur me kualifikimet e palëve dhe personave të involvuar. Kur kjo mbikëqyrje dhe ky kontrollim i kualifikimeve lidhen drejtpërdrejt me karakteristikat e produkteve, duhet formuluar dispozita relevante në kontekst të mandatit për përgatitjen e standardeve dhe udhëzimeve për miratimin teknik Evropian lidhur me produktin në fjalë.

Veprimet

(1) Performanca e produkteve është e lidhur me veprimin specifik.

Në këtë DOKUMENT INTERPRETUES, termi VEPRIM konsiderohet të jetë veprim mekanik (p.sh. ngarkesat, forcat që rezultojnë nga zgjerimet termike të sforcuara dhe ndikimet), veprim termik, veprim që shkaktohet nga kushtet e ambientit (p.sh. kushtet atmosferike, lagështia) apo kombinim i këtyre.

Një veprim termik përbëhet nga rrezatimi, konveksitetin(bartshmëria) dhe konduktivitetit(përqueshmëria). Niveli i veprimit termik karshi kohës definohet me fazën e zhvillimit të zjarrit, e cila mund të jetë e simuluar me anë të kalkulimit apo testimit gjatë vlerësimit të performancës së produktit në kushte të përdorimit të fundit.

Për veprimet termike janë identifikuar këto nivele ekspozimi:

- burim i vogël i ndezjes (p.sh. i llojit të shkrepësës),

- artikujt e posaçëm ndezës (p.sh. mobiliet ndezëse, materialet e deponuara në lokale industriale),

- zjarr plotësisht i zhvilluar (p.sh. ekspozimi i zjarrit natyral, lakorja e temperaturës/kohës standarde).

(2) Për vlerësimin e performancës se reagimit ndaj zjarrit të produkteve, përdorën rrezatimi, konveksiteti dhe kombinimi i këtyre ekspozimeve.

Veprimet termike varen nga lloji, intensiteti dhe kohëzgjatja e ekspozimit dhe mund të karakterizohen me:

- madhësinë e flakës,

- nivelin e rrezatimit, 

- nivelin e transferimit konveks të nxehtësisë (temperaturën dhe shpejtësinë e gazit të liruar nga djegia),

me apo pa goditur flakën lokale.

(3) Për vlerësimin e përgjegjësisë së instalimeve për detektimin e zjarrit, instalimeve për shuarjen e zjarrit dhe të kontrollimit të tymit, përdorën simulime zjarrësh të artikujve individualë apo të një grupi të lokalizuar artikujsh të cilët digjen. 

Veprimet varen nga lloji, intensiteti dhe kohëzgjatja e ekspozimit dhe mund të karakterizohen me:

- shkallën e nxehtësisë së liruar,

- lartësinë e flakës dhe sasinë e tymit të gjeneruar,

- sipërfaqen e zjarrit (sipërfaqja e hapësirës që digjet),

- nivelin e temperaturës.

(4) Për vlerësimin e rezistencës ndaj zjarrit të strukturave në Shtetet Anëtare ekzistojnë këto mundësi:

(a) marrja në konsiderim e skenarëve të zjarrit natyror 

(që definohet me anë të parametrave të numëruar më poshtë)

Kalkulimi i veprimit termik i shkaktuar nga zjarri në punët ndërtimore (p.sh. dhoma, grup  dhomash, pjesë e punëve ndërtimore) duhet të ketë parasysh:

- ngarkesën e zjarrit (llojin, sasinë dhe shkallën e djegies),

- furnizimin e zjarrit me ajër,

- gjeometrinë dhe madhësinë e rrethimit (definuar nga ndarja e zjarrit),

- veçoritë termike të rrethimit,

dhe varësisht nga strategjia e posaçme e sigurisë ndaj zjarrit apo nga qasja inxhinierike, marrja në konsiderim mund të përfshijë gjithashtu edhe:

- ndikimin e instalimit për shuarjen e zjarrit (p.sh. instalimi i spërkatjes),

- veprimin e zjarrfikësve/ekipit të shpëtimit (që mund të inicohen nga instalimi detektues i zjarrit); 

(b) marrja në konsiderim e skenarit tradicional të zjarrit 

Kërkesa Themelore kërkon që të kufizohet përhapja e zjarrit dhe që kapaciteti ngarkesë-mbajtës i konstruksionit të jetë adekuat për një periudhë specifike kohore. Këto kërkesa mund të plotësohen duke vërtetuar rezistencën ndaj zjarrit të elementeve ngarkesë-mbajtëse dhe/apo të elementeve ndarëse. Ekziston një pajtim ndërkombëtar që të përdorët "lakorja e temperaturës/kohës standarde" (shih ISO 834 Pjesa 1) si model për një zjarr plotësisht të zhvilluar. Kjo ndjek raportin:

T = 345 log10 (8 t + 1) + 20

ku T është temperatura e gazit të furrës,0C

t është kohëzgjatja e ekspozimit termik gjatë testimit të zjarrit, në minuta.

"Lakorja e temperaturës/kohës standarde" është një model tradicional i vlerësimit të performancës së produkteve të ekspozuara ndaj zjarrit plotësishtë të zhvilluar. Adoptimi i kësaj lakoreje të temperaturës/kohës është një thjeshtësim për të paraqitur veprimin termik.

Për situatë specifike të zjarrit të përcaktuar në "dispozitat lidhur me produktet dhe punët", produktet duhet t'i ekspozohen lakorës së temperaturës/kohës standarde deri në 3000C, 6000C, 8200C, duke qëndruar në këto nivele gjatë kohës së mbetur për testim.

Ashpërsia e sulmit termik shoqëruar me një zjarr të natyrshëm mund të jetë më e lartë apo më e ulët se ajo e shoqëruar me "lakorën e temperaturës/kohës standarde". Për një sulm më të ashpër (sidomos një shkallë më e lartë e ngritjes së tempereturës) përdoret një lakore e harmonizuar hidrokarboni për të vërtetuar rezistencën ndaj zjarrit, e cila ndjek raportin 

T = 1080 [1 - 0.325 exp (- 0.167 t) - 0.675 exp (- 2.5 t)]+20 

(t = koha në minuta)

Një testim kur kemi shkallën e ngritjes së tempereturës më të ngadalësuar se sa "lakorja e temperaturës/kohës standarde" (që është një lakore që digjet në vetvete) duhet të kërkohet në rrethanat e cekura p.sh. në "Mbështjellësit mbrojtës nga zjarri, shtresa mbrojtëse dhe rrjetat" por vetëm nëse pritet që performanca e një produkti të ekspozuar ndaj një zjarri të natyrshëm, që rritet ngadalë, do të ishte dukshëm më e vogël se sa performanca e arritur kur produkti u ekspozohet kushteve të nxehtësisë të "lakorës së temperaturës/kohës standarde". Lakorja e djegies në vetvete ndjek këtë raport:

T = 154 ( t )0.25 + 20 

(t = koha në minuta)

Kushti i transferimit të nxehtësisë në mostrën testuese përfshihet në specifikimin testues.

Për skenaret ekstreme specifike të zjarrit (p.sh. tunelet e komunikacionit, impiantet nukleare, etj.), mund të specifikohen lakore më të ashpra tradicionale.

(c) Baza për kalkulimet e rezistencës ndaj zjarrit 

Kur bëjmë një kalkulim lidhur me rezistencën ndaj zjarrit është e domosdoshme të marrim në konsiderim kapacitetin ngarkesë-mbajtës, integritetin dhe izolimin. Kjo presupozon kalkulimin e, apo të dhënave eksperimentale të, reagimit termik të elementit i cili, në rast kalkulimi, kërkon informata lidhur me  transferimin e nxehtësisë nga zjarri deri te elementi.

Kur përdoret një lakore tradicionale e temperaturës/kohës (d.m.th. ISO 834 raporti temperaturë/kohë i dhënë më lartë) konveksiteti(bartshmëria) adekuat dhe transferi i nxehtësisë rrezatuese duhet përdorur koeficientët të cilët korrospondojnë me kushtet e paraqitura në testimin e harmonizuar. Për projektimin(dizajnimin) e ekspozimeve tjera ndaj zjarrit (p.sh. zjarret hidro-karbonike dhe që digjen në vetvete) duhet përdorur një koeficient adekuat i transferimit të nxehtësisë.

Vlerësimi i integritetit nganjëherë është i vështirë sepse ai kërkon informata, për shembull lidhur me gjasat e plasaritjeve dhe vrimave të zhvilluara në element të cilat shpesh mund të përcaktohen vetëm me anë të ndërmarrjes së testimit të rezistencës ndaj zjarrit.

Vërejtje: dendësia e ngarkesës së zjarrit mund të përcaktohet nga vlerat e dizajnimit varësisht nga lloji i ndërtesës (në përputhje me filozofinë e përgjithshme për përcaktimin e veprimeve mbi struktura) apo ma anë të matjes së ngarkesës faktike të zjarrit.

Verifikimi i plotësimit të Kërkesës Themelore

Mund të ekzistojnë metoda të ndryshme për të verifikuar nëse Kërkesa Themelore apo niveli specifik i Kërkesës Themelore plotësohet në bazë të karateristikave të harmonizuara të produkteve ndërtimore. Asnjëra nga këto nuk duhet të krijojë pengesë për përdorimin e produktit i cili do të jetë në përputhje me specifikimet relevante teknike.

Shprehja e kërkesës në rregulloret kombëtare mund të bëhet në përputhje me tri qasjet e ndryshme apo me kombinimin e tyre:

- Deklarata e kërkesës së performancës minimale, në kuptim numerik apo të përgjithshëm, të punëve. Kur kjo bëhet në kuptim të përgjithshëm atëherë kërkohet një lidhje mes kërkesës për punët dhe karakteristikave të produktit.

- Deklarata e performancës minimale ndaj zjarrit të produkteve p.sh. rezistenca ndaj zjarrit, reagimi ndaj zjarrit, performanca e instalimeve të sigurisë ndaj zjarrit. Në këtë rast, deklarata duhet bërë duke i'u referuar specifikimeve teknike.

- Deklarata e niveleve kritike të zjarrit ambiental që njerëzit në apo afër punëve mund t'i ekspozohen. Duhet përdorur terminologji e harmonizuar.

DEKLARATAT E PËRGJITHSHME LIDHUR ME SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE UDHËZIMET PËR APROVIMET TEKNIKE EVROPIANE

 (1) "Specifikimet Teknike" nënkupton ato që i referohen Nenit 4 të Direktivës. "Udhëzimet për Aprovim Teknik Evropian" të një produkti apo familjeje produktesh do të thotë ato që i referohen Nenit 11 të Direktivës.

(2) Ekziston një dallim i përgjithshëm në mes:

- Kategorisë A: Këto janë standarde, që kanë të bëjnë me projektin(dizajnin) dhe ekzekutimin e ndërtesave dhe punëve të inxhinierisë civile dhe pjesëve të tyre, apo aspekte të caktuara të tyre, me synim për të plotësuar kërkesat themelore siç parashihen me Direktivën e Këshillit 89/106/EEC.

Standardet e kategorisë A duhet të merren parasysh në kuadër të fushëveprimit të Direktivës derisa dallimet në ligje, rregullore dhe dispozita administrative të Shteteve Anëtare pengojnë zhvillimin e standardeve të harmonizuara të produkteve.

- Kategorisë B: Këto janë specifikime teknike dhe udhëzime për aprovim teknik Evropian të cilat ekskluzivisht kanë të bëjnë me produktet ndërtimore që u nënshtrohen një vërtetimi(atestimi) të konformitetit dhe etiketimit sipas Neneve  13, 14 dhe 15 të Direktivës së Këshillit 89/106/EEC. Ato kanë të bëjnë me kërkesat lidhur me performancën dhe/ose karakteristikat tjera, përfshirë qëndrueshmërinë, të karakteristikave që mund të kenë ndikim në plotësimin e kërkesave themelore, testim dhe kritere të përputhshmërisë së një produkti. Standardet e Katekorisë B që kanë të bëjnë me një familje produktesh, janë të një karakteri tjetër dhe quhen standarte horizontale(të kategorise Bh).

(3) Ky dallim në mes Kategorive A dhe B nuk synon të vë prioritete të ndryshme për punën lidhur me dokumentet përkatëse, por që të reflektojë ndryshimin në përgjegjësitë dhe autorizimet e Shteteve Anëtare dhe në ato të organeve për Standardizim Evropian dhe Aprovim Teknik në implementimin e Direktivës 89/106/EEC.

(4) Me qëllim të sigurimit të kualitetit të këtyre dokumenteve me synim të plotësimit të kërkesave themelore, dispozitat e këtij Dokumenti Interpretues do të rezultojnë në kushte specifike që do të përfshihen në mandatet për përgatitjen e standardeve përkatëse Evropiane  dhe të udhëzimeve për aprovim teknik Evropian.

(5) Supozimet e bëra në standardet e Kategorisë A në njërën anë dhe ato të bëra në specifikimet e Kategorisë B në anën tjetër duhet të jenë kompatibile me njëra tjetrën.

(6) Specifikimet teknike të Kategorisë B dhe udhëzimet për aprovim teknik Evropian duhet të paraqesin përdorimin(et) e synuara të produkteve përkatëse.

DISPOZITAT LIDHUR ME PRODUKTET DHE PUNËT NË DOKUMENTIN INTERPRETUES NR.2

Të Përgjithshme

Verifikimi i performancave të punëve ndërtimore lidhur me Kërkesën Themelore "Siguria në Rast Zjarri" mund të përfshijë:

- Metodat për vlerësimin, për shembull, të zhvillimit të zjarrit (duke përfshirë gjenerimin e tymit dhe rrjedhave të rrezikshme të zjarrit) në një dhomë, përhapjen e zjarrit dhe tymit në punët ndërtimore dhe përhapjen e zjarrit dhe tymit në punët ndërtimore fqinje dhe në mjedis.

- Metodat për vlerësimin e performancës dhe projektimit(dizajnimit) të pjesëve të punëve (p.sh. strukturat dhe instalimet) p.sh. performanca strukturore e zjarrit, instalimin e ventilimit të tymit, instalimet e presionimit, instalimet e spërkatjes, instalimet e detektimit të zjarrit dhe alarmit.

- Metodat për vlerësimin e ndërlidhjes mes zjarrit, banorëve, masat e mbrojtjes ndaj zjarrit dhe veprimet e luftimit të zjarrit dhe shpëtimit.

Nivelet e  kërkesës themelore mund të jenë funksion i:

- llojit, shfrytëzimit dhe lokacionit të punëve ndërtimore

- planit të tyre

- disponueshmërisë së pajisjeve të emergjencës

Kapaciteti ngarkesë-mbajtës i konstruksionit

Deklarimi i parimeve

Në rast zjarri është e domosdoshme që stabiliteti i strukturës kryesore të punëve ndërtimore të:
- garantojë sigurinë e banorëve gjatë kohës që ata sypozohet të qëndrojnë në ndërtesë,

- rrisë sigurinë e ekipeve shpëtimtare dhe zjarrfikësve,

- mbrojë kundër shembjes së ndërtesës, që do të shkaktonte lëndime në njerëz,

- mundësojë produkteve ndërtimore të përfshira në sigurinë ndaj zjarrit për të realizuar funksionet e tyre për kohën e nevojshme.

Periudha e kërkuar e stabilitetit, zakonisht e shprehur në kuptim të periudhave të rezistencës konvencionale, varet në qëllimet e rregullatorëve.

Në vijim janë dhënë shembujt e qëllimeve të disa rregullatorëve:

- Nuk ka kërkesa specifike për ndërtesa me dendësi të kufizuar ngarkimi ndaj zjarrit apo ku pasojat e shembjes së strukturave janë të pranueshme.

- Rezistenca ndaj zjarrit për një kohë specifike, por të kufizuar, ku kërkesat e kohës mund të specifikohen për të mundësuar evakuimin e sigurtë të banorëve dhe intervenimin e ekipeve të shpëtimit.

- Rezistenca ndaj zjarrit e strukturës kryesore për ta garantuar atë që mund të mbijetojë djegie të plotë të materialeve të ndezshme në një ndërtesë, apo një pjesë të caktuar të saj, pa marrë në konsiderim intervenimin e zjarrfikësve/ekipeve të shpëtimit.

Stabiliteti i ndërtesave duhet të sigurohet përmes rezistencës së mjaftueshme ndaj zjarrit të strukturës kryesore. Rezistenca ndaj zjarrit e strukturës kryesore aktualisht supozohet të plotësohet nëse rezistenca e elementeve individuale demonstrohet të jetë së paku e njëjtë dhe lidhjet nuk zvogëlojnë rezistencën ndaj zjarrit të strukturës kryesore.

Vëmendje i kushtohet veprimeve indirekte të shkaktuar nga pasojat e përhapjes termike, devijimit dhe/apo dështimit të elementeve strukturore.

Pjesët e punëve në fjalë (shih: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/intdoc/id2/id2-pw1.htm)

Kufizimi i gjenerimit dhe përhapjes së zjarrit dhe tymit në punët ndërtimore

Deklarimi i parimit

Objektivat janë:

- të ngadalësojë shpejtësinë e zhvillimit të zjarrit dhe përhapjes së zjarrit dhe tymit në punët ashtu që t’iu mundësojë banorëve afër dhe/ose larg nga origjina e zjarrit që të kenë kohë të mjaftueshme për të ikur, 

- t'iu mundësojë ekipeve të zjarrfikësve/shpëtimit që të venë nën kontroll zjarrin para se ai të rritet tepër i madh.

Këto mund të arrihen me anë të:

- parandalimit(preventimit) të ndezjes fillestare,

- kufizimit të gjenerimit dhe përhapjes së zjarrit dhe tymit brenda dhomës së origjinës, 

- kufizimit të përhapjes së zjarrit dhe tymit përtej dhomës së origjinës.

Parandalimi(preventimi) i ndezjes fillestare

Të Përgjithshme

Parandalimi(preventimi) i ndezjes fillestare varet nga një sërë kushtesh duke filluar nga udhëzimet e përdorimit deri te kërkesat lidhur me aparaturat dhe pajisjet si dhe të instalimit të asaj të fundit në punët ndërtimore.

Punët apo pjesët e punëve në fjalë

Dispozitat ekzistuese në Shtetet Anëtare (shih: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/intdoc/id2/id2-pro1.htm)

Kufizimi i gjenerimit dhe përhapjes së zjarrit dhe tymit në dhomën e origjinës

Të përgjithshme

Dispozitat ekzistuese në Shtetet Anëtare synojnë kufizimin e pjesmarrjes së shpejtë të produkteve ndërtimore në fazën a parë të zjarrit dhe kufizimin e kontributit të produkteve ndërtimore në zhvillimin e plotë të zjarrit në dhomën e origjinës. Kështu, produktet relevante duhet të kenë performanca të caktuara të reagimit ndaj zjarrit në kushtet përfundimtare të përdorimit të tyre. Këto përformanca vlerësohen në një sërë ekspozimesh termike nga ekspozimi ndaj flakës së vogël (ekspozim i llojit të shkrepësës), gjendja e nxehtësisë që simulon zjarrin në përmbajtje (artikull individual duke u ndezur, p.sh. mobile), deri te veprimi termik i ngjashëm me atë të zjarrit të zhvilluar më tutje.

Vërejtje: Në fazën e hershme të zjarrit, kushtet kritike për banorët mund të mos arrihen në dhomën e origjinës, dhe mbijetimi është akoma i mundur në lokalet në fjalë. Kontributi i pafavorshëm i nxehtësisë dhe tymit (djegia – helmimi me tym) nga sipërfaqet e ekspozuara mund të zvogëlojnë kohën derisa kushtet kritike për banuesit të arrihen.

Veprimi i rritur termik zakonisht shoqërohet me një zhvillim të mëtejmë të zjarrit. Në një dhomë të madhe, sidoqoftë, veprimi i ashpër termik nga një zjarr i lokalizuar në përmbajtje mund t'u ekspozohet produkteve ndërtimore aty pranë në kushtet e nxehtësisë normalisht të shoqëruara me një zjarr të zhvilluar më tutje.

Sistemet e detektimit të zjarrit dhe alarmit mund të instalohen me qëllim të sigurimit të hetimit të hershëm të zjarrit dhe të aktivizimit të alarmeve, sistemet e paralajmërimit dhe të ngulfatjes/fikjes së zjarrit.

Pjesët e punëve në fjalë:

(a) Muret/Tavanet

(b) Dyshemetë  

(c) Gypat dhe kanalet – duke përfshirë izolimin e aplikuar jashtë - (produktet relevante: shih  "Produktet që i nënshtrohen reagimit ndaj kërkesave të zjarrit")
(d) Instalimet

Dispozitat lidhur me punët apo pjesët e tyre(shih: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/intdoc/id2/id2-pro2.htm.

Kufizimi i përhapjes së zjarrit dhe tymit përtej dhomës së origjinës

Të Përgjithshme

Kufizimi i përhapjes së zjarrit dhe tymit mund të arrihet nga një apo nga kombinimi i këtyre që vijojnë:

- instalimet e elementeve zjarr-ndarëse (mure, dysheme, etj.) adaptuar përdorimit të konstruksionit (d.m.th. adaptuar ndaj veprimit të mundshëm termik në punët ndërtimore),

- mbyllja e hapjeve në elementet zjarr-ndarëse,

- një dizajn adekuat në fasada, që parandalon përhapjen në pjesët ngjitëse të punëve të njëjta,

- instalimi i ngulfatjes së zjarrit/fikjes së zjarrit,

- largimi i gazërave të nxehta me mjete mekanike apo natyrore,

- instalimi i barrierave të tymit (p.sh. dyer të kontrollit të tymit),

- sigurimi i kanaleve të ventilimit rezistues ndaj zjarrit dhe/ose instalimet e armotizimit të zjarrit dhe mjeteve nxitëse,

- krijimin e dallimeve të shtypjes së ajrit mes zonave në punët ndërtimore për të kontrolluar kalimin e tymit mes tyre.

Vërejtje: Kushtet kritike kërcnuese për jetën e banorëve nuk duhet të arrihen në rrugët e ikjes. Përhapja e nxehtësisë dhe tymit (djegia – helmimi) përtej dhomës së origjinës mund të zvogëlojë kohën derisa të arrihen kushtet kritike.

Për arsye praktike kufijt ndarës të tymit, shpesh, por jo gjithmonë, koincidojnë me ndarjen e zjarrit dhe atëherë të dy funksionet mund të plotësohen nga elemente të njëjta ndarëse.

Zakonisht elementet zjarr-ndarëse pa hapje apo zbrazësira, në mënyrë implicite, pritet të krijojnë pengesa të mjaftueshe të përhapjes së tymit pa patur nevojë për formulim të kërkesave të detajuara. Për elementet tjera ndarëse, p.sh, dyer, izolime depërtuese për gypa dhe kabllo elektrike, etj. kjo mund të mos jetë ashtu dhe formulimi eksplicit i kërkesave për pengesa tymi mund të jetë i domosdoshëm nëse një funksion tym – ndalës pritet të plotësohet.

Duhet kushtuar konsideratë të veçantë rrezikut të përhapjes së tymit që përfaqësohet nga prezenca e kanaleve ventiluese dhe e kanaleve të shërbimit duke përfshirë hapjet për mirëmbajtjen e tyre.

Pjesët e punëve në fjalë: 

(a) Sipërfaqet e ekspozuara
Sipërfaqet e ekzpozuara që përdoren si fasada

(b) Pjesët (me funksionin zjarr-ndarës)
- Mure (të brendshme/jashtme)

- Dysheme

- Çati

- Mure ndarëse dhe jo ngarkesë-mbajtëse

Për sa u përket mureve të jashtme, përhapja e zjarrit nga një ndarje në tjetrën mund të ndodhë për shkak të:

- dështimit të elementeve zjarr-ndarëse mes ndarjeve të zjarrit,
- dështimit të lidhjeve mes mureve/dyshemeve dhe fasadave,
- përhapjes së zjarrit në zgavra brenda në fasada,
- përhapjes së zjarrit përgjatë sipërfaqes së jashtme të fasadës,
Kriteret e performancës: 

- Reagimi ndaj performancës së zjarrit

- Rezistenca ndaj zjarrit: 

- nga brenda

- zjarrit nga jashtë

- Membranat e tavanit

- Mbylljet për përquesit dhe sistemet transportuese të shiritave

- Dyshemetë e ngritura

- Lidhjet ndërtimore

- Kanalet e shërbimit 

(c) Pjesët që kontribuojnë në rezistencën ndaj zjarrit
Tavanat e lëshuar

Tavani i lëshuar është ai i cili konsiderohet vetëm për të kontribuar në rezistencën ndaj zjarrit të elementit (p.sh. dysheme apo çati) më lartë, përkundër membranës së tavanit e cila në vetvete përmban rezistencë ndaj zjarrit pavarësisht nga çdo element më lartë.

Efekti i hapjeve të ndriçimit, ventilimit dhe mirëmbajtjes, instalimet e shërbimit dhe materialet ndëzëse në dysheme apo zbraztësi të çatisë, mjetet për lëshim etj. lidhur me rezistencën ndaj zjarrit duhet të merren në konsiderim.

(d) Instalimet
Sistemet e ventilimit (kanalet dhe amortizuesit) 

Detektivi automatik i zjarrit dhe instalimet e alarmit 

Instalimet e nxjerrjes së tymit apo nxehtësisë apo ventilimit 

Instalimet e presionimit

Qëllimi i instalimit të presionimit për kontrollimin e tymit është që të mbrojë rrugët e caktuara të ikjes dhe hapësirat tjera nga kaplimi i tymit duke mirëmbajtur ajrin brenda në to në një nivel më të lartë të shtypjes se sa në pjesët e punëve ngjitur me to. Këto zona të lira tymi u mundësojnë:

- banorëve të punëve që të evakuohen në vend të sigurtë, dhe/ose

- ekipeve zjarr-fikëse dhe të shpetimit që të lëvizin përreth ndërtesës nga një vend i sigurtë.

Ekspozimi/veprimi: Ambientimi i klimës së brendshme dhe të jashtme. 

Kriteret e performancës: Aftësia për të aktivizuar dhe krijuar një dizajnim tej-shtypës në një hapësirë specifike apo një përshpejtim të rrjedhës nëpër hapje në mure të hapësirave specifike. Instalimi duhet të jetë në gjendje të mirëmbajë funksionin e tij në rast dështimi të furnizimit primar me energji elektrike.

Kufizimi i përhapjes së zjarrit në punët ndërtimore fqinje

Deklarimi i parimit

Kufizimi i përhapjes së zjarrit në punët ndërtimore fqinjë është i domosdoshëm:

- për të garantuar sigurinë e banorëve në punët tjera ndërtimore afër dhe larg nga punët ndërtimore që janë duke u djegur,
- për të shmangur zjarrin e madh dhe pasojat e tij, p.sh. humbjen e shërbimeve vitale siç janë spitalet, instalimet komunikuese, humbja e burimeve dhe shkatërrimi në shkallë të gjërë të shtëpive dhe pajimeve shtëpiake,
- për të mundësuar zjarrfikësit ta vënë zjarrin nën kontroll (rrezatimi nga zjarret e mëdha mund të parandalojë afrimin e ekipeve të zjarrëfikësve/shpëtimit).

Aktualisht mbulohen dy situatat në vijim:

- Përhapja e zjarrit mes punëve ndërtimore që janë tërësisht të ndara, si për shembull ndërtesat përballë njëra-tjetrës përgjatë rrugës;
- Përhapja e zjarrit mes punëve të ndryshme ndërtimore të lidhura së bashku, por  me një mur zjarr-ndarës mes tyre.

Kufizimi i përhapjes së zjarrit në punët ndërtimore fqinje mund të arrihet me:

- Kufizimin e rrezatimit duke kontrolluar: 

· distancën mes punëve ndërtimore,
· madhësinë e sipërfaqeve të pambrojtura siç janë dritaret,

· performancën e reagimit ndaj zjarrit të produkteve për fasada,

· rezistencën ndaj zjarrit të pjesëve të palëmuara të fasadave,

· masat aktive të mbrojtjes siç janë instalimet e spërkatjes me ujë.

- Vënia nën kontroll e startimit dhe përhapjes së zjarrit mbi sipërfaqen e jashtme të kulmit, duke përfshirë dritat e çatisë,

- Kontrollimin e depërtimit të zjarrit brenda në ndërtesë,

- Kontrollimin e fillimit të sipërfaqës së çatisë të cilën e ka kapluar zjarrit më poshtë,

- Sigurimin e funksionit zjarr-ndarës të çatisë apo një pjese të çatisë të ekspozuar ndaj zjarrit plotësisht të zhvilluar nga poshtë,

- Përdorimi i mureve zajrr-ndarëse me apo pa kërkesa të performancave siç është rezistenca e goditjes përveç asaj ndaj zjarrit.

Pjesët e punëve në fjalë:

(a) Pjesët zjarr-ndarëse:

- muret zjarr-ndarëse,

- muret e jashtme dhe fasadat, 

- mbulesat e çative duke përfshirë dritat e çatisë;

(b) Instalimet automatike të spërkatjes me ujë 

Evakuimi i banorëve 

Deklarimi i parimit

Sigurimi i mjeteve të ikjes së banorëve në punët ndërtimore dhe sigurimi i qasjes për ekipet e shpëtimit është i domosdoshëm:

- t'u mundësojë banorëve kudo në punët ndërtimore që të kenë mundësi evakuimi në një vend të sigurtë,

- t'u mundësojë ekipeve të shpëtimit të kenë qasje, të kërkojnë dhe të dalin nga punët ndërtimore.

Në rast zjarri siguria e banorëve gjatë evakuimit mund të garantohet me anë të katër lloj masash:

- projektimit(dizajnimit) dhe planifikimit të rrugëve të ikjes me qëllim të garantimit të evakuimit të sigurtë të banorëve në një vend të sigurtë,

- ndarjen e rrugëve të ikjes nga objektet përreth me anë të elementeve tym dhe zjarr ndarëse, 

- masat e kontrollit të tymit,

- kufizimin e gjenerimit të zjarrit dhe tymit nga mbështjellësit e murit dhe tavanit dhe mbulesave të dyshemesë në rrugët e ikjes.

Përveç masave të dhëna në seksionet "Kapaciteti ngarkesë-mbajtës i kontruksionit" dhe  "Dispozitat lidhur me punët" mund të merret në konsiderim masat në vijim,  duke patur parasysh punët ndërtimore, shfrytëzimin dhe përdorimin e tyre:

- instalimet e hetimit të zjarrit dhe alarmit duke përfshirë instalimet paralajmëruese të zjarrit,

- projekti(dizajni), planifikimi dhe një numër rrugësh për ikje dhe daljeve në përpjestim me numrin e banuesve dhe lëvizshmërinë e tyre,

- pajisjet në rrugët e ikjes që mund të përfshijnë:

· instalimet e ndriçimit emergjent,

· instalimet e shenjave dalëse emergjente,

· instalimet e furnizimit me energji elektike emergjente që shërbejnë për instalime të sigurisë ndaj zjarrit,
· mjetet e sigurisë në dyer (shufrat e panikut etj.),
· sistemet e udhërrëfimit emergjent;

- furnizimi i instalimeve të presionimit dhe masat tjera të kontrollimit të tymit,

- sigurimi i vendeve të sigurta të shpëtimit brenda dhe/ose jashtë punëve ndërtimore,

- sigurimi i qasjes për ekipet e shpëtimit:

· qasje në punën ndërtimore,

· qasje për automjetet e emergjencës dhe zjarrfikësve,

· instalimin e liftit për luftimin e zjarrit;

- sisteme emergjente komunikuese brenda në punën ndërtimore:

· instalimet e alarmit të emergjenës dhe paralajmërimit të zjarrit,

· instalimet e komunikimit emergjent (gjithashtu edhe për zjarrëfikës);

- Pajimet e emergjencës që përdoren ose nga banuesit ose nga zjarrëfikësit (për intervenim dhe luftimin e zjarrit në fillim të rënies së zjarrit ): 

· instalimet e tubës së ndihmës së parë.

Pjesët e punëve në fjalë:

(a) Sipërfaqet e ekspozuara
Muret/tavanet 

Dyshemetë

Sistemet e mbrojtjes ndaj zjarrit për kabllot elektrike (duke përfshirë kabllot me rezistencë të brendshme ndaj zjarrit)

(b) Pjesët e punëve (me funksione zjarr-ndarëse)
Muret dhe ndarjet 

Tavanet (përfshirë tavanet e lëshuar) 

Dyshemetë

(c) Instalimet
1) Instalimi manual i alarmit ndaj zjarrit 

2) Instalimet automatike për hetimin e zjarrit dhe alarmet

3) Instalimet e nxjerrjes jashtë të tymit dhe nxehtësisë 

4) Instalimet e presionimit 

5) Instalimet e hetimit të gazit të ndezshëm 

6) Instalimet e paralajmërimit të zjarrit

Sistemi i paralajmërimit të zjarrit instalohet në punët ndërtimore me qëllim që të mundësojë aktivizimin e një sinjali auditiv dhe/ose vizuel për t'i paralajmëruar banuesit apo stafin se ekziston një situatë emergjente dhe mund të ketë nevojë të fillohet evakuimi.

Ekspozimi/veprimi: Klima e ambientit 

Kriteret e performancës: Aftësia për të aktivizuar në mënyrë manuale apo automatike paralajmërimet vizuele apo auditive për banuesit. Instalimet duhet të jenë në gjendje që të kryejnë funkionin e tyre për një minimum të kohës së projektuar(dizajnuar) (orë) në rast të dështimit primar me energji elektrike.
7) Instalimet e thirrjeve për zjarr

Qëllimi i instalimit është që të sigurojë pajisje brenda në punët ndërtimore për një transmetim automatik të një alarmi për zjarr nga punët deri të ekipet e zjarrëfikësve/shpëtimit apo deri të një stacion kontrolli (komande zjarri).

8) Instalimet e ndriçimit emergjent

Qëllimi i instalimit është që të sigurojë që ndriçimi adekuat, automatik dhe për një kohë të përshtatshme në një hapësirë specifike kur dështon furnizimi normal me energji elektrike për ndriçim. Qëllimi i instalimit është që të sigurojë:

- që mjetet e ikjes të mund të shfrytëzohen në mënyrë të sigurtë; 

- që aktivitetet në vendet e punës posaçërisht të rrezikshme të mund të përfundohen në mënyrë të sigurtë;

- veprimet emergjente të mund të realizohen në mënyrë efektive në lokacionet përkatëse në punët.

Ekspozimi/veprimi: Klima e ambientit.

Kriteret e performancës: Aftësia për të siguruar dritë të mjaftuar në rast të dështimit të burimit primar të energjisë elektrike me qëllim që të mundësojë evakuimin e sigurtë të banorëve  apo për qëllime tjera.

9) Instalimet e shenjave të emergjencës

Shenjat për daljet emergjente instalohen në punët me qëllim që t’u tregohet banorëve vendi i daljes në rast të ndonjë emergjence (zjarrit) dhe rruga e planifikuar nga çdo pikë në punët deri te daljet(p.sh. duke shënuar drejtimin)(duke përfshirë “ të mos përdoret në rast zjarri").

Ekspozimi/veprimi: Klima e ambientit, rezistenca ndaj goditjes

Kriteret e performancës: Aftësia për të siguruar udhëzime të qarta, të lehta për t’u identifikuar lidhur me rrugët e ikjes  dhe daljet për banuesit.

10) Instalimet e tubave të ndihmës së parë 

11) Furnizimi emergjent me energji elektrike i instalimeve që shërbejnë si instalime të sigurisë ndaj zjarrit.

Qëllimi i këtij instalimi është që të sigurojë, shpejtë, automatikisht dhe për një kohë të përshtatshme -  furnizimin me energji elektrike për instalimet e sigurisë ndaj zjarrit kur dështon furnizimi normal apo në rast të dëmtimit  apo aksidenteve të elementeve të sistemit që të furnizojë, shpërndajë apo kontrollojë energjinë elektrike për këto instalime. Instalimet e sigurisë ndaj zjarrit përfshijnë furnizimin emergjent të vetë atyre.

12) Instalimet e furnizimit me ujë që u shërbejnë instalimeve të sigurisë ndaj zjarrit 

Qëllimi i instalimit është që të sigurojë një furnizim të qëndrueshëm dhe të besueshëm me ujë (nganjëherë duke përfshirë një burim të përshtatshëm të ujit) për brigadën e zjarrfikësve dhe për veprim efektiv të instalimeve fikse për luftimin e zjarrit.

Ekspozimi/veprimi: Klima e ambientit e përshtatshme për shfytëzimin e paraparë.

Kriteret e performancës: 

- Rrjedha e kërkuar e ujit (m3/h)

- Shtypja (bar)

- Vazhdimsia e furnizimit (h)

Siguria e ekipeve të shpëtimit

Deklarimi i parimeve

Përveç kapacitetit ngarkesë-mbajtës, kufizimit të përhapjes së zjarrit dhe tymit, dhe evakuimit të banorëve, dispozitat synojnë të:

- sigurojnë mundësinë që operacionet e shpëtimit të kryhen,

- lejojnë që luftimi i zjarrit të kryhet në mënyrë efektive brenda dhe përreth punimeve,

- mundësojnë që ekipet e shpëtimit dhe zjarrëfikësit të veprojnë në një nivel të arsyeshëm të sigurisë dhe të lëshojnë të sigurtë punët(ndërtimore).

Dispozitat e tilla mund të përmbajnë:

- qasje/hapësirë për zbatimet e luftimit të zjarrit jashtë/brenda ndërtesës,

- instalimet e furnizimit të ujit që shërbejnë si instalime për siguri ndaj zjarrit,

- instalimet e burimit të ujit për zjarrëfikësit,

- ngritjen dhe/ose rënien e rrugëve kryesore të zjarrit në ndërtesë me vrima dalëse të degëve, dhe kur të jetë e përshtatshme vrima hyrëse të shkumës, kushtuar shuarjes së zjarrit,

- shpërndarjet e planifikuara të dyshemesë,

- boshtin e luftimit të zjarrit,

- shkallë luftim- zjarri ose sigurie,

- instalimet e ngritjes për luftimin e zjarrit,

- hollet për luftimin e zjarrit,

- instalimet e ventilimit të nxjerrjes jashtë të tymit dhe nxehtësisë, 

- instalimet e presionimit,

- instalimet e furnizimit emergjent të energjisë elektrike që shërbejnë si instalime për siguri ndaj zjarrit,

- instalimet e ndriçimit emergjent,
- kontrollimi i pajimeve (gaz, energji elektrike, ujë, etj.) dhe sistemet e sigurisë ndaj zjarrit aktiv, 

- fshikullat/valvulat për shkyçjen e pajimeve,

- instalimet e komunikimeve emergjente,

- sistemet e mbrojtjes ndaj zjarrit për kabllot elektrike (duke përfshirë kabllot me rezistencë të brendshme ndaj zjarrit),

- shenjëzimi i substancave të rrezikshme,

- shenjat për ndihmesë të zjarrfikësve.

Pjesët e punëve në fjalë:

(a) sistemet e mbrojtjes ndaj zjarrit për kabllot elektrike,

(b) instalimet e furnizimit emergjent me energji elektrike që shërbejnë si instalime për siguri ndaj zjarrit, 

(c) instalimet e furnizimit me ujë që shërbejnë si instalime për siguri ndaj zjarrit, 

(d) instalimet e ventilimit të nxjerrjes jashtë të tymit dhe nxehtësisë, 

(e) instalimet e presionimit, 

(f) Instalimet e thirrjeve për zjarr, 

(g) instalimet e ndriçimit emergjent, 

(h) Instalimet e burimit të ujit për zjarr-fikës

Qëllimi i instalimit është që të sigurojë një lidhje (d.m.th. hidrant) në rrjetin e ujit në të cilën zjarrfikësit mund t’i lidhin pajisjet e tyre për luftimin e zjarrit(p.sh. zorrën) me qëllim të mbushjes së rezervoarve dhe/ose të furnizojnë zorrët dhe monitorët.

(i) instalimet e liftit për luftimin e zjarrit

Një lift për luftimin e zjarrit(shpesh quhet lift zjarri) instalohet në punët për t’u mundësuar zjarrëfikësve dhe paisjeve të tyre të lëvizin shpejt dhe me një masë të arsyeshme sigurie deri në katet e sipërme ashtu që atyre t’u mbetet  energji e mjaftueshme për punën e vështirë e të gjatë të luftimit të/shpëtimit nga zjarri.

Lifti mund të shfrytëzohet gjithashtu nga banuesit në punët në kushte normale, por në rast të zjarrit emergjent kontrolli i liftit kalon te zjarrfikësit duke përdorur një ndërprerës të liftit dedikuar për zjarrfikësit që zakonisht pozicionohet në një holl të mbrojtur për të minimizuar mundësinë e hyrjes së tymit dhe zjarrit në kabinën e liftit apo në pusin e liftit. Shpejtësia e liftit duhet t’i mundësojë çdo kati që të arrijë brenda një kohe shumë të shkurtër (për shembull 1 minut).

Një qëllim tjetër i liftit për luftimin e zjarrit mund të jetë për evakuimin e personave me aftësi të kufizuara kur paraqitet rreziku i zjarrit.

Lifti i zjarrit preferohet të jetë afër shkallëve ashtu që në rast të dështimit të liftit zjarrfikësit të mund të shfrytëzojnë shkallët pa patur nevojë të kalojnë nëpër zonën me rrezik për jetën. Për ta arritur këtë merret në konsiderim praktika e mirë e vendosjes së liftit dhe shkallëve brenda në një kullë të mbrojtur me një holl që ndan liftin/shkallët nga banesa (hapësira me zjarr/tym) në çdo nivel kati.

Ekspozimi/veprimi: Temperatura e ngritur.

Ngarkesa e specifikuar.

Dëmtimi nga uji i komponenteve elektrike (nga ngulfatja, luftimi i zjarrit).

Kriteret e performancës: Sigurimi i mjeteve të besueshme e të sigurta të transportit të zjarrfikësve dhe ekipeve të shpëtimit me anë të liftit në punët në rast zjarri.

Aftësia për të mirëmbajtur funksionin e tij në rast dështimi të furnizimit primar të energjisë elektrike.

(j) Instalimet e komunikimit emergjent

Një sistem i komunikimit emergjent mund të instalohet në punët ndërtimore me qëllim të sigurimit të pajisjeve në punët ndërtimore për transmetimin e informatave brenda në punët, deri te brigada e zjarrfikësve, të cilët i kryejnë punët në rast  të emergjencës së zjarrit.

KOHËZGJATJA DHE QËNDRUESHMËRIA

1 Trajtimi i kohëzgjatjes së punëve ndërtimore në relacion me kërkesën themelore

(1) Varet nga Shtetet Anëtare, se ku dhe kur ato e ndjejnë të nevojshme për të ndërmarrë masat lidhur me kohëzgjatjen që mund të konsiderohet e arsyeshme për secilin lloj të punëve, apo për disa nga ato, apo për pjesë të punëve, në relacion me plotësimin e kërkesës themelore.

(2) Kur dispozitat lidhur me qëndrueshmërinë e punëve në relacion me kërkesën themelore janë të lidhura me karakteristikat e produkteve, mandatet për përgatitjen e standradeve Evropiane dhe udhëzimeve për aprovimet teknike Evropiane, lidhur me këto produkte, gjithashtu do t'i mbulojë edhe aspektet e qëndrueshmërisë.

2 Trajtimi i kohëzgjatjës së produkteve ndërtimore në relacion me kërkesën themelore

(1) Kategoria B e specifikimeve dhe udhëzimeve për aprovim teknik Evropian duhet të përfshijë indikacionet lidhur me kohëzgjatjen e produkteve në relacion me përdorimet e synuara dhe me metodat për vlerësimin e tyre.

(2) Indikacionet e dhëna në kohëzgjatjen e një produkti nuk mund të interpretohen si garancion i dhënë nga prodhuesi, por konsiderohen vetëm si një mjet për zgjedhjen e produkteve të duhura në relacion me kohëzgjatjen e pritur ekonomikisht të arsyeshme të punëve.

Dokumenti Interpretues 2:SIGURIA NË RAST ZJARRI përcaktimet e mëtejme:

(3) Nganjëherë produktet kualifikohen për përdorim normal, por kjo nuk përfshinë automatikisht qëndrueshmërinë e performancës së sigurisë ndaj zjarrit.

Shembuj:

- produktet e ndjeshme ndaj ndikimeve ambientale (kushte atmosferike, efekteve kimike, etj.) p.sh. produktet e trajtuara për frenimin e zjarrit, materialet e ënjtura,
- mbyllëset lëvizëse (nëse ato nuk mbyllen gjatë përdorimit normal nuk mund të ketë rrezik për sigurinë e jetës, por mund të ketë rrezik në rast zjarri) p.sh. dyer vetë-mbyllëse, kanatat dhe armotizuesit.

Metodat për vlerësimin e kohëzgjatjes janë p.sh.:

· testimet që përfshijnë procedurat e larjes dhe pastrimit,

· testimet klimatike afat-gjatë dhe afat-shkurtër,

· testimet mekanike (testimet e mbylljes, vibrimit, goditjes),

· testimet e korrozionit.

DOKUMENTI INTERPRETUES NR.3: 
HIGJIENA, SHËNDETI DHE MJEDISI
QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I DOKUMENTIT INTERPRETUES NR.3
(1) Ky Dokument Interpretues ka të bëjë me Direktivën e Këshillit 89/106/EEC të datës 21 Dhjetor 1988 mbi përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative të Shteteve Anëtare lidhur me produktet ndërtimore, tani e tutje i referohemi si "Direktivë".

(2) Neni 3 i Direktivës përcakton se qëllimin i Dokumenteve Interpretuese është që t'u japë formë konkrete kërkesave themelore për krijimin e lidhjeve të domosdoshme në mes të kërkesave themelore të paraqitura në Aneksin I të Direktivës si dhe mandatet për përgatitjen e standardeve të harmonizuara dhe Udhëzimeve për aprovimet teknike Europiane apo për njohjen e specifikimeve tjera teknike në kuadër të kuptimit të Neneve 4 dhe 5 të Direktivës. 

Kur konsiderohet e nevojshme, dispozitat e këtij Dokumenti Interpretues do të specifikohen më tutje në çdo mandat të caktuar. Gjatë draftimit të mandateve duhet kushtuar kujdes, nëse ka nevojë për këtë, kërkesave tjera themelore të Direktivës, si dhe të direktivave tjera relevante lidhur me produktet ndërtimore.

(3) Ky Dokument Interpretues merret me aspektet e punëve që kanë të bëjnë me "Higjienën, Shëndetin dhe Mjedisin". Ky identifikon produktet apo familjet e produkteve dhe karakteristikat lidhur me plotësimin e performancave të tyre.

Për çdo përdorim të synuar të produktit, mandatet do të tregojnë, pastaj, detajisht se me të cilat nga ato karakteristika do të merremi në specifikimet e harmonizuara, duke përdorur një procedurë hap-pas-hapi me CEN/ CENELEC/EOTA, që do të lejojë modifikimin apo plotësimin e karakteristikave të produkteve, nëse ka nevojë për këtë.

Aneksi I i Direktivës jep definicionin vijues të kërkesës themelore e cila aplikohet ku dhe kur punët u nënshtrohen rregulloreve të cilat përmbajnë një kërkesë të tillë: " Punët ndërtimore duhet të projektohen(dizajnohen) dhe ndërtohen në mënyrë të tillë që të mos jenë kërcnim për higjienën, shëndetin e banorëve apo fqinjëve, e sidomos si rezultat i ndonjë prej:

- lirimin e gazit toksik,

- prezencën e grimcave apo gazërave të rrezikshme në ajër,

- emitimin e rrezatimit të rrezikshëm,

- ndotjen apo helmimin e ujit apo tokës,

- eliminimin e gabuar të ujrave të ndotura, tymit, mbeturinave të ngurta apo të lëngëta,

- prezencën e lagështisë në pjesët e punëve apo mbi sipërfaqet brenda punëve."

(4) Në përputhje me Rezolutën e Këshillit të datës 7 Maj 1985 (Qasja e Re) dhe preambulën e Direktivës, ky interpretim i kërkesës themelore ka për qëllim të reduktojë nivelet ekzistuese e të justifikuara për mbrojtjen e punëve në Shtetet Anëtare.

NIVELET DHE KLASAT PËR KËRKESAT THEMELORE DHE PËR PERFORMANCAT E PRODUKTEVE RELEVANTE

1. Kur dallimet e specifikuara në Nenin 3(2) të Direktivës identifikohen dhe justifikohen në përputhje me ligjin e Komunitetit, klasat për kërkesat themelore dhe për performancat e produkteve relevante mund të jenë të domosdoshme. Qëllimi i klasave të tilla është që të arrihet qarkullimi i lirë dhe përdorimi i lirë i produkteve ndërtimore.

Në këtë rast klasat e tilla do të përcaktohen ose në dokumentin interpretues ose sipas procedurës së dhënë në Nenin 20(2)(a) të Direktivës. Kur përmes kësaj procedure identifikohet një klasifikim i performancës së produktit si mjet i shprehjes së shkallës së niveleve të kërkesave të punëve(ndërtimore), Komisioni, në kuadër të mandatit, kërkon nga CEN, CENELEC apo EOTA që ta bëjë propozimin adekuat.

Shtrirja e niveleve të kërkesave të mbuluara nga klasat varet nga nivelet ekzistuese dhe të justifikuara që hasen në Shtetet Anëtare.

Në rastet kur një Shtet Anëtar, në përputhje me Nenin 6(3) të Direktivës, përcakton në mesin e klasave vetëm një apo disa klasa për t'u zbatuar në territorin e tij (apo pjesë të tij), ai do të veprojë kështu vetëm në bazë të dallimeve të specifikuara në Nenin 3(2) të Direktivës.

2. Kur dallimet e justifikuara që specifikohen në Nenin 3(2) të Direktivës nuk identifikohen, klasat (apo nivelet) e performancave të produkteve gjithashtu mund të përdoren nga standardizuesit si mjet i përshtatshëm për specifikuesit, prodhuesit dhe blerësit. Për produkte të caktuara, klasat (apo nivelet) bëjnë më të lehtë përdorimin e standardit për ta lidhur performancën e produktit me përdorimin e synuar të tij.

Klasat e tilla të performancave (apo nivelet) për produktet, duke i’u referuar Nenit 4(1) të Direktivës, mund të krijohen nga standardizuesit të cilët do ta mbajnë Komisionin dhe Komitetin Permanent të Ndërtimit të informuar lidhur me vazhdimin e punës në këtë çështje në kuadër të mandateve ekzekutuese.

3. Secilën herë që klasat definohen për punët apo produktet, nevojitet të krijohet një klasë e quajtur "asnjë performancë e përcaktuar" kur dhe në rast se së paku një Shtet Anëtar nuk ka fare kërkesë ligjore në atë lëmi.

KUPTIMI I TERMAVE TË PËRGJITHSHËM TË PËRDORUR NË DOKUMENTIN INTERPRETUES.

Punët ndërtimore

Punët ndërtimore nënkuptojnë çdo gjë që ndërtohet apo që rezulton nga veprimet ndërtimore dhe që fiksohet në tokë. Ky term mbulon si ndërtesat ashtu edhe punët  e inxhinierisë civile. Në Dokumentet Interpretuese "punët ndërtimore" gjithashtu përmenden  edhe si "punët". Punët ndërtimore përfshijnë për shembull: banesat; ndërtesat industriale, komerciale, zyrtare, shëndetësore, shkollore, rekreative dhe bujqësore; urat; rrugët dhe autostradat; hekurudhat; rrjetat e tubacioneve; stadiumet; pishinat; skelet;  platformat; portet; pendat; kanalet; digat; kullat; rezervuaret; tunelet etj.

Produktet ndërtimore

(1) Ky term u referohet produkteve që prodhohen për t'u inkorporuar në mënyrë të përhershme në punët dhe si të tilla plasohen në treg. Termat "produktet ndërtimore" apo "produktet", kur përdorën në Dokumentet Interpretuese, përfshijnë materialet, elementet dhe komponentet (veçmas apo në një kit) të sistemeve të parafabrikuara apo instalimeve të cilat mundësojnë që punët të plotësojnë kërkesat themelore.

(2) Inkorporimi i një produkti në mënyrë permanente në punët nënkupton:

- se heqja e tij zvogëlon mundësitë performuese të punëve, dhe

- se ç'montimi apo zëvendësimi i produktit janë veprime të cilat implikojnë veprime ndërtimore.

Mirëmbajtja normale

(1) Mirëmbajtja është një sërë masash preventive dhe të tjera të cilat aplikohen në punët me qëllim që t’iu mundësojnë punëve të përmbushin të gjitha funksionet e tyre gjatë kohëzgjatjes së tyre. Këto masa përfshijnë pastrimin, servisimin, ringjyrosjen, riparimin, ndërrimin e pjesëve të punëve kur ka nevojë për këtë, etj.

(2) Mirëmbajtja normale, në përgjithësi, përfshinë inspektimet dhe ndodh në një kohë kur shpenzimet e intervenimit që duhet bërë nuk janë në shpërpjestim me vlerën e pjesës së punëve në fjalë, duke marrë parasysh shpenzimet pasuese.

Përdorimi i synuar

Përdorimi i synuar i një produkti i referohet rolit(eve) që produkti synon të luaj në plotësimin e kërkesave themelore.

Kohëzgjatja ekonomikisht e arsyeshme 

(1) Kohëzgjatja është periudha kohore gjatë së cilës do të vazhdojë performanca e punëve në një nivel kompatibil me plotësimin e kërkesave themelore.

(2) Një kohëzgjatje ekonomikisht e arsyeshme presupozon që të merren parasysh të gjitha aspektet relevante, siç janë:

· shpenzimet e projektimit(dizajnimit), ndërtimit dhe përdorimit;

· shpenzimet që dalin nga pengesa e përdorimit;

· rreziqet dhe pasojat e dështimit të punëve gjatë kohëzgjatjes së tyre dhe shpenzimet e sigurimit që mbulojnë këto rreziqe;

· ripërtëritja e pjesërishme e planifikuar;

· shpenzimet e inspektimeve, mirëmbajtjes, përkujdesjes dhe riparimit;

· shpenzimet e operimit dhe administrimit;

· asgjësimi;

· aspektet e mjedisit.

Veprimet

Veprimet që mund të ndikojnë në përputhshmërinë e punëve me kërkesat themelore ndërmirren nga faktorët që veprojnë në punët apo pjesët e punëve. Faktorët e tillë përfshijnë faktorët mekanikë, kimikë, biologjikë, termikë dhe elektromagnetikë.

Performanca

Performanca është një shprehje kuantitative (vlerë, shkallë, klasë apo nivel) e reagimit të punëve, pjesëve të punëve apo produktit, për një veprim të cilit i nënshtrohet apo të cilin e gjeneron ajo në kushtet e caktuara të shërbimit (për punët apo pjesët e punëve) apo kushteve të caktuara të përdorimit (për produktet).

SHPJEGIMI I KËRKESËS THEMELORE ”HIGJIENA, SHËNDETI DHE MJEDISI”

Ky Dokument Interpretues identifikon aspektet e punëve që kanë të bëjnë më higjienën shëndetin dhe mjedisin, dhe identifikon produktet dhe familjet e produkteve, si dhe karakteristikat lidhur me plotësimin e performancës së tyre ku kërkohen standardet e harmonizuara.

Me qëllim të vendosjes së përshtatshmërisë së produkteve, Aneksi I i Direktivës jep definicionin vijues të Kërkesës Themelore e cila zbatohet kur punët u nënshtrohen rregulloreve të cilat përmbajnë një kërkesë të tillë:

"Higjiena, Shëndeti dhe Mjedisi"

Punët ndërtimore duhet të projektohen(dizajnohen) dhe ndërtohen në mënyrë të tillë që të mos jenë kërcnim për higjienën, shëndetin e banorëve apo fqinjëve, e sidomos si rezultat i ndonjë prej:

- lirimin e gazit toksik,

- prezencën e grimcave apo gazërave të rrezikshme në ajër,

- emitimin e rrezatimit të rrezikshëm,

- ndotjen apo helmimin e ujit apo tokës,

- eliminimin e gabuar të ujrave të ndotura, tymit, mbeturinave të ngurta apo të lëngëta,

- prezencën e lagështisë në pjesët e punëve apo mbi sipërfaqet brenda punëve.

Direktivat tjera relevante për higjienën, shëndetin dhe mjedisin, për shembull, mbrojtja e punëtorëve, duhet të merren parasysh gjatë elaborimit të specifikimeve teknike, standardeve të harmonizuara, etj.

Në dokumentin aktual, kërkesa zhvillohet sipas pesë aspekteve specifike:

Mjedisi i brendshëm

Furnizimi me ujë

Eliminimi i ujërave të ndotura

Hudhja e mbeturinave të ngurta

Mjedisi i jashtëm

Me mbrojtjen ndaj zhurmës merret një Dokument tjetër Interpretues.

Direktiva aplikohet në të gjitha punët, duke përfshirë ndërtesat dhe punët e inxhinierisë civile, ku këto punë u nënshtrohen rregulloreve. Kërkesa Themelore mbi Higjienën, Shëndetin dhe Mjedisin ka të bëjë me të gjitha punët ku kemi të bëjmë me higjienën apo shëndetin e banorëve, shfrytëzuesve apo fqinjëve.

Natyra e kërcnimeve të tilla mund të ndryshojë dukshëm varësisht nga lloji i punëve. Dokumenti aktual zhvillon aspektet që lidhen me ndërtesat që kanë për qëllim banimin, pa kufizim në periudhën e banimit. Sidoqoftë, për disa aspekte të Kërkesës Themelore, dispozita specifike, më tepër për punët se sa për ndërtesat dhe produktet përkatëse, ceken në nën-kapitujt relevantë. Megjithatë, për punët dhe produktet të cilat nuk përmenden në këtë Dokument Interpretues duhet të shtohen dispozita specifike gjatë elaborimit të mandateve, me kusht që të plotësohen deklaratat themelore të këtij Dokumenti Interpretues.

Format e ndotjes dhe ndotësit që merren në konsiderim në këtë dokument mund të jenë shkak i disa efekteve të padëshirueshme për shëndetin, duke i rradhitur nga prishja e rehatisë dhe bezdisja e shqisave deri te lëndimet e rënda shëndetësore. Për disa nga to, informacioni mbi efektet shëndetësore është i pakompletuar dhe i papërfunduar. Me përmirësimin e njohurisë, mund të rishikohen kërkesat relevante.

BAZAT PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS THEMELORE "HIGJIENA, SHËNDETI DHE MJEDISI”

Të Përgjithshme

(1) Ky kapitull identifikon parimet themelore ekzistuese në Shtetet Anëtare për verifikimin e plotësimit të Kërkesës Themelore "Higjiena, Shëndeti dhe Mjedisi". Këto parime aktualisht janë në përputhje kur dhe ku punët u nënshtrohen rregulloreve që përmbajnë këtë kërkesë themelore.  

(2) Kërkesa themelore, për aq sa është e aplikueshme, plotësohet me probabilitetin e pranueshëm gjatë kohëzgjatjes ekonomikisht të arsyeshme të punëve.

(3) Plotësimi i kërkesës themelore sigurohet nga një numër masash të ndërlidhura sidomos lidhur me:

- planifikimin dhe projektimin(dizajnimin) e punëve, ekzekutimin e punëve dhe mirëmbajtjen e nevojshme;

- veçoritë, performancat dhe përdorimin e produkteve ndërtimore.

(4) Varet nga Shtetet Anëtare, se kur dhe ku ato e ndjejnë të nevojshme, për të ndërmarrë masa lidhur me mbikëqyrjen e planifikimit, projektimit(dizajnimit) dhe ekzekutimit të punëve, dhe lidhur me kualifikimet e palëve dhe personave të involvuar. Kur kjo mbikëqyrje dhe ky kontrollim i kualifikimeve lidhen drejtpërdrejt me karakteristikat e produkteve, duhet formuluar dispozita relevante në kontekst të mandatit për përgatitjen e standarDeve dhe udhëzimeve për miratimin teknik EVropian lidhur me produktin në fjalë.

Veprimet

Veprimet e ndryshme që merren në konsiderim për vlerësimin e plotësimit të Kërkesës Themelore jepen në nën-kapitujt e ndryshëm në "Verifikimi i plotësimit të kërkesës themelore" lidhur me aspektet specifike për të cilat ato aplikohen.

Verifikimi i plotësimit të kërkesës themelore

Hyrje

Ky kapitull paraqet natyrën dhe mënyrat për kontrollimin e aspekteve të ndryshme specifike të Kërkesës Themelore, përshkruan specifikimet teknike për punët që janë relevante dhe specifikon karakteristikat e produkteve.

Të gjitha karakteristikat e produktit të radhitura më poshtë mund të jenë të rëndësishme sa i përket Higjienës, Shëndetit dhe Mjedisit, në përgjithësi. Megjithatë, për disa produkte specifike vetëm një apo më tepër karakteristika të tilla janë relevante dhe për këtë arsye të tjerat mund të lihen pa u marrë në konsiderim.

Karakteristikat plotësuese (p.sh. lehtësia e pastrimit) mund të kërkohen në mandate për arsye të higjienës për punë prodhuese specifike (p.sh. deponimi i ushqimit apo përgatitja e ushqimit).

Ambienti i brendshëm

Hyrje

Kërkesa ka të bëjë me sigurimin e ambientit të brendshëm të shëndoshë për banorët dhe shfrytëzuesit e punëve.

Projektimi(dizajnimi) dhe ekzekutimi i punës ndërtimore duhet të ketë parasysh:

- mjedisin termik,

- ndriçimin,

- kualitetin e ajrit,

- lagështinë,

- zhurmën.

Nxemja, ftohja dhe ventilimi mbulohen nga Dokumenti aktual Interpretues.

Disa aspekte të mjedisit termik dhe ndriçimit mbulohen nga Dokumentet Interpretuese "Siguria në përdorim" dhe "Ekonomia e energjisë dhe ruajtja e nxehtësisë".

Aspektet tjera të ndriçimit, p.sh. hapësira minimale e dritareve krahasuar me hapësirën e dyshemesë së një dhome banimi dhe pune mund të jetë relevante për produkte ndërtimore siç janë shtëpitë e parafabrikuara.

Mbrojtja nga zhurmës pwwrfshihet në Dokumentin Interpretues "Mbrojtja nga Zhurma".

Kualiteti i Ajrit

Natyra e Kërkesës

Kërkesa ka të bëjë me eliminimin apo kontrollimin e ndotësve në mjedisin e brendshëm. Në tekstin vijues, termi "ndotës" përfshinë rrezatimin gama (edhe pse nuk është në mënyrë rigoroze një ndotës i ajrit).

Punët ndërtimore duhet të sigurojnë një ambient të brendshëm të shëndoshë për banuesit dhe shfrytëzuesit e ndërtesës, duke patur parasysh ndotësit duke përfshirë:

- produktet metabolike, për shembull, avulli i ujit, dioksidi i karbonit dhe kundërmimi i trupit, etj.,
- Produktet djegëse, për shembull, avulli i ujit, monoksidi i karbonit, oksidet e azotit, dioksidi i karbonit dhe hidrokarburet, etj.,
- tymi i duhanit, 

- komponimet organike të avullueshme, për shembull: formaldehyde, tretësit, etj.,
- thërmiat jo të gjalla, për shembull: grimcat dhe fibrat frymëmarrëse dhe jo-frymëmarrëse që rrinë pezull,
- thërmiat e gjalla duke përfshirë mikrorganizmat, për shembull: insektet e vogla, protozoat, kërpudhat, bakteriet dhe virusët,
- radoni dhe substanca radioaktive që emetojnë rrezatim gama,
- emetimi nga pajisjet elektrike dhe elektronike (ozoni, etj.),
Këto mund të jenë shkak i efekteve të padëshirueshme, duke filluar nga jorehatia dhe bezditja deri te efektet e pafavorshme fizike për shëndetin.

Ndotësit nga të gjitha burimet duhet të kihen parasysh gjatë sigurimit të metodave për kontrollimin e kualitetit të ajrit, siç është ventilimi.

Ajri i brendshëm i pashëndetshëm mund të shkaktohet nga ndotësit që gjenerohen nga:

- materialet ndërtimore,
- shërbimet ndërtimore, duke përfshirë pajimet ndezëse,
- mobiliet dhe pajisjet,
- burimet nga ajri i jashtëm,
- dheu nën ndërtesë,
- proceset dhe veprimet që ndërmerren brenda në ndërtesë duke përfshirë, për shembull, pastrimin, mirëmbajtjen, gëlqerosjen, lustrimin, kontrollimin e insekteve, përgatitjen e gjellërave, etj.,
- prezenca e njerëzve dhe kafshëve si dhe e bimëve,
- sistemet e ujit të nxehtë.
Kontrollimi i ndotësve

Ndotësit mund të kontrollohen me: 

Kontrollimin e burimeve
Eliminimin apo kufizimin e përdorimit të materialeve të cilët mund të lirojnë ndotësit dhe përdorimi i të cilave rezulton në koncentrimet më të mëdha se sa limitet e pranueshme.

Eliminimin apo kufizimin e lirimit të ndotësve në ajër me anë të: 

- Mbylljes hermetike të burimit, p.sh. duke siguruar pengesa të përshtatshme të reduktimit apo eliminimit të emetimeve nga burimi kah ajri i brendshëm.

- Projektimit(dizajnimit) dhe mirëmbajtjes adekuate të pajisjeve për të zvogëluar lirimin e ndotësve.

- Dizajnimit të produkteve dhe konstruksionit për të shmangur apo reduktuar burimet e ndotësve.

- Përdorimit të fungicideve apo biocideve tjera për të eliminuar burimin e mikrorganizmave të gjallë, kur masat e projektmit(dizajnimit) nuk janë të aplikueshme.

Kontrollimi i ajrit me anë të ventilimit, filtrimit apo thithjes
- Ventilimi mekanik

- Ventilimi pasiv

- Filtrimi i ajrit të brendshëm apo i ajrit që hyn brenda

- Thithja nga ajri i brendshëm apo nga ajri që hyn brenda.

Kontrollimi i ekspozimit të njerëzve me anë të kontrolleve procedurale, p.sh. duke mos lejuar hyrjen brenda për një kohë specifike pas çdo rigëlqerosje.
Kërkesat paraqiten në disa mënyra të ndryshme:
Mesatarja e pranueshme dhe koncentrimet maksimale të ndotësve specifikë në ajrin e brendshëm.

Parandalimi apo kufizimi i përdorimit të substancave të njohura për përdorime të përgjithshme apo  specifike.

Kufizimet e shkallës së lirimit dhe natyrës së ndotësve nga materialet apo produktet.

Specifikimi i metodave të pranueshme për mbylljen hermetike apo sigurimin e barrierave.

Specifikimi i shkallës së ventilimit apo paramentrave që shprehin shkallën e ripërtëritjes së ajrit të brendshëm me ajër të freskët, për shembull shkalla e ndryshimit të ajrit apo karakteristikat e rrjedhës së ajrit etj.

Specifikimi i hapësirës adekuate të hapjeve për të siguruar furnizimin e membranës së jashtme të sistemeve mekanike të ventilimit dhe përshkrimet tjera të dizajneve dhe konstruksioneve të cilat janë konstatuar si të kënaqëshme.

Nivelet adekuate të faktorëve që ndikojnë në koncentrimet siç është temperatura, lagështia etj. p.sh. kondenzimi (shih "Kontrolimi i lagështisë")
Matja e pranueshme dhe/ose metodat e kalkulimit për përcaktimin e kualitetit të ajrit të brendshëm dhe performancën e metodave kontrolluese.

Specifikimet teknike

Punët ndërtimore (kategoria A) 

Kërkesat për kualitetin e ajrit të brendshëm mund të shprehen në kuptim të procedurës së kalkulimit për definimin e koncentrimeve të pranueshme të ndotësve të caktuar në ajrin e brendshëm, apo me anë të matjes direkte të disa ndotësve. Performanca e metodave të kontrollimit, p.sh. ventilimi mund të përcaktohet me anë të metodave kalkuluese apo me anë të matjes.

Kërkesat gjithashtu shprehen në kuptim të kërkesave projektuese(dizajnuese) për shërbime të ndërtesës, p.sh. sistemet e ventilimit.

Specifikimet e harmonizuara teknike mund të kenë nevojë t'i mbështesin metodat si vijon:

Metodat kalkuluese
Metodat e parashikimit të shkallës së ndryshimit të ajrit duke patur parasysh kushtet klimatike dhe dispozitat për ventilim.

Metodat për kalkulimin e koncentrimeve të ndotësve të brendshëm, duke patur parasysh ngarkesën normale të dhomës nga produkti, lirimin nga produktet, shkallën e ndërrimit të ajrit, temperaturën e ajrit dhe lagështinë e ajrit.

Metodat për vlerësimin e performancës së metodave kontrolluese të definuara në klauzulën "kontrollimi i ndotësve".

Metodat e matjes
Metodat për matjen e shkallës së ventilimit në ndërtesa.

Metodat e përcaktimit të efikasitetit të ventilimit.

Metodat për identifikimin e ndotësve të brendshëm dhe matjen e koncentrimeve të tyre.

Produktet ndërtimore (kategoria B) 

Familjet në vijim të produkteve (duke përfshirë materialet ndërtimore) përfshihen në kontrollimin e kualitetit të ajrit të brendshëm. Karakteristikat e domosdoshme për performancën e kënaqëshme në raport me shëndetin, higjienën dhe mjedisin janë dhënë më poshtë. Specifikimet e harmonizuara teknike nevojiten për të matur këto karakteristika apo për të kalkuluar performancën kur këtë e lejon teknologjia. Kur është e përshtatshme, në testimet që bëhen në vend mund të jenë të nevojshme (p.sh. për pajisjet ndezëse). Standardet përkatëse duhet të marrin parasysh përdorimet e destinuara të produktit.

Karakteristikat e numëruara të produktit për materialet ndërtimore aplikohen për të gjitha familjet dhe sistemet e produktit.

a) Materialet ndërtimore
Produktet janë ato për të cilat emetimet e ndotësve për ajrin e brendshëm janë të mundshme. Produktet e tilla përfshijnë materialet që përdoren për dysheme, ndarje, mure dhe veshjet e mureve, tavanet, materialet izoluese, ngjyrat dhe fernezet, mbrojtësit e lëndës së drurit, ngjitësit, mbushësit, membranat për mbrojtjen ndaj lagështisë, kabllot dhe pajisjet elektrike, veshjet e dyshemeve, tullat, stukot, instalimet, etj. Karakteristikat e produktit aplikohen për të gjitha familjet e sistemet e produkteve

- emetimi i komponimeve organike të avullueshme dhe lirimi i ndotësve tjerë, duke marrë parasysh koncentrimin e ndotësve në produkt kur kjo është e nevojshme,
- ndjeshmëria ndaj zhvillimit të mikro-organizmave të dëmshëm,

- emetimet radioaktive.

b) Sistemet e ventilimit dhe kondicionerët
b.1) Mjetet për lagështimin dhe tharjen e ajrit.
Produktet përfshijnë pajisjen për kontrollimin e lagështisë në ajër në, apo që furnizon, ndërtesat e banimit.

- efikasiteti në kontrollimin e avullit të ujit.

b.2) Sistemet filtruese
Produktet përfshijnë mjetet për pastrimin e ajrit, për ventilim të përgjithshëm në sistemet qëndrore, kondicionerët e ajrit në dritare, kondicionerët e ajrit në pako dhe filtrat e dhomës:

- shkalla e rrjedhës së ajrit dhe performanca e diferencës së shtypjes,

- efikasiteti në largimin e substancave nga ajri.

b.3) Komponentet dhe sistemet tjera të ventilimit dhe kondicionimit të ajrit
Produktet përfshijnë hapjet e bëra me qëllim ventilimi, ventilatorët për dhoma veç e veç, sistemet pasive të ventilimit, sistemet mekanike të ventilimit, sistemet e kondicionimit të ajrit (si për shembull ndryshuesit e nxehtësisë, dhomëzat përzierse, sistemet e kontrollimit të rrjedhës së vëllimit, kanalet e ajrit dhe komponentet shoqëruese. Gjithashtu pompat dhe pajisjet tjera për largimin e ndotësve nga shtresa e poshtme e tokës).

- performanca e rrjedhës së ajrit, shpejtësisë së ajrit dhe e diferencës së shtypjes, duke përfshirë performancën e sistemeve komplete dhe komponentet e tyre

c) Pajisjet e ndezjes
Produktet relevante janë: të gjitha pajisjet ndezëse që përdorën për nxemje të dhomës dhe nxemje të ujit dhe përgatitjen e ushqimit, për shembull: pajimet ndezëse (me dhe pa qynga), hyrjet e ajrit, mjetet garantuese ndaj dështimit dhe pajisje tjera të kontrollit, qyngat dhe oxhaqet, etj.

- lirimi i produkteve ndezëse nga pajimet gjatë përdorimit normal, duke marrë parasysh dispozitën e ventilimit në ndërtesa,

- dimensioni dhe integriteti i qyngave,

- efikasiteti i largimit të produkteve ndezëse,

- efikasiteti i mekanizmave garantuese ndaj dështimit,

- sigurimi i furnizimit adekuat me ajër,

- integriteti i gypave për furnizim me lëndë djegëse.

d) Barrierat dhe mbyllësit
d.1) Barrierat dhe veshjet mbyllëse të sipërfaqeve
Produktet përfshijnë membranat dhe veshjet mbyllëse për të parandaluar emetimin e grimcave dhe fibrave  dhe ndotësve tjerë nga sipërfaqet dhe mbrojtësit dhe fungicidet për parandalimin e zhvillimit të mikrorganizmave dhe kërpudhave.

- efikasiteti në reduktimin e lirimit të ndotësve specifik.
d.2) Silikonet
Produktet përfshijnë stukot dhe llojet tjera të materialeve dhe shiritat për izolim nga ajri dhe materialet e përdorura për të mbyllur zbraztësirat dhe plasaritjet për të parandaluar kalimin e gazit, lëngut dhe avullit.

- rrjedhja e ajrit kur bëhet instalimi,

- efikasiteti në mbylljen e hapësirave.

e) Deponimi dhe furnizimi me ujë të nxehtë (me referim të posaçëm të rrezikut ndaj sëmundjes Legionnaires)
Produktet përfshijnë rezervuaret, zbutësit e ujit, rubinetat, dushat, larëset, mbyllëset, valvulat, kaloriferët, pompat, nxemësat e boilerit, cisternat, kontrolluesit e temperaturës, gypat.

- kontrollimi adekuat dhe i saktë i temperaturës,
- projektimi(dizajnimi) për lehtësimin e pastrimit dhe trajtimi kimik,
- projektimi(dizajnimi) për të minimizuar prodhimin e aerosoleve,
- projektimi(dizajnimi) për të minimizuar shtresimin e ujit (në rrethana që nxisin zhvillimin e bakteries legionnella.

- minimizimi i ujit statik.

- dizajnimi për t'iu shmangur materialeve që furnizojnë lëndë ushqyese.

Lagështia

Natyra e kërkesës

Kërkesa ka të bëjë me mbrojtjen e shëndetit të banuesve dhe shfrytëzuesve nga efekti i lagështisë tepër të ulët apo tepër e lartë.

Puna ndërtimore duhet të dizajnohet dhe ndërtohet në mënyrë të tillë që nuk do të jetë kërcënim për higjienën, shëndetin dhe mjedisin e banuesve dhe shfrytëzuesve si rezultat i lagështisë. Kërkesat e tilla, që i nënshtrohen mirëmbajtjes normale, duhet të plotësohen për një kohëzgjatje ekonomikisht të arsyeshme.

Lagështia mund të ndikojë në shëndetin e banuesve dhe shfrytëzuesve të ndërtesës përmes:

- efekteve të lagështisë relative tepër të ulët apo tepër të lartë në ajër,
- efekteve indirekte të lagështisë që ndikojnë në zhvillimin e mykut në sipërfaqet dhe produktet e brendshme dhe në rritjen e depozitimit të thërmijave të pluhurit në shtëpi.

Kontrollimi i lagështisë

Lagështia e ajrit në një punë(ndërtimore) mund të kontrollohet duke: 

- rritur apo zvogëluar temperaturën e ajrit (nxemja, izolimi, ftohja),
- ventilimi i dhomave (natyror apo mekanik),
- lagështimi apo tharja e ajrit të brendshëm dhe ajrit hyrës,
- largimi apo zvogëlimi i lagështisë në burim apo izolimi i aktiviteteve që gjenerojnë  lagështinë.

Lagështia mbi sipërfaqet e brendshme dhe/ose produktet e brendshme të ndërtesës mund të kontrollohet: 

Mbrotja nga lagështia që vjen nga jashtë
· shamngia apo parandalimi i infiltrimit dhe depërtimit të shiut, borës, etj. në punët,
· shmangia apo parandalimi i infiltrimit dhe depërtimit të ujit tokësor në punët.
- Muret dhe çatitë: muret duhet të parandalojnë lagështinë nga toka që të mos hyj në ndërtesë dhe të mos bartë lagështinë nga toka në ndonjë pjesë e cila do të dëmtohej nga ajo. Muret e jashtme dhe çatitë gjithashtu duhet t'i rezistojnë depërtimit të shiut dhe borës brenda në ndërtesë; ato nuk duhet të dëmtohen nga shiu dhe bora dhe nuk duhet të bartin shiun dhe borën në asnjë pjesë e cila do të dëmtohej nga ajo.

- Veshja për muret e jashtme dhe çatitë:

Materiali i veshjes mund të jetë:

· i papërshkueshëm (nuk e lë të depërtojë ujin apo avullin),

· rezistent ndaj motit (thith ujin),

· rezistent ndaj lagështisë (i përshkueshëm ndaj avullit të ujit),

· dyshemetë afër tokës duhet të parandalojnë lagështinë për të mos arritur sipërfaqet e sipërme të dyshemesë. Ajo nuk duhet të dëmtohet nga lagështia që vjen nga toka.

Shmangia e kondenzimit në sipërfaqet e brendshme dhe kondenzimit ndërmjetësor.
Kondenzimi i sipërfaqes parandalohet duke siguruar që lagështia relative e ajrit afër sipërfaqet të jetë nën nivelet e pranueshme. Kjo arrihet me kombinimin adekuat të nxemjes, izolimit dhe ventilimit.

Trajtimi me fungicide i sipërfaqes, në raste të caktuara, mund të ndihmojë në parandalimin e zhvillimit të mykut; sidoqoftë, ky trajtim zakonisht është masë e përkohshme e cila përdoret kur masat e dizajnimit për largimin e lagështisë nuk janë të aplikueshme.

Kondenzimi ndërmjetësorë parandalohet duke siguruar që shtypja e avullit brenda elementeve të jetë nën shtypjen e ngopur të avullit. Kjo arrihet me dizajnimin e përshtatshëm të produkteve dhe me zgjedhjen e materialeve. Nëse depozitimi nuk mund të parandalohet, ai duhet të jetë brenda kufijve të pranueshëm, duke marrë parasysh ndjeshmërinë e materialeve të përdorura, pozitën e tyre në kuadër të produktit dhe kohën e nevojshme për avullim.

Specifikimet teknike

Punët ndërtimore (kategoria A) 

Specifikimet e harmonizuara teknike mund të nevojiten për:

Kontrollimin e lagështisë së ajrit në punë
Metodat referuese për kalkulimin e nivelit të lagështisë si një funksion i kushteve klimatike, shkallën e prodhimit të lagështisë, produktet e përdorura dhe shkallën e ventilimit varësisht nga lloji i punëve(ndërtimore) dhe shfrytëzimi i punëve apo dhomës.

Mbrojtja e lagështisë nga lagështia e brendshme
Metodat referuese për kalkulimin e kondenzimit të pritur mbi sipërfaqet dhe brenda produkteve, kalkulimin e sasisë së ujit të kondenzuar dhe shkallës së pritur të avullimit duke marrë parasysh, nëse ka nevojë, nivelet e ndryshme të kushteve klimatike dhe shkallën e ventilimit.

Produktet Ndërtimore (kategoria B) 

Produktet vijuese apo familjet e produkteve përfshihen në kontrollimin e lagështisë.

Karakteristikat e nevojshme për performancën e kënaqëshme lidhur me shëndetin dhe higjienën janë të radhitura më poshtë.

Specifikimet e harmonizuara teknike kërkohen për të matur këto karakteristika apo për të kalkuluar performancën kur këtë e lejon teknologjia, duke marrë parasysh llojin e punëve, përdorimin e tyre, përdorimin e destinuar të produkteve si dhe kushtet e ujit tokësor dhe klimatik.

a) Pajisjet e nxemjes (shih gjithashtu Dokumentin Interpretues "Ekonomia e  Energjisë dhe Ruajtja e Nxehtësisë")
Produktet pëfshijnë boilerët dhe aparatet e nxemjes, radiatorët, përçuesit e nxehtësisë, pajisjet kontrolluese të nxemjes

- karakteristikat dalëse dhe të transferimit të nxehtësisë

b) Pajisjet e kondicionimit dhe ventilimit të ajrit 
Produktet, duke përjashtuar mjetet për lagështimin e ajrit.

- rrjedha e ajrit dhe performanca e diferencës së shtypjes

- shkalla dhe kontrollimi i prodhimit përkatësisht reduktimit të avullit të ujit.

c) Materialet izoluese
Produktet përdoren për të izoluar elementet që ndajnë dhomat e ngrohura nga dhomat me temperaturë më ulët, siç janë muret e jashtme apo muret kah shkallët, dritaret, çatitë dhe katet përdhese.

Karakteristikat termike dhe aspektet e projektimit(dizajnimit) (shih Dokumentin Interpretues  "Ekonomia e Energjisë dhe Ruajtja e Nxehtësisë").

d) Fungicidet për trajtim të sipërfaqeve
- efikasiteti

e) Produktet e ndërtimit
Produktet përfshijnë të gjitha elementet e ndërtesës të cilat u ekspozohen reshjeve (shiut, borës, breshërit), ujit tokësor dhe lagështisë tjetër nga jashtë, siç janë muret, dritaret, çatitë dhe katet përdhesë si dhe komponentet e tyre dhe materialet për veshje, izolim, membranë për mbrojtje nga lagështia, ngjyrosjet dhe llaçet, silokonët, etj.

e.1) Muret, materialet e murit
- përshkueshmëria e avullit

- rezistenca ndaj lagështisë

- papërshkueshmëria e ujit, shpërndarja e ujit 

- karakterisikat termike - (shih Dokumetin Interpretues "Ekonomia e Energjisë dhe Ruajtja e Nxehtësisë").

e.2) Perdet e murit, materialet e veshjes, sistemet e veshjes së murit
- përshkueshmëria e avullit

- papërshkueshmëria e ujit

- rezistenca e nyjeve ndaj depërtimit të ujit dhe borës

e.3) Çatitë, materialet e çatisë
- përshkueshmëria e avullit

- kapaciteti i mbajtjes, -thithjes, -lirimit

- rezistent ndaj lagështisë

- papërshkueshmëria e ujit, shpërndarja e ujit

- karakterisikat termike - (shih Dokumetin Interpretues "Ekonomia e Energjisë dhe Ruajtja e Nxehtësisë ").

e.4) Katet përdhese (solide, të lëshuara), dysheme bazamentesh
Produktet përfshijnë betonin, materialin e fortë, izolimin

- rezistenca ndaj lagështisë

- karakterisikat termike - (shih Dokumetin Interpretues "Ekonomia e Energjisë dhe Ruajtja e Nxehtësisë"

- përshkueshmëria e avullit

e.5) Shtresat mbrojtëse nga lagështia, membranat mbrojtëse nga lagështia
Produktet përfshijnë pllaka, politeni, polimer katrani, llamarinë bakri, tulla inxhinierike, fluid kimik i aplikuar me injeksion

- përshkueshmëria e avullit

- rezistenca ndaj lagështisë

- papërshkueshmëria e ujit, shpërndarja e ujit

e.6) membranat për mbrojtje nga avulli 
- përshkueshmëria e avullit

- rezistenca ndaj lagështisë

e.7) Materiali izolues, duke përfshirë izolimin zgavër
- përshkueshmëria e avullit

- performanca e nyjeve

- rezistenca ndaj lagështisë

- karakterisikat termike - (shih Dokumetin Interpretues "Ekonomia e Energjisë dhe Ruajtja e Nxehtësisë ").

e.8) Mbulojat e murit
- rezistenca ndaj ujit,

- performanca e nyjeve

e.9) Tabakat për mbrojtje ndaj lagështisë
- papërshkueshmëria e ujit.

Ujësjellësi

Natyra e kërkesës

Kërkesa ka të bëjë me mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve lidhur me ujin dhe karakteristikat e ujësjellësit.

Ujësjellësi për konsumim nga njerëzit nuk do të përmbajë ndonjë rrezik të identifikuar për shëndetin e konsumatorëve nëse përdorët si në vijim:

- ujë për pije dhe qëllime gatimi

- ujë për mirëmbajtje shtëpiake

- uji i përdorur në një produkt ushqimor i destinuar për konsumim nga njerëzit

Përveç kërkesave kombëtare, karakteristikat e ujit të çesmës gjithashtu jipen në Direktivën e Këshillit 80/778/EEC të datës 15 Korrik 1980.

Rezervuaret e deponimit, gypat, pajimet dhe komponentet tjera në kontakt me ujin dhe trajtimin shtesë (p.sh. rinxemjen, zbutjen, dezinfektimin, etj.) nuk duhet t'i modifikojnë karakteristikat e ujit në atë mënyrë sa ai të paraqes rrezik për shëndetin e konsumatorëve.

Pikat në vijim duhet të kihen parasysh:

- mbrojtja kundër përzierjes me ujin e ndotur apo me ajrin e ndotur dhe kundër përzierjes me ndonjë lëng të papërshtashëm të jashtëm apo ndonjë kontaminuesi tjetër,

- mbrojtja kundër kontaminimit me ndotës mineralë apo organikë, të cilët gjenerohen nga komponentet në kontakt me ujin që rezulton nga migrimi dhe/ose korrozioni,

- mbrojtja kundër kontaminimit mikrobiologjik,

- mbrojtja kundër kontaminimit me ndotës të jashtëm mineralë apo organikë që rezultojnë nga përshkueshmëria dhe/ose depërtimi.

Kontrollimi i furnizimit me ujë

Përzierja me ujë të ndotur apo ajër të ndotur mund të parandalohet duke kontrolluar prapa-rrjedhën me parandalues adekuat.

Përzierja me lëngje të jashtme apo kontaminues tjerë mund të parandalohet duke kontrolluar papërshkueshmërinë e ujit në produktet e përdorura si komponente të sistemit të ujësjellësit dhe duke i'u shmangur kalimit të sisteme nëpër hapësirat e rrezikuara.

Kontaminimi me ndotës mineral apo organikë që gjenerohen nga komponentet që janë në kontakt me ujin mund të parandalohen duke e kufizuar:

- migrimin e ndotësve nga materialet,

- ndotësit që rezultojnë nga korrozioni, vjetërsia dhe erozioni.

Kontaminimi me ndotës të jashtëm mineralë apo organikë mund të parandalohet duke kufizuar përshkueshmërinë.

Mënyra të ndryshme mund të përdoren për të parandaluar kontaminimin mikrobiologjik, duke përfshirë përdorimin e kimikaleve, projektimin(dizajnimin) e sistemeve të ujësjellësve që u shmangen zonave të vdekura, zvogëlojnë përmbajtjet e materieve organike në ujë, etj. Përdorimi i materialeve që nuk favorizojnë shumë zhvillime mikrobiologjike në sipërfaqet që janë në kontakt me ujin duhet gjithashtu të merret parasysh.

Specifikimet teknike për produktet ndërtimore (katagoria B)

Specifikimet e harmonizuara teknike kërkohen që të specifikojnë karakteristikat vijuese të produkteve ndërtimore:

a) Materialet në kontakt me ujin

- migrimi i ndotësve

- kriteret për zhvillimin e mikrorganizmave (format gjeometrike)

b) Gypat, pajimet dhe lidhëset 

- papërshkueshmëria

- rezistenca ndaj korrozionit

- rezistenca ndaj gërryerjes

- dëpertueshmëria e ndotësve

c) Pajimet kundër kthimit të rrjedhës

- efikasiteti

- rënja e rrjedhës apo shtypjes

- qëndrueshmëria mekanike

d) Valvulat dhe rubinetat

- rezistenca ndaj korrozionit

- rezistenca ndaj gërryerjes

- qëndrueshmëria mekanike

- shkalla e rrjedhës

- efikasiteti

e) Cisternat dhe rezervoaret

- papërshkueshmëria

- rezistenca ndaj korrozionit

- kapaciteti i ujit

f) Pajisjet në linjë

- kapaciteti i ujit

- konsumi i ujit

g) Produktet tjera

Për produktet e inkorporuara në punët e ujësjellsit e që nuk përfshihen në listën e mësipërme, duhet të jenë në përputhje me dispozitat e cekura në klauzolën  "Kontrollimi i ujësjellësit", kur kjo është relevante.

Asgjësimi i ujërave të ndotura

Natyra e Kërkesës

Kërkesa ka të bëjë me mbrojtjen e njerëzve dhe mjedisit të tyre ndaj ndotësve të transportuara në sistemet e asgjësimit të ujrave të ndotura. 

Punët ndërtimore duhet të projektohen(dizajnohen) dhe të ndërtohen në mënyrë të tillë që të mos paraqesin kërcnim për higjienën apo  shëndetin e banorëve, shfrytëzuesëve  apo fqinjëve si rezultat i asgjësimit të gabuar.

Uji i ndotur përfshinë të gjitha substancat që hudhen perms sistemeve të hudhjes duke përfshirë ujin e ndotur, ujin e shiut dhe ajrin e ndotur nga sistemet.

Çështjet vijuese merren parasysh:

- Rrjedhja e lëngjeve në dhe prej sistemeve.

- Kundër rrjedha e kanalizimit në ndërtesa.

- Lirimi i ajrit të ndotur.

- Kontaminimi Mikrobiologjik.

Kontrollimi i asgjësimit të ujrave të ndotura

Rrjedhja e lëngjeve nga sistemet mund të parandalohet duke kontrolluar papërshkueshmërinë ndaj ujit në të gjitha komponentet e sistemeve. 

Kundër- rrjedha në ndërtesa mund të parandalohet me anë të projektimit(dizajnimit)  adekuat të punëve  duke përfshirë, nëse ka nevojë, penguesit e kundër-rrjedhës.

Lirimi i ajrit të ndotur  mund të parandalohet  duke kontrolluasr papërshkueshmërinë ndaj ajrit të komponenteve të sistemit të hudhjes. Sistemet duhet të projektohen(dizajnohen) apo duhet përfshirë mjete specifike për ta mundësuar  hyrjen e ajrit të freskët  në sistem dhe për të parandaluar hudhjen e ajrit të ndotur në apo afër hapësirave të banuara. Komponentet e kanalizimit duhet të jenë të dizajnuara për ta parandaluar çdo stagnim të mbeturinave në kanalizim.

Kontaminimi mikrobiologjik ka të bëjë kryesisht me pajisjet sanitare dhe mund të parandalohet duke kontrolluar pastërtinë dhe karakteristikat e sipërfaqeve të materialeve.

Specifikimet teknike për produktet ndërtimore (kategoria B)

Specifikimet e harmonizuara teknike kërkohen që të specifikojnë karakteristikat vijuese të produkteve ndërtimore:

- Gypat, pajimet, lidhjet, pusetat dhe nyjet

- papërshkueshmëria e ujit 

- rezistenca ndaj korrozionit

- papërshkueshmëria ndaj ajrit e shkarkimeve (moslirimi i ajrit të ndotur)

- Pajimet e kundër-rrjedhës

- efikasiteti

- qëndrueshmëria mekanike

- Pajisjet sanitare

- pastërtia

- forma dhe madhësia për të lehtësuar vetë-pastrimin

- Pajisje trajtimi në punishte

- papërshkueshmëria e ujit

- rezistenca ndaj korrozionit 

- efikasiteti i trajtimit

- Produktet tjera

Për produktet e inkorporuara në punët e kanalizimit të ujit të ndotur e që nuk përfshihen në listen e mësipërme, duhet të jenë në përputhje me dispozitat e cekura në klauzolën  "Kontrollimi i kanalizimit të ujit të ndotur", kur kjo është relevante.

Hudhja e mbeturinave të ngurta

Natyra e kërkesës

Puna ndërtimore duhet të projektohet(dizajnohet) dhe ndërtohet në mënyrë të tillë që të mos paraqes kërcënim për higjienën apo shëndetin e banuesve, shfrytëzuesve apo fqinjëve si rezultet i hudhjes në mënyrë të gabuar të mbeturinave të ngurta. Kërkesat e tilla, që i nënshtrohen mirëmbajtjes normale, duhet të plotësohen për një kohëzgjatje ekonomikisht të arsyeshme.

Për qëllimet e këtij dokumenti, mbeturina të ngurta do të thotë të gjitha substancat e ngurta dhe gjysmë të ngurta apo objekte që zakonisht njihen si mbeturina shtëpiake apo amvisërie, duke përfshirë sasi të vogla të materieve toksike që mund të gjenerohen në punët.

Përjashtohen mbeturinat e ngurta industriale, toksike dhe të rrezikshme

Kërkesa ka të bëjë me mbrojtjen e njerëzve brenda punëve(ndërtimore) dhe në afërsi të tyre nga materiet e padëshiruara, objektet apo organizmat e gjallë që bëjnë pjesë në mbeturinat e ngurta.

Rreziqet mund të paraqiten nga:

- infiltrimi i ndotësve në ujin tokësor,

- prodhimi i tymit, prania e kundërmimeve dhe lëngjeve të pakëndshme gjatë fermentimit në kontakt me ajrin,

- shkapërderdhja e mbeturinave nga kafshët apo era, me mundësi të përhapjes së infeksionit,

- ushqimi i mizave, insekteve tjera dhe brejtësve, roli i të cilave është shumë i rëndësishëm në përhapjen e sëmundjeve.

Zjarri i shkaktuar nga deponimi joadekuat i mbeturinave të ngurta si dhe zhurma nga pajisjet fikse apo të lëvizshme për deponim, grumbullim dhe trajtim mund të paraqesin probleme.

Kontrollimi i hudhjes së mbeturinave të ngurta

Prodhimi dhe lirimi i tymit, kundërmimeve dhe lëngjeve, si dhe shkapërderdhja e mbeturinave mund të kontrollohet duke siguruar papërshkueshmërinë e të gjitha komponenteve dhe kapakëve të tyre në veprimin për deponimin dhe grumbullimin e mbeturinave të ngurta.

Fermentimi mund të zvogëlohet duke kondicionuar mbeturinat në kontejnerët e deponimit dhe duke minimizuar kohën e qëndrimit të tyre në fazat e ndryshme të hudhjes.

Komponentet duhet të projektohen(dizajnohen) në mënyrë adekuate me qëllim që të shmanget mbetja e mbeturinave gjatë përdorimit dhe pas evakuimit dhe për të lehtësuar pastrimin.

Specifikimet teknike për produkte ndërtimore (Kat. B)

Specifikimet e harmonizuara teknike të kategorisë B kërkohen për familjet e produkteve në vijim:

- Produktet e deponimit: kontejnerët (elementet fikse), pajisjet shtesë të kontejnerëve, produktet për deponim të sasive të mëdha të mbeturinave.

- Forma dhe madhësia që lehtësojnë pastrimin

- padepërtueshmëria e kontejnerëve dhe kapakëve

- Produktet grumbulluese: govatat, sistemet e grumbullimit përmes gypave 

- papërshkueshmëria

Ambienti i jashtëm

Të përgjithshme

Efekti i produkteve ndërtimore në mjedis është një nga aspektet e rëndësishme për harmonizimin e standardeve. Produktet ndërtimore nuk duhet të lirojnë ndotës dhe rrjedhje mbeturinash të cilat mund të përhapen në mjedis dhe të shkaktojnë ndryshime në kualitetin e mjedisit, duke rezultuar në rreziqe për shëndetin e qenieve njerëzore, kafshëve dhe bimëve dhe duke rrezikuar baraspeshën e ekosistemeve. Ndikimi në mjedis duhet të merret në konsiderim në çdo fazë të ciklit jetësor të materialeve ndërtimore dhe duke përfshirë:

- procesin vendimtar të prodhimit, të ndërtimit,

- punët në përdorim,

- demolimin, deponimin e mbeturinave,  djegien apo rishfrytëzimin e mbeturinave.

Me qëllim të parandalimit të dëmtimit të ambientit në të ardhmën, duhet të kihet parasysh vlerësimi i produkteve ndërtimore përgjatë ciklit të tyre jetësor. Për të qenë konform me fushëveprimin e Direktivës ky dokument kufizohet në "punët në shfrytëzim".

Për fazat tjera të ciklit jetësorë, siç u përshkrua me lartë, deri sa të mos ekzistojë legjislacioni i Komunitetit varet nga Shtetet Anëtare, me vështrimin e duhur të Marrëveshjes, të marrin parasysh fushëveprimin e Direktivës kur e vlerësojnë të nevojshme, të përshkruajnë kërkesat që ndikojnë në produktet ndërtimore me qëllim të kufizimit të prishjes së ambientit.

Natyra e kërkesës

Puna ndërtimore nuk duhet të lirojë ndotës në sasi që mund të pengonin shëndetin dhe higjienën e banuesve, shfrytëzuesve apo fqinjëve.

Kërkesa ka të bëjë me mbrojtjen e njerëzve dhe mbrojtjen ndaj çdo ndikimi në mjedisin e ngushtë në ndotjen e ajrit, tokës dhe ujit. Këto ndotje mund të gjenerohen duke:

- ndërtuar materialet,

- ndërtuar shërbimet, përfshirë pajisjet ndezëse,

- instalimet.

Kontrollimi i ndikimit të punëve ndërtimore  në mjedisin e jashtëm

Ndikimi i punëve ndërtimore në mjedisin e jashtëm mund të kontrollohet me anë të:

- kufizimit të përhapjes së ndotësve,

- kufizimit të emetimeve të ndotësve,

- kufizimit të përdorimit të materialeve, shërbimeve në ndërtesa apo instalimeve që lirojnë ndotës,

Kërkesat për parandalimin apo kufizimin e ndikimit mjedisor të punëve në ajër, tokë dhe ujë mund të paraqitet me anë të:

- metodave matëse apo metodave kalkuluese, ku janë të përshtatshme, për rrjedhjen, përhapjen apo emetimet e ndotësve,

- projektimin(dizajnimit) adekuat të punëve

Specifikimet teknike për produktet ndërtimore (Kategoria B)

Specifikimet teknike kërkohen për të definuar karakteristikat në vijim:

- Materialet ndërtimore në fundamente, pirgje, muret e jashtme, dyshemetë e jashtme, çatitë, materialet granulare.

- lirimi i ndotësve jashtë në ajër, tokë dhe ujë, duke llogaritur koncentrimin e ndotësve në produkt, kur kjo është e nevojshme,

- zvogëlimi i faktorit lirues me anë të izolimit

- Enët për deponimin e substancave të ndotura dhe duke përfshirë sistemet izoluese

- lirimi i ndotësve në tokë ujë dhe ajër,

- papërshkueshmëria

- efikasiteti i sistemeve alarmuese,

- pajisjet djegëse, qyngat dhe oxhaqet, 

- lirimi i ndotësve në ajër,

- Shërbimet dhe sistemet: sistemet e ventilimit dhe kondicionimit të ajrit, pengesat dhe sistemet e izolimit, sistemet e gypave.

- lirimi i ndotësve në tokë, ujë dhe ajër.

DEKLARATAT E PËRGJITHSHME LIDHUR ME SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE UDHËZIMET PËR APROVIMET TEKNIKE EVROPIANE

 (1) "Specifikimet Teknike" nënkupton ato që i referohen Nenit 4 të Direktivës. "Udhëzimet për Aprovim Teknik Europianl" të një produkti apo familjeje produktesh do të thotë ato që i referohen Nenit 11 të Direktivës.

(2) Ekziston një dallim i përgjithshëm në mes:

- Kategorisë A: Këto janë standarde, që kanë të bëjnë me projektin(dizajnin) dhe ekzekutimin e ndërtesave dhe punëve të inxhinierisë civile dhe pjesëve të tyre, apo aspekte të caktuara të tyre, me synim për të plotësuar kërkesat themelore siç parashihen me Direktivën e Këshillit 89/106/EEC.

Standardet e kategorisë A duhet të merren parasysh në kuadër të fushëveprimit të Direktivës derisa dallimet në ligje, rregullore dhe dispozita administrative të Shteteve Anëtare pengojnë zhvillimin e standardeve të harmonizuara të produkteve.

- Kategorisë B: Këto janë specifikime teknike dhe udhëzime për aprovim teknik Evropian të cilat ekskluzivisht kanë të bëjnë me produktet ndërtimore që u nënshtrohen një vërtetimi(atestimi) të konformitetit dhe etiketimit sipas Neneve  13, 14 dhe 15 të Direktivës së Këshillit 89/106/EEC. Ato kanë të bëjnë me kërkesat lidhur me performancën dhe/ose karakteristikat tjera, përfshirë qëndrueshmërinë, të karakteristikave që mund të kenë ndikim në plotësimin e kërkesave themelore, testim dhe kritere të përputhshmërisë së një produkti. Standardet e Katekorisë B që kanë të bëjnë me një familje produktesh, janë të një karakteri tjetër dhe quhen standarde horizontale(të kategorise Bh).

(3) Ky dallim mes Kategorive A dhe B nuk synon të vë prioritete të ndryshme për punën lidhur me dokumentet përkatëse, por që të reflektojë ndryshimin në përgjegjësitë dhe autorizimet e Shteteve Anëtare dhe në ato të organeve për Standardizim Evropian dhe Aprovim Teknik në implementimin e Direktivës 89/106/EEC.

(4) Me qëllim të sigurimit të kualitetit të këtyre dokumenteve me synim të plotësimit të kërkesave themelore, dispozitat e këtij Dokumenti Interpretues do të rezultojnë në kushte specifike që do të përfshihen në mandatet për përgaditjen e standardeve përkatëse Evropiane  dhe të udhëzimeve për aprovim teknik Evropian.

(5) Supozimet e bëra në standardet e Kategorisë A në njërën anë dhe ato të bëra në specifikimet e Kategorisë B në anën tjetër duhet të jenë kompatibile me njëra tjetrën.

(6) Specifikimet teknike të Kategorisë B dhe udhëzimet për aprovim teknik Evropian duhet të paraqesin përdorimin(et) e synuara të produkteve përkatëse.

PRODUKTET, PERFORMANCAT DHE VËRTETIMI(ATESTIMI) I KONFORMITETIT

1. Performancat e Produkteve

(1) Për aq sa është praktike karakteristikat e produkteve duhet të përshkruhen në kuptim të performancës në specifikimet teknike dhe udhëzimet për aprovimin teknik Evropian. Metodat e kalkulimit, matjet dhe testimi (ku ka mundësi), bashkë me kriteret e përputhshmërisë, duhet të jipen ose në specifikimet teknike relevante ose në referencat e cekura në specifikimet e tilla.

(2) Shprehja e performancave të produktit duhet të jetë kompatibile me bazën për verifikim të kërkesës themelore siç është aktualisht në përdorim në Shtetet Anëtare dhe që përmendet në "bazën për verifikimin e plotësimit të kërkesës themelore" dhe siç jipet në standardet e Kategorisë Europiane A që përmenden në "Deklaratat e përgjithshme lidhur me specifikimet teknike dhe Udhëzimit për Aprovimet Teknike Evropiane, pika 2", duke marrë parasysh implementimin faktik të këtyre dokumenteve.

2. Vërtetimi(atestimi) i konformitetit të produkteve

(1) "Vërtetimi i konformitetit" të produkteve nënkupton që janë ndjekur dispozitat dhe procedurat e dhëna në Nenet 13, 14 dhe 15 të Direktivës si dhe Aneksit III. Këto dispozita synojnë të sigurojnë që, me probabilitet të pranueshëm, performanca e një produkti do të arrihet siç është specifikuar në specifikimin teknik relevant.

(2) Mandatet do të përfshijnë treguesit lidhur me procedurat e vërtetimit të konformitetit në kuadër të kornizës së Aneksit III të Direktivës dhe lidhur me dispozitat që duhet paraqitur në specifikimet teknike dhe udhëzimet për aprovimin teknik Evropian.

KOHËZGJATJA DHE QËNDRUESHMËRIA

1 Trajtimi i kohëzgjatjes së punëve ndërtimore në raport me kërkesën themelore

(1) Varet nga Shtetet Anëtare se ku dhe kur e ndjejnë të nevojshme për të ndërmarrë masa lidhur me kohëzgjatjen që mund të konsiderohet e arsyeshme për çdo lloj punësh, apo për disa nga to, apo për pjesët e punëve, në raport me plotësimin e kërkesave themelore.

(2) Kur dispozitat që kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë e punëve në raport me kërkesën themelore janë të lidhura me karakteristikat e produkteve, mandatet për përgatitjen e standardeve Evropiane dhe udhëzimeve për aprovimet teknike Evropiane, lidhur me këto produkte, gjithashtu do të mbulojnë edhe aspektet e qëndrueshmërisë.

2 Trajtimi i kohëzgjatjes së produkteve ndërtimore në raport me kërkesën themelore

(1) Specifikimet e Kategorisë B dhe udhëzimeve për aprovimin teknik Evropian duhet të përfshijnë treguesit lidhur me kohëzgjatjen e produkteve në raport me përdorimet e synuara dhe metodat për vlerësimin e tyre.

(2) Treguesit e dhënë në kohëzgjatjen e një produkti nuk mund të interpretohen si garancion i dhënë nga prodhuesi, por merren vetëm si mjet për zgjedhjen e produkteve të duhura në raport me kohëzgjatjen e pritur, ekonomisht të arsyeshme, të punëve. 

Dokumenti Interpretues 2: SIGURIA NË RAST ZJARRI më tutje përcakton:

(3) Nganjëherë produktet kualifikohen për përdorim normal, por kjo nuk e përfshinë automatikisht qëndrushmërinë e performancës së sigurisë ndaj zjarrit.

Shembuj:

- produktet e ndjeshme ndaj ndikimeve të mjedisit (stuhi, efektet kimike, etj.) p.sh. produktet e trajtuara për frenimin e zjarrit,

- mbyllëset lëvizëse (nëse ato nuk mbyllen gjatë përdorimit normal mund të mos ketë rrezik për sigurinë e jetës, por mund të ketë rrezik në rast zjarri) p.sh. dyert vetë-mbyllëse, grilat dhe pllakat lëvizëse e metalike për mbrojtje ndaj zjarrit.

Metodat për vlerësimin e kohëzgjatjes së punës janë p.sh.:

· testimet duke përfshirë procedurat e larjes dhe pastrimit,

· testimet afatgjatë dhe afatshkurtë të erozionit,

· testimet mekanike (testimet e mbylljes, vibrimit, testimet e goditjes),

· testimet e korozionit.

ANEKSI I DOKUMENTIT INTERPRETUES NR.3
ANEKSI I. – Mjedisi i brendshëm

ANEKSI I.A – KUALITETI I AJRIT -1

	FUSHA për t'u kontrolluar 
	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve 

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës
	Produkti apo familjet e produktit
	Karakteristikat

	Ndotja nga materialet ndërtimore.
	Kufizo përdorimin e materialeve që emetojnë ndotësit e njohur në ato që plotësojë standardet e pranueshme të performancës.
	Kufizimi i materialeve ndotës të njohur në kuantitete dhe rrethana të caktuara. 

Koncentrimi i ndotësve në ajrin e brendshëm nën rrethanat e caktuara.

Metodat e projektimit(dizajnimit), konstruktimit apo, instalimit.
	Materialet ndërtimore dhe materialet e përdorura në produktet ndërtimore.
	Emetimi i komponimeve organike të avullueshme dhe ndotësve tjerë. 

Sensibilitet ndaj zhvillimit të mikro-organizmave.

Emetimet radioactive.

	
	Siguro barriera për të kufizuar emetimet në ajrin e brendshëm.
	Koncentrimi i ndotësve në ajrin a brendshëm. 

Metodat e projektimit(dizajnimit, konstruktimit apo instalimit.
	Mveshjet izoluese. 

Silikonët.
	Efikasiteti në reduktimin e emetimeve 

Efikasisteti në izolimin e zbrazëtirave.


ANEKSI I.A – KUALITETI I AJRIT -2

	FUSHA për t'u kontrolluar
	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës
	Produktet apo familjet e produkteve
	Karakteristikat

	Ndotësit nga materialet ndërtimore.
	Zvogëlimi apo largimi i ndotësve me anë të ventilimit.
	a) Koncentrimi i ndotësve në ajrin e brendshëm. 

b) Shkalla e ndërrimit të ajrit.

c) Karakteristikat e punëve të rrjedhjes së ajrit.

Metodat e projektimit(dizajnimit), ndërtimit apo instalimit.

Sigurimi dhe pozicionimi i vrimave hyrëse të ajrit dhe hapësira e hapjes dhe sigurimit të mjeteve të ventilimit.
	Ventilimi dhe kondicionimi i ajrit.
	Rrjedha e ajrit, shpejtësia e ajrit dhe performanca e dallimit në shtypje. 

Lehtësia e pastrimit dhe mirëmbajtjes.


ANEKSI I.A – KUALITETI I AJRIT -3

	FUSHA për t'u kontrolluar 
	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës
	Produktet apo familjet e produktit
	Karakteristikat

	Ndotja nga nëntoka.
	Mbyll (izolo) kanalet e ajrit nga nëntoka.
	Koncentrimi i ndotjes në ajrin e brendshëm. 

Efikasiteti i izolimit.
	Silikonët, rrëshirat. 

Membranat.
	Efikasiteti i mbylljes së zbrazësirave. 

Efikasiteti i reduktimit të rrjedhës së ndotësve.

	
	Ventilo hapësirat nën dysheme.
	Koncentrimi i ndotësve në ajrin e brendshëm. 

Shkalla e ndërrimit të ajrit në hapësirat nën-dysheme.
	Komponentet e sistemeve të ventilimit nën dysheme.
	Performanca e rrjedhës së ajrit. 

Lehtësia e pastrimit dhe mirëmbajtjes.

	
	Largo ndotësit nga nëntoka në afërsi të ndërtesës.
	Koncentrimi i ndotësve në ajrin e brendshëm.
	Komponentet e pajisjeve për largimin e ndotësve.
	Performanca e rrjedhës së ajrit. 

Lehtësia e pastrimit dhe mirëmbajtjes.

	
	Zvoglo apo largo ndotësit me anë të ventilimit.
	shih tabelen I.A-2

	Ndotësit nga njerëzit, kafshët dhe bimët.
	Zvoglo apo largo ndotësit me anë të ventilimit.
	shih tabelen I.A-2


ANEKSI I.A – KUALITETI I AJRIT -4

	FUSHA për t'u kontrolluar 
	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës
	Produktet apo familjet e Produkteve
	Karakteristika

	Ndotja nga deponimi dhe furnizimi i ujit.
	Parandalo bakterien legionella dhe mikro-organizmat tjerë të dëmshëm në aerosole.
	Nivelet e bakteries legionella në sisteme.
	Deponimi dhe furnizimi me ujë të nxehtë.
	Kontrollimi i Temperaturës. 

Minimizimi i aerosoleve.

Minimizimi i shtresimit.

Minimizimi i ujit statik.

Shmagia e materialeve që i japin komponentet ushqyese.

Projektimi(dizajnimi) i sistemeve që lehtësojnë pastrimin.

	
	Projekto(dizajno) sistemet për të lehtësuar testimin, pastrimin dhe trajtimin kimik.
	Lirimin nga komponentet ushqyese në sisteme.
	
	

	
	Dizajnimi i sistemeve për mirëmbajtje gjatë temperaturave që nuk janë përcjellëse për zhvillimin e bakteries  legionella.
	Temperatura e ujit të ftohtë. 

Temperatura e deponimit të ujit të nxehtë.

Kufizimi i shtresimit.

Materialet e përdorura në sistemet.
	
	

	
	Projektimi(dizajnimi) i sistemeve për shmangien e stagnimit.
	Mungesa e sifonave.
	
	


ANEKSI I.A – KUALITETI I AJRIT -5

	FUSHA për t'u kontrolluar
	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës
	Produktet apo familjet e Produkteve
	Karakteristikat

	Ndotja nga pajisja ndezëse.
	Shmagia e përqendrimeve të dëmshme të produkteve ndezëse duke furnizuar me qynga adekuate, oxhaqe dhe vrima hyrëse të ajrit dhe kontrollim të rrjedhjes së produkteve ndezëse dhe e gazërave nga pajisja ndezëse.
	Koncentrimi i ndotësave në ajrin e brendshëm. 

Metodat e projektimit(dizajnimit), ndërtimit apo instalimit.
	Pajisjet djegëse (me dhe pa lidhje në qynga).
	Kontrolli i emetimit të ndotësve gjatë përdorimit normal.

	
	
	
	Mjetet e sigurimit ndaj dështimit dhe pajisjet tjera kontrolluese.
	Efikasiteti dhe besueshmëria.

	
	
	
	Vrimat për hyrje të ajrit.
	Dozimi adekuat dhe dimenzionet.

	
	
	
	Qyngat dhe Oxheqet.
	Dimenzionet. 

Veçoritë termike dhe rrjedhëse.

Efikasiteti i largimit të produkteve ndezëse.


ANEKSI I.A – KUALITETI I AJRIT -6

	FUSHA për t'u kontrolluar
	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës
	Produktet apo familjet e Produkteve
	Karakteristikat

	Ndotja nga: 

Shërbimet e ndërtesës;

Sistemet ventiluese;

Sistemet e kondicionimit.
	Parandalimi i zhvillimit të organizmave të dëmshëm dhe i emetimit të ndotësve.
	Zgjedhja e materialeve të përshtatshme. 

Koncentrimi i ndotësve në ajrin e brendshëm.

Metodat e dizajnimit, ndërtimit dhe instalimit.
	Sistemet e filtrimit.
	Efikasiteti i pastrimit të ajrit. 

Shkalla e rrjedhës së ajrit dhe performanca e dallimit në shtypje.

	
	Kontrollimi i lagështisë së ajrit të brendshëm.
	Niveli i lagështisë së ajrit të brendshëm.
	Lagështuesit. 

Tharësit e ajrit.
	Efikasiteti në kontrollimin e avullit të ujit.


ANEKSI I.A – KUALITETI I AJRIT -7

	FUSHA për t'u kontrolluar
	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës
	Produktet apo familjet e Produkteve
	Karakteristikat

	Ndotja nga ajri i jashtëm.
	Pastro ajrin që hyn.
	Koncentrimi i ndotësve në ajrin e brendshëm të pastruar. 

Dizajnimi dhe pozicioni i pranimit dhe shkarkimit të ajrit.
	Filtrat.
	Efikasiteti në pastrimin e ajrit. 

Shkalla e rrjedhës së ajrit dhe performanca e dallimit të shtypjes.

	
	Mbyllja e kanaleve të pakontrolluara të ajrit.
	Koncentrimi i ndotësve në ajrin e brendshëm.
	Silikonet.
	Efikasiteti i mbylljes së zbraztësirave.




ANEKSI I.B – LAGËSHTIA -1

	FUSHA për t'u kontrolluar 
	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës
	Produktet apo familjet e Produkteve
	Karakteristikat

	Lagështia në ajrin e dhomave.
	Sigurimi i vlerave të pranueshme për lagështira relative të ajrit.
	Sigurimi i temperaturës së përshtatshme të ajrit. 

Sigurimi i ndërrimit adekuat të ajrit dhe lagështisë të ajrit hyrës apo ajrit të brendshëm.

Largimi apo zvoglimi i lagështisë në burim apo izolimi i veprimeve që gjenerojnë lagështinë.

Siguro kontrollimet dhe instrumentet e përshtatshme.
	Pajisja e nxemjes. 

Pajisja e ventilimit dhe kondicionimit të ajrit, duke përfshirë tharësit e ajrit.

Pajisjet kontrolluese.
	Nxjerrja. 

shih I.A-2.

Efikasiteti, besueshmëria dhe saktësia.


ANEKSI I.B – LAGËSHTIA -2

	FUSHA për t'u kontrolluar
	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës
	Produktet apo familjet e Produkteve
	Karakteristikat

	Lagështia në sipërfaqet dhe produktet e brendshme.
	Shmangia e zhvillimit të mykut në sipërfaqet apo produktet e brendshme.
	Siguro temperaturë adekuate të ajrit.
	Pajisjet ngrohëse/ftohëse.
	Nxjerrja (shih  tabelën I.A)

	
	Kufizimi i depozitit të rritur të thërmijave të pluhurit në shtëpi.
	Sigurimi i ndërrimit adekuat të ajrit dhe lagështisë së ajrit hyrës dhe ajrit të brendshëm.
	Pajisjet e kondicionimit dhe ventilimit të ajrit duke përfshirë lagështuesit dhe tharësit e ajrit.
	Shih tabelen I.A2

	
	Kufizo kondenzimin në sipërfaqe dhe kondenzimin ndërmjetësor.
	Sigurimi i izolimit dhe dizajnimit të përshtatshëm, shmagia e urave të ftohta.
	Elementet izoluese, siç janë muret, dritaret, çatitë dhe katet përdhesë.
	Karakteristikat termike (shiko ID Nr. 6). 

Papërshkueshmëria e ajrit.

	
	
	Parandalo bazën për mbijetimin e mykut.
	Fungicidet për trajtimin e sipërfaqeve.
	Efikasiteti.


ANEKSI I.B – LAGËSHTIA -3

	FUSHA për t'u kontrolluar
	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës 
	Produktet apo familjet e Produkteve
	Karakteristikat

	Lagështia në sipërfaqet dhe produktet e brendshme.
	Shmangia e infiltrimit dhe depërtimit të reshjeve (shiut, borës) dhe/ose e ujrave nëntokësore në punët.
	Siguro dizajnim të përshtatshëm.
	Muret, materialet e muratimit.
	Depërtueshmëria e avullit. 

Rezistenca ndaj lagështisë.

Kapaciteti i absorbimit/lëshimit

Padepërtueshmëria e ujit, shpërndarja e ujit.

Karakteristikat termike, shih Dokumentin Interpretues mbi Energjinë Ekonomike dhe Mbajtjen e Nxehtësisë.

	
	
	
	Murimi me perde. 

Materialet e mveshjes.

Sistemet e veshjes.
	Depërtueshmëria e avullit. 

Padepërtueshmëria e ujit.

Rezistenca e nyjeve ndaj depërtimit të shiut dhe borës.

	
	
	
	Çatitë, materialet për çati.
	Depërtueshmëria e avullit. 

Kapaciteti i absorbimit/lëshimit

Rezistenca ndaj lagështisë.

Padepërtueshmëria e ujit.

Shpërndarja e ujit.

Karakteristikat termike  (shih ID Nr 6) 


ANEKSI I.B – LAGËSHTIA -4

	FUSHA për t'u kontrolluar 
	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës
	Produktet apo familjet e Produkteve 
	Kërkesat Funksionale

	Lagështia në sipërfaqet dhe produktet e brendshme.
	
	
	Katet përdhese (të ngurta, të lëshuara).
	Rezistenca ndaj lagështisë. 

Karakteristikat termike.

Depërtueshmëria e avullit.

	
	
	
	Lëndët, membranat e siguruara ndaj lagështisë.
	Depërtueshmëria e avullit. 

Rezistenca ndaj lagështisë.

Padepërtueshmëria e ujit.

Shpërndarja e ujit.

	
	
	
	Membranat e siguruara ndaj avullit.
	Depërtueshmëria e avullit. 

Rezistenca ndaj lagështisë.

	
	
	
	Materiali izolues.
	Depërtueshmëria e avullit. 

Performanca e nyjeve.

Rezistenca ndaj lagështisë.

Karakteristikat termike dhe aspektet e projektimit(dizajnimit).

	
	
	
	Mveshjet.
	Rezistenca ndaj ujit. 

Performanca e nyjeve.

	
	
	
	Tabakët e siguruara ndaj lagështisë.
	Papërshkueshmëria e uji.


ANEKSI II – UJËSJELLËSI

	FUSHA për t'u kontrolluar 


	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës
	Produktet apo familjet e Produkteve 
	Kërkesat Funksionale

	Ujësjellësi.
	Shfrytëzimi i përshtatshëm i produkteve në sisteme dhe mirëmbajtja efikase.
	Specifikimi i projektimit(dizajnimit) dhe instalimit të sistemeve.
	
	

	
	Parandalo përzierjen me ujin e ndotur.
	Shmangia e rrjedhës-mbrapa.
	Pajisjet e rrjedhës-mbrapa.
	Efikasiteti. 

Ulja e shtypjes së rrjedhës.

Rezistenca mekanike.

	
	Parandalimi i përzierjes me ndotës të jashtëm.
	Mos kalimi nëpër hapësira të rrezikshme. 

Kontrollimi i depërtueshmërisë.
	Gypat, pajimet, lidhëset.
	Rezistenca ndaj korrozionit, gërryerjes. 

Depërtueshmëria e ndotësve.

	
	Shmangia e kontaminimit të ujit nga ndotësit të prodhuar nga materialet në kontakt.
	Kufizimi i migrimit nga materiali.
	Të gjitha materialet në kontakt me ujin.
	Migrimi i ndotësve. 

Kriteret për rritjen e mikroorganizmave (format gjeometrike).

	
	
	Kufizimi i ndotësve që rezultojnë nga vjetërsia e korrozionit dhe gërryerja.
	Të gjitha materialet në kontakt me ujin.
	Rezistenca ndaj korrozionit, gërryerjes.

	
	Shmangia e rritjes së tepërt mikro-biologjike.
	Dizajnim i përshtatshëm për të parandaluar zonat e vdekura.
	Cisternat, rezervuaret, gypat, pajimet dhe nyjet
	Forma. 

Papërshkueshmëria.


ANEKSI III – LARGIMI I UJIT TË NDOTUR

	FUSHA për t'u kontrolluar


	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës 
	Produktet apo familjet e Produkteve 
	Kërkesat Funksionale

	Largimi i ujit të ndotur.
	Shfrytëzimi i përshtatshëm i produkteve në sisteme dhe mirëmbajtja.
	Specifikimi i projektimit(dizajnimit) dhe instalimit të sistemeve.
	
	

	
	Parandalimi i rrjedhjes nga sistemi.
	Kontrollimi i padepërtueshmërisë së ujit.
	Gypat, pajimet, lidhjet, shahtat, nyjet.
	Padepërtueshmëria e ujit. 

Rezistenca ndaj korrozionit.

Padepërtueshmëria e ajrit të shkarkimeve.

	
	Parandalimi i rrjedhës-mbrapa të ujrave të zeza në punët.
	Projektimi(dizajnimi) apo shfrytëzimi i përshtatshëm i parandaluesve të rrjedhës-mbrapa.
	Pajisjet e rrjedhës-mbrapa.
	Efikasiteti. 

Qëndrueshmëria mekanike.

	
	Parandalimi i nxjerrjes së ajrit të ndotur.
	Projektimit(dizajnimi) i përshtatshëm. 

Kontrollimi i padepërtueshmërisë së ajrit në kapakët.
	Kapakët dhe pajisjet tjera mbyllëse.
	Padepërtueshmëria e ajrit.

	
	Parandalimi i kontaminimit mikro-biologjik.
	Sigurimi i pastërtisë.
	Zbatimi i sanitarisë.
	Pastërtia. 

Format e lehtësimit të vetë-pastrimit.

	
	
	
	Pajisjet e trajtimit në vendin e punës.
	Padepërtueshmëria e ujit. 

Rezistenca ndaj korrozionit.

Efikasiteti i trajtimit.


ANEKSI IV – LARGIMI I MBETURINAVE TË NGURTA

	FUSHA për t'u kontrolluar


	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës 
	Produktet apo familjet e Produkteve. 
	Kërkesat Funksionale

	Largimi i mbeturinave të ngurta.
	Parandalimi i ngatërresave nga deponimi dhe grumbullimi i mbeturinave të ngurta.
	Kontrollimi i padepërtueshmërisë dhe pastërtisë.
	Produktet e deponimit.
	Forma dhe madhësia për lehtësim pastrimin.

	
	
	
	Kapakët. 

Kontejnerët.

Produktet e grumbullimit.
	Padepërtueshmëria.


ANEKSI V – AMBIENTI I JASHTËM

	FUSHA për t'u kontrolluar


	Kërkesat për punët
	Karakteristikat e produkteve

	
	Kërkesat Funksionale
	Kërkesat e Performancës 
	Produktet apo familjet e Produkteve 
	Kërkesat Funksionale

	Ndikimi në ambientin e jashtëm.
	Parandalimi i kullimit, emetimit, shkapërderdhjes së ndotësve.
	Metodat kalkuluese apo matëse të kullimit, emetimit dhe shkapërderdhjes së ndotësve.
	Materialet ndërtimore: të përdorura, pirgjet e fundamentit, muret e jashtme, dyshemetë e jashtme, çatitë, materialet granulare. 
	- Lirimi i ndotësve në ajrin, tokën dhe ujin e jashtëm, duke patur parasysh koncentrimin e ndotësve në produkte, nëse kjo është e nevojshme. 

- Lirimi i faktorit të reduktuar me anë të mbylljes.

	
	
	
	Enët për deponimin e substancave, ndotëse dhe sistemeve izoluese të përfshira.
	· Lirimi i ndotësve në tokë, ujë dhe ajër.
· Padepërtueshmëria
· efikasiteti i sistemeve alarmuese.

	
	
	Sigurimi i dizajnit të përshtatshëm.
	Pajisjet djegëse qyngat dhe oxhaqet.
	- Lirimi i ndotësve në ajër.

	
	Parandalimi me anë të masës efektive të mbylljes, largimit, veprimeve të pastrimit dhe mirëmbajtjes.
	Metoda për izolim, largim, operacione të pastrimit dhe mirëmbajte.
	Shërbimet dhe sistemet, sistemet e ventilimit dhe kondicionimit të ajrit, sistemet e izolimit dhe barrierave, sistemet e tubacionit.
	- Lirimi i ndotësve në tokë, ujë dhe ajër.


DOKUMENTI INTERPRETUES NR.4:
SIGURIA GJATË PËRDORIMIT

QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I DOKUMENTIT INTERPRETUES NR.4
(1) Ky Dokument Interpretues ka të bëjë me Direktivën e Këshillit 89/106/EEC të datës 21 Dhjetor 1988 mbi përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative të Shteteve Anëtare lidhur me produktet e ndërtimit, tani e tutje i referohemi si "Direktiva".

(2) Neni 3 i Direktivës përcakton se qëllimi i Dokumenteve Interpretuese është që t'u japë formë konkrete kërkesave themelore për krijimin e lidhjeve të domosdoshme mes kërkesave themelore të paraqitura në Aneksin I të Direktivës si dhe mandatet për përgatitjen e standardeve të harmonizuara dhe Udhëzimeve për aprovimet teknike Evropiane apo për njohjen e specifikimeve tjera teknike në kuadër të kuptimit të Neneve 4 dhe 5 të Direktivës.

Kur konsiderohet e nevojshme, dispozitat e këtij Dokumenti Interpretues do të specifikohen më tutje në çdo mandat të caktuar. Gjatë draftimit të mandateve, duhet kushtuar kujdes, nëse ka nevojë për këtë, kërkesave tjera themelore të Direktivës, si dhe të direktivave tjera relevante lidhur me produktet ndërtimore.

(3) Ky Dokument Interpretues merret me aspektet e punëve që kanë të bëjnë me kërkesën themelore "Siguria në përdorim". Ai identifikon produktet apo familjet e produkteve dhe karakteristikat lidhur me plotësimin e performancave të tyre.

Për çdo përdorim të synuar të produktit, mandatet do të tregojnë, pastaj, detajisht se me cilat nga ato karakteristika do të merremi në specifikimet e harmonizuara, duke përdorur një procedurë hap-pas-hapi me CEN/CENELEC/EOTA, që do të lejojë modifikimin apo plotësimin e karakteristikave të produkteve, nëse ka nevojë për këtë.

Aneksi I i Direktivës jep definicionin vijues të kërkesës themelore e cila aplikohet ku dhe kur punët u nënshtrohen rregulloreve të cilat përmbajnë një kërkesë të tillë: "Punët ndërtimore duhet të projektohen(he ndërtohen) në mënyrë të tillë që të mos paraqes rreziqe të papranushme të aksidenteve gjatë shërbimit apo gjatë veprimit siç janë rrëshqitja, rënia, përplasja, djegiet, mbytje nga rryma elektrike, lëndim nga eksplodimi."

(4) Në përputhje me Rezolutën e Këshillit të datës 7 Maj 1985 (Qasja e Re) dhe preambulën e Direktivës, ky interpretim i kërkesës themelore ka për qëllim të reduktojë nivelet ekzistuese e të justifikuara për mbrojtjen e punëve në Shtetet Anëtare.

NIVELET DHE KLASAT PËR KËRKESAT THEMELORE DHE PËR PERFORMANCAT E PRODUKTEVE RELEVANTE

1. Kur dallimet e specifikuara në Nenin 3(2) të Direktivës identifikohen dhe justifikohen në përputhje me ligjin e Komunitetit, klasat për kërkesat themelore dhe për performancat e produkteve relevante mund të jenë të domosdoshme. Qëllimi i klasave të tilla është që të arrihet qarkullimi i lirë dhe përdorimi i lirë i produkteve ndërtimore.

Në këtë rast klasat e tilla do të përcaktohen ose në dokumentin interpretues ose sipas procedurës së dhënë në Nenin 20(2)(a) të Direktivës. Kur përmes kësaj procedure identifikohet një klasifikim i performancës së produktit si mjet i shprehjes së shkallës së niveleve të kërkesave të punimeve, Komisioni, në kuadër të mandatit, kërkon nga CEN, CENELEC apo EOTA që ta bëjë propozimin adekuat.

Shtrirja e niveleve të kërkesave të mbuluara nga klasat varet nga nivelet ekzistuese dhe të justifikuara që hasen në Shtetet Anëtare.

Në rastet kur një Shtet Anëtar, në përputhje me Nenin 6(3) të Direktivës, përcakton në mesin e klasave vetëm një apo disa klasa për t'u zbatuar në territorin e tij (apo pjesë të tij), ai do të veprojë kështu vetëm në bazë të dallimeve të specifikuara në Nenin 3(2) të Direktivës.

2. Kur dallimet e justifikuara që specifikohen në Nenin 3(2) të Direktivës nuk identifikohen, klasat (apo nivelet) e performancave të produkteve gjithashtu mund të përdoren nga standardizuesit si mjet i përshtatshëm për specifikuesit, prodhuesit dhe blerësit. Për produkte të caktuara, klasat (apo nivelet) bëjnë më të lehtë përdorimin e standardit për ta lidhur performancën e produktit me përdorimin e synuar të tij.

Klasat e tilla të performancave (apo nivelet) për produktet, duke i’u referuar Nenit 4(1) të Direktivës, mund të krijohen nga standardizuesit të cilët do ta mbajnë Komisionin dhe Komitetin Permanent të informuar lidhur me vazhdimin e punës në këtë çështje në kuadër të mandateve ekzekutuese.

3. Secilën herë që klasat definohen për punët apo produktet, nevojitet të krijohet një klasë e quajtur "asnjë performancë e përcaktuar" kur dhe në rast se së paku një Shtet Anëtar nuk ka fare kërkesë ligjore në atë lëmi.

KUPTIMI I TERMAVE TË PËRGJITHSHËM TË PËRDORUR NË DOKUMENTIN INTERPRETUES.

Punët ndërtimore

Punët ndërtimore nënkuptojnë çdo gjë që ndërtohet apo që rezulton nga veprimet ndërtimore dhe që fiksohet në tokë. Ky term mbulon si ndërtesat ashtu edhe punët  e inxhinierisë civile. Në Dokumentet Interpretuese "punët ndërtimore" gjithashtu përmenden  edhe si "punët". Punët ndërtimore përfshijnë për shembull: banesat; ndërtesat industriale, komerciale, zyrtare, shëndetësore, shkollore, rekreative dhe bujqësore; urat; rrugët dhe autostradat; hekurudhat; rrjetat e tubacioneve; stadiumet; pishinat; skelet;  platformat; portet; pendat; kanalet; digat; kullat; rezervuaret; tunelet etj.

Produktet ndërtimore

(1) Ky term u referohet produkteve që prodhohen për t'u inkorporuar në mënyrë të përhershme në punët dhe si të tilla plasohen në treg. Termat "produktet ndërtimore" apo "produktet", kur përdorën në Dokumentet Interpretuese, përfshijnë materialet, elementet dhe komponentet (veçmas apo në një kit) të sistemeve të parafabrikuara apo instalimeve të cilat mundësojnë që punët të plotësojnë kërkesat themelore.

(2) Inkorporimi i një produkti në mënyrë permanente në punët nënkupton:

- se heqja e tij zvoglon mundësitë performuese të punëve, dhe

- se ç'montimi apo zëvendësimi e produktit janë veprime të cilat implikojnë veprime ndërtimore.

Mirëmbajtja normale

(1) Mirëmbajtja është një sërë masash preventive dhe të tjera të cilat aplikohen në punët me qëllim që t’iu mundësojnë punëve të përmbushin të gjitha funksionet e tyre gjatë kohëzgjatjes së tyre. Këto masa përfshijnë pastrimin, servisimin, ringjyrosjen, riparimin, ndërrimin e pjesëve të punëve, kur ka nevojë për këtë, etj.

(2) Mirëmbajtja normale në përgjithësi përfshinë inspektimet dhe ndodhë në një kohë kur shpenzimet e intervenimit që duhet bërë nuk janë në shpërpjestim me vlerën e pjesës së punëve në fjalë, duke marrë parasysh shpenzimet pasuese.

Përdorimi i synuar

Përdorimi i synuar i një produkti i referohet rolit(eve) që produkti synon të luaj në plotësimin e kërkesave themelore.

Kohëzgjatja ekonomikisht e arsyeshme 

(1) Kohëzgjatja është periudha kohore gjatë së cilës do të vazhdojë performanca e punëve në një nivel kompatibil me plotësimin e kërkesave themelore.

(2) Një kohëzgjatje ekonomikisht e arsyeshme presupozon që të merren parasysh të gjitha aspektet relevante, siç janë:

· shpenzimet e projektimit(dizajnimit), ndërtimit dhe përdorimit;

· shpenzimet që dalin nga pengesa e përdorimit;

· rreziqet dhe pasojat e dështimit të punëve gjatë kohëzgjatjes së tyre dhe shpenzimet e sigurimit që mbulojnë këto rreziqe;

· ripërtëritja e pjesërishme e planifikuar;

· shpenzimet e inspektimeve, mirëmbajtjes, përkujdesjes dhe riparimit;

· shpenzimet e operimit dhe administrimit;

· asgjësimi;

· aspektet e mjedisit.
Veprimet

Veprimet që mund të ndikojnë në përputhshmërinë e punëve me kërkesat themelore ndërmirren nga faktorët që veprojnë në punët apo pjesët e punëve. Faktorët e tillë përfshijnë faktorët mekanikë, kimikë, biologjikë, termikë dhe elektromagnetikë.

Performanca

Performanca është një shprehje kuantitative (vlerë, shkallë, klasë apo nivel) e reagimit të punëve, pjesëve të punëve apo produktit, për një veprim të cilit i nënshtrohet apo të cilin e gjeneron ajo në kushtet e caktuara të shërbimit (për punët apo pjesët e punëve) apo kushteve të caktuara të përdorimit (për produktet).

SHPJEGIMI I KËRKESËS THEMELORE "SIGURIA GJATË PËRDORIMIT"

Definicioni i kërkesës themelore i dhënë në Aneksin 1 të Direktivës (shih:"Qëllimi dhe fushëveprimi") kufizohet në rrezikun e lëndimeve trupore të dhunshme dhe imediate që paraqiten për personat në apo afër punëve, për çfarëdo arsye.

Rreziqet tjera që gjithashtu ndikojnë në shëndetin e përdoruesit(sëmundja, helmimi, etj.) mbulohen nga kërkesa themelore "Higjiena, Shëndeti dhe Mjedisi".

Ideja e rrezikut të papranueshëm do të interpretohen në këtë mënyrë:

Punët (duke përfshirë instalimet dhe pajisjet si pjesët përbërëse të tyre) paraqesin rreziqe për aksidente që janë praktikisht dhe ekonomikisht të pamundura për t'u eliminuar në tërësi.

Ky Dokument Interpretues nuk do të thotë që të numërohen deri në fund të gjitha rreziqet që mund të paraqiten për shfrytëzuesin e punëve ndërtimore.

Pranueshmëria e një rreziku konstatohet duke marrë në konsiderim seriozitetin e aksidentit, probabilitetin e paraqitjes së tij dhe mundësinë e adresimit të masave preventive teknikisht dhe ekonomikisht të arsyeshme.

Vlerësimi i tillë duhet të bazohet mbi një përdorim "normal" apo "normalisht të parashikuar" të punëve. Ky "përdorim normalisht i parashikuar" përfshinë shfrytëzimin nga personat e vjetër dhe me aftësi të kufizuara dhe fëmijet, por jo edhe rrezikun e marrë me vetëdije dhe qëllimisht nga shfrytëzuesit apo, kur shfrytëzuesit janë fëmijë, atyre që janë përgjegjës për mbrojtjen e tyre.

Siç u shpreh, kjo kërkesë u referohet tri familjeve të mëdha të rreziqeve:

a. rrëshqitjeve, rënieve, përplasje;

b. djegieve, mbytjeve nga rryma elektrike, shpërthimet;

c. aksidenteve që rezultojnë nga lëvizja e automjeteve;

Familja e parë kryesisht ka të bëjë me lëndimet në vijim:

- Rrëshqitjeve dhe përplasjeve pas rënies:

për shfrytëzuesit e punëve, lidhur me humbjen e barazpeshës, p.sh. rënia, marrja në thue  apo rrëshqitja.

- Përplasjet apo kontaktet direkte që rezultojnë nga:

· përplasja e shfrytëzuesve me pjesët fikse apo të lëvizshme të punëve; 

· përplasjet e pjesëve të lëvizshme të punëve në shfrytëzuesit e punëve apo punëve shoqëruese; 

· përplasjet e objekteve rënëse, të cilat bëjnë pjesë të punëve, mbi shfrytëzuesit. 

Kësaj kategorie të fundit, nevojitet t'i shtojmë rreziqet e aksidenteve trupore që dalin nga kontakti me pjesët e lëvizshme të punëve apo manipulimi i tyre, d.m.thi. zënia pisk, shtypja, prerja, etj.

Familja e dytë ka të bëjë me rreziqet e djegieve, përvlimeve, mbytjeve nga rryma elektrike, lëndimeve nga shpërthimi.

Këto rreziqe janë në përgjithësi të lidhura me prezencën, kontaktin me, apo përdorimin e pajisjeve specifike apo instalimeve të ndërtesës.

Këtyre gjërave duhet kushtuar kujdes i posaçëm në këtë kategori:

- instalimeve dhe pajisjeve elektrike (mbytja nga rryma elekrike, shpërthimet);

- instalimeve dhe pajisjeve termike (djegiet, shpërthimet);

- instalimeve dhe pajisjeve të ujit (djegiet, përvlimet).

Familja e tretë ka të bëjë me rrezikun e aksidenteve që shkaktohen nga lëvizja e automjeteve, që rezulton në lëndime të njerëzve brenda në automjete, këmbësorëve e kështu me radhë.

Kjo përfshinë përplasjet e automjeteve me strukturat në skaj të rrugës (pajisjeve pasive të sigurisë, pajimeve të rrugës).

Duhet të kuptohet qartë se, për qëllim të këtij Dokumenti Interpretues, këto rreziqe kanë të bëjnë me çështjet që dalin nga konstruktimi i punëve dhe jo të faktorëve tjerë siç është siguria e veturës, rregullat e vozitjes e të ngjashme.

BAZAT PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS THEMELORE    ”SIGURIA GJATË PËRDORIMIT”

Të Përgjithshme

(1) Ky kapitull identifikon parimet themelore ekzistuese në Shtetet Anëtare për verifikim e plotësimit të kërkesës themelore "Siguria gjatë përdorimit". Këto parime aktualisht janë në përputhje kur dhe ku punët u nënshtrohen rregulloreve që përmbajnë këtë kërkesë themelore. 

(2) Kërkesa themelore, për aq sa është e aplikueshme, plotësohet me probabilitetin e pranueshëm gjatë kohëzgjatjes ekonomikisht të arsyeshme të punëve.

(3) Plotësimi i kërkesës themelore sigurohet nga një numër masash të ndërlidhura sidomos lidhur me:

- planifikimin dhe projektimin(dizajnimin) e punëve, ekzekutimin e punëve dhe mirëmbajtjen e nevojshme;

- veçoritë, performancat dhe përdorimin e produkteve ndërtimore.

(4) Varet nga Shtetet Anëtare, kur dhe ku ato e ndjejnë të nevojshme, për të ndërmarrë masa lidhur me mbikëqyrjen e planifikimit, projektimit(dizajnimit) dhe ekzekutimit të punëve dhe lidhur me kualifikimet e palëve dhe personave të involvuar. Kur kjo mbikqyrje dhe ky kontrollim i kualifikimeve lidhen drejtpërdrejt me karakteristikat e produkteve, duhet formuluar dispozita relevante në kontekst të mandatit për përgatitjen e standardeve dhe udhëzimeve për miratimin teknik Evropian lidhur me produktin në fjalë.

Veprimet

Veprimet e ndryshme që mirren në konsiderim për vlerësimin e plotësimit të Kërkesës Themelore jipen në nën-kapitujt e ndryshëm në "Verifikimi i plotësimit të kërkesës themelore" lidhur me aspektet specifike për të cilat ato aplikohen.

Verifikimi i plotësimit të Kërkesës Themelore

Hyrje

Në këtë kapitull analiza e rreziqeve të ndryshme shoqërohet nga një përshkrim i kërkesave për performancën relevante për punët. Këto përshkrime janë paraparë si një bazë për një kuptim më të mirë të karakteristikave themelore të produkteve.

Dokumenti Interpretues është zhvilluar duke iu referuar kryesisht ndërtesave dhe rrugëve. Parimet e përgjithshme, megjithatë, aplikohen për të gjitha punët ndërtimore dhe për specifikimet e harmonizuara teknike në zhvillim, përdorimi i produkteve në të gjitha llojet e punëve duhet të merren në konsiderim.

Për punët e caktuara mund të paraqiten kërkesa speciale plotësuese.

Në seksionet vijuese ekzistojnë referimet e Direktivave tjera të EC të cilat janë relevante për punë dhe produkte të caktuara ndërtimore. Standardet që mbështesin këto direktiva gjithashtu duhet t'u adresohen karakteristikave të identifikuara në këtë Dokument Interpretues.

Fletët e analizës
Për secilin nga rreziqet është hartuar një fletë e analizës duke përmbledhur shkaqet e rrezikut, performancat e kërkuara të punës, grupet relevante të produkteve dhe karakteristikat e këtyre produkteve të cilat janë esenciale në rregulloret e Shteteve Anëtare për plotësimin e kërkesës. Këto fletë analizash i bashkangjiten Dokumentit Interpretues "fletët e analizës së rrezikut".

Rënia

Rreziku i 'rënies' mund të fokusohet në lëndimet siç janë tendosjet që mund të shkaktohen pa përplasje. Rënia gjithashtu mund të çoj në përplasje direkte dhe pasoja nga kontakti lëndues, me të cilat merret seksioni "Përplasjet direkte".

Përshkrimi i rrezikut

Rreziku i rënies mund të nën-ndahet në: 

· rënie pas rrëshqitjes; 

· rënie pas zënies në thua dhe 

· rënie për shkak të ndryshimit të nivelit. 

a. rënia pas rrëshqitjes

Rreziku ka të bëjë me aftësitë koordinuese të ecësit, llojit të mbathjeve dhe kushteve të sipërfaqes së dyshemesë apo shtresës së rrugës. Gjerë më tani faktori themelor  sa u përket produkteve ndërtimore është rrëshqitshmëria e dyshemesë apo e rrugës.

b. rënia pas zënies në thua

Ky rrezik ka të bëjë me lëndimin apo vdekjen si rezultat i vdekjes pas zënies në thua dhe mund të jetë rezultat i pamjes së dobët apo parregullësive në sipërfaqet e dyshemeve duke përfshirë ndryshimet e vogla të papritura të nivelit, llojllojshmërinë e rrëshqitshmërisë së tyre dhe pengesave tjera të papritura.

c. rënia për shkak të ndryshimit të nivelit dhe rënieve të papritura të nivelit

Ky rrezik rezulton nga ndryshimet substanciale të papritura në nivelin e dyshemesë që mund të rezultojë në rënie serioze kur mungojnë mbrojtëset adekuate apo shkallët adekuate, shkallët e fiksuara apo rampat që përdorën.

Performanca e punëve

Rënia pas rrëshqitjes
Performancat e kërkuara të punëve janë një kufizim i rrëshqitshmërisë së dyshemesë apo trotuarit dhe një kufizim në ndryshimet e papritura të rrëshqitshmërisë.

Kjo rrëshqitshmëri varet nga karakteristikat inheriente(e pandashme) të sipërfaqes së dyshemesë si dhe nga karakteristikat siç janë prezenca e ujit apo yndyrërave mbi sipërfaqe.

Rënia pas zënies në thua
Për parandalimin e rënies pas zënies në thua, punët duhet të sigurojnë sipërfaqe të lëmuara të dyshemeve në hapësirat qarkulluese pa ndryshime të vogla të papritura të nivelit, ndryshimit të rrëshqitshmërisë apo pengesat e ulëta.

Për parandalimin e rënieve nga zënia në thua në kushte të pamjes së dobët, kërkohen standarde minimale të ndriçimit ashtu që njerëzit mund të lëvizin sigurtë brenda punëve, duke përfshirë atë nëse ata duhet të ikin. Përveç kësaj, shtigjet e ikjes kërkohen të garantojnë ndriçim adekuat e të sigurtë, duke qenë në gjendje të veprojnë përkundër dështimit në furnizim me energji elektrike.

Rënia për shkak të ndryshimeve në nivel apo rënie e papritur e nivelit
Duhet ushtruar kontroll në gjeometrinë dhe dimensionet e mjeteve të ndryshme të lëvizjes vertikale në punët. Kërkesa të ndryshme ekzistojnë në mesin e llojeve të ndryshme të punëve. Çështjet si majat, dimensionet e shkelëses dhe gjerësia e shkallëve, si dhe pushimoreve dhe parmakëve.

Pjerrtësia maksimale e rampave kontrollohet, duke patur konsideratë të rëndësishme për sigurinë dhe komoditetin e shfrytëzuesve me aftësi të kufizuara.

Me qëllim të mbrojtjes kundër rënies, kërkohet mbrojtje në çdo ndryshim substancial të papritur në nivelin e dyshemesë. Hapjet e pranueshme në dysheme apo sipërfaqe të trotuarëve, sipas mundësisë, duhet të mbulohen me grila. Lartësia e parmakëve, parapetave dhe masave të këtilla mbrojtëse mund të përshkruhen me thellësinë e rënies në fjalë.  Hapjet duhet të kufizohen për nga madhësia për të mbrojtur fëmijet nga rënia përmes saj apo rënia në grackë dhe dekurajohen veçoritë që do të mund të ndihmonin kacavjerrjen. Kërkohet një minimum i mundësisë për t'i rezistuar shtyrjes horizontale.

Hapjet e dritareve të kateve të sipërme mund të paraqesin rreziqe specifike për shfrytëzuesit siç janë fëmijet dhe veprimeve gjatë pastrimit të dritareve.

Karakteristikat themelore të produkteve

Rënia pas rrëshqitjes
Në rastin kur sipërfaqja e dyshemesë apo trotuarit përbëhet nga pjesa sipërfaqësore e një produkti të parafabrikuar, rrëshqitshmëria e produktit, duke marrë parasysh modelin e sipërfaqes së instalimit të tyre, karakterizon rrëshqitshmërinë e punëve.

Standardet e harmonizuara duhet të themelohen për të definuar metodën (sa më unikale)  dhe kushtet e kuantitetit të rrëshqitshmërisë duke marrë parasysh parametrat e ndryshëm:

- për një dysheme apo sipërfaqe tjera relevante: këmbëzbathur, apo me këpucë në mënyra të ndryshme;

- kushtet e sipërfaqes siç janë e tharë, lagur, me akull, e yndyrshme, e lustruar.

Klasat e rrëshqitshmërisë janë të nevojshme. Ky klasifikim duhet të ketë parasysh se kërkesat për rrëshqitëshmëri ekzistojnë vetëm për disa aplikime specifike.

Efektet e vjetërsimit nga shfrytëzimi, kushtet atmosferike dhe mirëmbajtja duhet gjithashtu të merren në konsiderim.

Rënia pas zënies në thua
Produktet relevante për sigurimin e ndriçimit të përshtatshëm janë ndriçimet dhe njësitë e ndriçimit emergjent. Karakteristikat e tyre relevante (drita e dhënë, kapaciteti dhe fuqia) janë të harmonizuara në kornizën e Direktivës të Tensionit të Ulët. Kërkesat e Direktivës mund të plotësohen nëse ka nevojë, me ato të Direktivës së Produkteve Ndërtimore.

Rënia për shkak të ndryshimit të nivelit apo rënia e papritur e nivelit
Ekzistojnë shumë lloje shkallësh me parametrat më të rëndësishëm të lartësisë, shkelësës, lartësisë së shkelëseve, dhe dimenzionet tjera.

Mënyra e përcaktimit të karakteristikave dimensionale duhet të harmonizohet.

Në rast të rënieve të papritura të nivelit, karakteristikat relevante të parmakëve dhe parapetave janë:

- lartësia e tyre mbi dysheme;

- 'mundësia katrrithëse' e tyre për fëmijë;

- madhësia e hapjeve të tyre ku fëmijet mund të bien nëpër to apo zihen në grackë dhe
- aftësia e tyre për të rezistuar shtyrjen horizontale.

Për dritaret dhe dyert:

- dorezë dhe mentesha të sigurta

Përplasjet direkte

Përshkrimi i rrezikut

Ky rrezik ka të bëjë me lëndimin apo vdekjen si rezultat i kontakteve aksidentale apo jo-aksidentale (goditje/përplasje) mes pjesës(eve) (elementeve) të punëve dhe shfrytëzuesve në apo përreth punëve.

Sidomos ka të bëjë me:

- Goditjet/përplasjet etj. mes shfrytëzuesve dhe këtyre elementeve të punëve të cilët normalisht u nënshtrohen kontakteve apo manipulimeve (p.sh. dyert, dritaret, dyert automatike të garazhave, etj.)

- Goditjet/përplasjet etj. mes shfrytëzuesve dhe pjesëve të punëve si rezultat i aksidenteve (p.sh. si në rastin e rënies siç është rënia përmes një elementi të brishtë) apo rrethanave të posaçme (p.sh. dështimi i ndriçimit);

- Përplasjet nga objektet rënëse, që janë pjesë e punëve, mbi shfrytëzuesit.

Ky rrezik nuk përfshinë rrezikun e aksidenteve që rezulton nga lëvizja e automjeteve, i cili trajtohet veçmas në aksidentet që rezultojnë nga lëvizjet e automjeteve.
Performanca e punëve

Karakteristikat e punës apo elementeve të saj që ndikojnë në nivelin e rrezikut përfshijnë:

- gjeometrinë (p.sh. dhoma kryesore);

- prezenca e skajeve të mprehta apo prerëse;

- natyra e sipërfaqeve (fortësia, vrazhdësia etj.);

- reagimi ndaj përplasjes (p.sh. forca, aftësia e parandalimit të depërtimit të njerëzve apo objekteve të rëna, veçoritë thyese*, madhësia e fragmenteve të thyerjes etj.);

- forcat e aplikuara në trup, për shembull nga një derë që vepron në mënyrë automatike.

Niveli i rrezikut gjithashtu ndikohet nga prezenca e mjeteve të sigurisë apo masave të përkujdesjes për të kufizuar apo parandaluar qasjen në elementet e rrezikshme.

Ky rrezik minimizohet më parë duke zbatuar kërkesat e caktuara të projektimit(dizajnimit) për punët se sa nga kërkesat e caktuara për produktet pjesëmarrëse. Do të thotë që më me rëndësi është përdorimi i produkteve të punëve se sa veçoritë inherente(të pandara) të produkteve.

Nën-rreziqet e ndryshme (shkaqet) janë përmbledhur në Aneksin "fletët e analizës për rrezikun", tabela 2, bashkë me kërkesat e punëve dhe kërkesat pasuese për produktet.

Karakteristikat themelore të produkteve

Kolonat 4 dhe 5 të rrezikut 2 në Aneksin "fletët e analizës për rrezikun" numërojnë produktet dhe karakteristikat e tyre të cilat kërkojnë standarde të harmonizuara të Kategorisë B.

Në përmbledhje është i nevojshëm harmonizimi i specifikimeve teknike në vijim:

- për produktet që veprojnë në mënyrë automatike (siç janë dyert);

- forcat që veprojnë mbi një trup;

- karakteristikat e mjeteve të sigurisë;

- për dyert/parmakët/dritaret që përmbajnë glazurë/xham;

- definimi i gjeometrisë së glazurës/xhamit në dyer, etj.;

- dukshmëria e pengesave transparente;

- për shkallët/pushimoret/hyrjet;

- definimi/matja e dhomës kryesore;

- për shkallët spirale;

- definimi i gjeometrisë;

- për mjetet ndriçuese;

- përcaktimi/matja e kërkesave të rrymës elektrike, dritës së dhënë (shih "Rënia pas zënies në thua" );

- për shenjat e shtigjeve të ikjes;

- përcaktimi/matja e gjeometrisë së shenjave;

- definimi/matja e dukshmërisë, lexueshmërisë;

- për dyert rrotulluese;

- përcaktimi i gjeometrisë së elementeve transparente, matja e dukshmërisë e atyre elementeve;

- për prodhimet pa përdorim të destinuar struktural dhe paraqitja e rreziqeve të aksidenteve gjatë shërbimit apo veprimit;

- rezistenca mekanike dhe stabiliteti.

Ekzistojnë gjithashtu kërkesat e përgjithshme për të gjitha standardet që shoqërohen me eliminimin e rrezikut të prerjeve nga tehet e mprehta të produkteve të lejuara dhe për minimizimin e rreziqeve të kontakteve me pjesët potencialisht të rrezikshme të produkteve.

Ekzistojnë kërkesa që mbulojnë njëra tjetrën në rast të këtij rreziku me Direktivat tjera (p.sh. Direktiva e Ashensorit, Direktiva e Makinerisë, Direktiva e Vendit të Punës), dhe me kërkesat tjera themelore të Direktivës për Produktet Ndërtimore për shembull, siguria në dalje të sigurtë nga zjarri. Për produktet e mbuluara me Direktiva specifike, kërkesat e tyre do të plotësohen, nëse është e nevojshme, me ato të Direktivës për Produktet Ndërtimore.

Djegiet

Përshkrimi i rrezikut

Rreziku i djegieve mund të dal nga shkaqet në vijim:

- kontakti me pjesët e nxehta të punëve apo instalimeve;

- kontakti me sprej apo zhytja në lëngje të nxehta;

- efekti termik i burimeve rrezatuese.

Në rastet e mësipërme rreziku i djegieve lidhet me fluksin termik që pranohet nga shfrytëzuesi. Ashpërsia e djegies së pranuar varet nga temperatura e objekteve apo mjeteve me të cilat shfrytëzuesi bie në kontakt dhe nga kushtet për ndryshimin e nxehtësisë siç është natyra e objekteve apo mjeteve.

Megjithatë, duke patur parasysh gjendjen momentale të njohurisë, mënyra me e thjeshtë e shprehjes së kërkesave të sigurisë është kriteri i temperaturës (temperatura e sipërfaqes, temperatura e lëngjeve, temperatura rrezatuese). Në përgjithësi rreziku është i lidhur gjithashtu me shkallën e qasjes* me pjesët e punës së involvuar.

Performanca e punëve

Instalimet dhe pajimet në fjalë kryesisht janë ato të projektuara(dizajnuara) për ngrohjen e hapësirave në punët, përgatitjen, deponimin dhe shpërndarjen e ujit të nxehtë apo lëngjeve tjera. Pjesët e caktuara të pajisjeve të ndriçimit dhe të instalimeve elektrike apo mekanike të cilat, gjatë veprimit normal apo jonormal, mund t'iu shkaktojnë djegie shfrytëzuesve mund të jenë gjithashtu relevante.

Në shumicën e rasteve, mjetet për të kufizuar rrezikun duhet të jenë ose për të kufizuar mundësinë e kontaktit, ose për të kufizuar temperaturën e sipërfaqeve në pjesët me të cilat vihet në kontakt ose temperaturat e lëngjeve në fjalë, apo për të adoptuar një kombinim të këtyre masave.

Në rastet tjera, vetë përdorimi i destinuar i instalimve dhe pajisjeve mund t'a bëjë të pamundur për të bërë një rregullim ekonomikisht dhe teknikisht të arsyeshëm dhe parandalimi i rrezikut do të varet nga edukimi i shfrytëzuesve.

Këto konsiderata mund të çojnë në diferencimin e pjesëve "aktive" nga pjesët "jo-aktive" të pajimeve apo produkteve të caktuara.

Për temperaturën sipërfaqësore duhet krijuar një sërë klasash të temperaturave që korrespondojnë me nivele të ndryshme të mbrojtjes.

Karkteristikat themelore të produkteve

Rregulloret, kodet e projektimit(dizajnimit) dhe kodet e praktikës për punët përgjithësisht u referohen karakteristikave të caktuara të produkteve siç janë:

- definimi i disa prej artikujve dhe pajisjeve të përdorura;

- karakteristikat teknike të aparaturës apo instalimeve në fjalë;

- mjetet specifike të sigurisë qoftë të integruara apo jo në aparaturë ashtu si plasohen në treg.

Specifikimet e harmonizuara teknike të Kategorisë B lidhur me pajisjet për prodhim, shpërndarje dhe meremetim të nxemjes, për largimin e tymit dhe gazërave të nxehta, si dhe mjetet e ndryshme për monitorimin, rregullimin apo kufizimin e temperaturës, duhet të krijohen, bazuar në sa vijon:

1. Aparaturën, pajisjet dhe sistemet për prodhimin shpërndarjen dhe emetimin e nxehtësisë:

- Definimet dhe aparaturat e lidhura në mënyrë terminologjike si dhe pajisjet e projektuara(dizajnuara) për t'u inkorporuar në instalimet e nxemjes dhe prodhimit të ujit të nxehtë;

- Karakteristikat shprehëse të performancës së këtyre produkteve;

- Matja e niveleve të temperaturës që mund të arrihet me veprim normal, apo veprimin normalisht të parashikuar me anë të pjesëve kontaktuese aktive dhe jo-aktive;

- Definimi i kontaktit me pjesët e nxehta dhe metodat e testimit për këtë karakteristikë;

- Padepërtueshmëria e pjesëve dhe nyjeve në fjalë;

- Metodat e testimit apo matjes për kontrollimin apo themelimin e këtyre karakteristikave.

Pajisjet e gazit në këtë kategori duhet të karakterizohen sipas metodave të njëjta.

2. Sistemet e lartëcekura mund të përfshijnë mjetet e kontrollimit siç janë:

- termostatet;

- mjetet për rregullimin e rrjedhës;

- mjetet për ndërprerjen e furnizimit me energji;

- mjetet për monitorimin e temperaturës;

- valvulat për lirimin e shtypjes;

- etj.

Mund të nevojitet harmonizimi në vijim:

- definimet e harmonizuara;

- shprehja e performancave përkatëse siç është përpikëria (hysteresis), ndjeshmëria dhe konstanta e temperaturës;

- metodat për matjen apo testimin e këtyre performancave;

- kur të jetë e përshtatshme, përgatitje e klasave të performancave të produkteve (për shembull, për të dalluar mjetet e sigurta ndaj dështimit* nga të tjerat).

3. Nxemësit rrezatues dhe pajisjet që gjenerojnë nxehtësi në përgjithësi: nevojitet harmonizimi i definimeve, metodave testuese dhe/ose metodave kalkuluese të efekteve të nxehtësisë në distanca të ndryshme nga aperatura.

Shumica e këtyre produkteve mbulohen nga Direktivat tjera specifike (siç janë Pajimet  e Gazit, Tensioni i Ulët, Makineria, etj.). Në këto raste, harmonizimi vazhdon në kuadër të kornizës së atyre Direktivave dhe do të plotësohet, nëse ka nevojë, sipas Direktivës mbi Produktet Ndërtimore.

Mbytja nga rryma dhe elektro-shoku

Përshkrimi i rrezikut

Rreziku mund të paraqitet nga:

- rrufeja që godet punët apo shfrytëzuesit e punëve;

- tensioni i sistemeve furnizuese me rrymë që arrijnë në pjesët e punëve me të cilat shfrytëzuesi mund të vijë në kontakt.

Rreziku i punëve që goditen nga rrufeja mund të ndikohet nga rrethanat gjeografike dhe lartësia e punëve në raport me rrethinën.

Rreziku që tensioni i një sistemi furnizues elektrik arrinë pjesët e punëve, me të cilat shfrytëzuesi mund të vijë në kontakt, varet nga projektimi(dizajnimi) i vetë sistemit, niveli i tensionit dhe nga rrethanat e përdorimit (p.sh. prezenca e lagështisë).

Për sistemet furnizuese me tension të lartë, rreziku gjithashtu paraqitet brenda një distance të caktuar nga pjesët e sistemit bartës të tensionit.

Performanca e punëve

Rrufeja
Për të mbrojtur punët dhe shfrytëzuesit nga goditja e rrufesë, punët mund të kryhen duke përfshirë sistemin e rrufepritësit duke përfshirë mjete adekuate të pranimit, përçuesve të shkarkimi dhe tokëzimin.

Sistemet e furnizimit elektrik
Kërkesat për punët janë:

- parandalimi i kontaktit me pjesët e sistemeve elektrike që kanë një tension më të lartë se një nivel i caktuar; apo mundësia e të qenurit brenda një distance të caktuar të pjesëve të sistemit që ka një tension të caktuar;

- masat për të parandaluar pjesët e arritshme të punëve (duke përfshirë sistemin furnizues elektrik) që marrin kontakt elektrik në kushte specifike p.sh. kur janë të lagura.

Mjetet e komunikacionit
Në sistemet furnizuese elektrike për pajimet sinjalizuese të komunikacionit rrugor dhe ndriçimin e rrugëve duhet doemos të merren masa mbrojtëse për të parandaluar kontaktin mes shfrytëzuesve të rrugës dhe atyre pjesëve të punëve që kanë apo mund të fitojnë kontakt elektrik (p.sh. nga goditja e automjeteve).

Karakteristikat themelore të produkteve

Rrufeja
Ekzistojnë standarde të ndryshme për elementet e sistemeve rrufepritëse në Shtetet Anëtare. Harmonizimi është i nevojshëm.

Sistemet furnizuese elektrike
Në lëminë e tensionit të lartë dhe të ulët tanimë është arritur një shkallë e konsiderueshme e harmonizimit nga CENELEC dhe janë përfshirë në dokumentet e harmonizuese.

Sistemet furnizuese elektrike në lëminë e ndërtimtarisë përfshijnë të dy sistemet, atë të tensionit të lartë dhe të ulët. Sistemet e tensionit të ulët tanimë janë trajtuar në Direktivën EC 73/23/EEC të datës 19 Shkurt 1973. Kërkesat e kësaj Direktive duhet të plotësohen, nëse ka nevojë, me ato të Direktivës për Produktet Ndërtimore.

Mjetet e komunikacionit
Rreziku i elektro-shokut nga semaforët, sinjalet e shiritave të rrugës, mjeteve për dhënien e mesazheve të ndryshme, detektorëve të komunikacionit, pajimeve monitoruese, pajimeve transmetuese dhe furnizimet me energji elektrike te pajimet e komunikacionit rrugor duhet të minimizohet.

Karakteristikat themelore që duhet harmonizuar janë:

- nivelet e izolimit dhe ndërprerësit automatikë, apo

- tensionet (e padëmshme).

Shpërthimet

Përshkrimi i rrezikut

Thënë saktësisht duhet dalluar shpërthimet dhe pëlcitjet; të parat rezultojnë nga një reakcion shumë i shpejtë termik/kimik, të dytat rezultojnë nga një pëlcitje në sistem i cili përmbanë një gaz nën shtypje. Në këtë Dokument Interpretues, megjithatë, termi shpërthim përdoret për të treguar rrezikun e të dyja fenomeneve, shpërthimeve si dhe pëlcitjeve.

Rreziku i shpërthimeve në punët ndërtimore duhet të merret parasysh nga dy pikëvështrime. Në njerën anë pajimet apo instalimet mund të përmbajnë një rrezik për shfrytëzuesit:

- linjat furnizuese për lëndë djegëse (gaz, naftë);

- pajisjet që gjenerojnë nxehtësi (boilerët, nxemëset, ngrohësit e ujit);

- nxemja dhe pajisjet e deponimit të nxehtësisë (gypa, boilerët, nxemësit akumulues me ujë dhe nxemëset/radiatorët për ujë, avull apo vaj);

- instalimet nën kompresion (avull, gaz, ajër i kompresuar).

Në anën tjetër, rreziku i shpërthimit mund të shkaktohet nga shfrytëzuesit për shkak të operimit apo përdorimit të materialeve të natyrës shpërthyese, si për shembull në: 

- pajisjet për deponim, mbushje apo transport të lëndeve djegëse të lëngshme;

- pajisjet për deponimin e materialeve shpërthyese;

- stacionet e pompave të kanalizimit;

- laboratorët.

Performanca e punëve

Kërkesat për minimizimin e rrezikut të shpërthimit për shfrytëzuesit në rastin e parë i referohen sigurisë operative të pajisjeve apo instalimeve. Varësisht nga lloji i pajisjeve dhe shtypjeve dhe temperaturës për të cilat janë të projektuara(dizajnuara), materialet ndërtimore, pajimet dhe pajisjet shpërndarëse duhet të janë të përshtatshme për deponimin dhe transportimin e mallrave. Të gjitha pjesët lidhëse të ç'montueshme për gypat, linjat dhe lidhjet tjera duhet të projektohen(dizajnohen) në atë mënyrë që të garantojnë mos-depërtueshmëri të të gjitha lidhjeve në të gjitha kushtet vepruese.

Gypat apo linjat për mallrat ndezëse apo mallrat e një natyre shpërthyese që çojnë në ndërtesa të mbyllura duhet të jenë të pajisure me mjete ndërprerëse apo mbyllëse në një distancë të sigurtë.

Me qëllim të shmangies të shtypjeve apo temperturave të tepërta, duhet të sigurohen  pajisje të tilla të cilat kufizojnë apo zvogëlojnë shtypjen apo temperaturën apo, nëse ka nevojë, ndërprejnë, mbyllin apo ndalin në mënyrë automatike pajisjet apo linjat korrespondente.

Lidhur me këtë duhet marrur në shqyrtim sa vijon:

- Direktivën e Këshillit mbi përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare lidhur me pajimet që djegin lëndë djegëse të gaztë (90/396/EEC);

- Direktivën e Këshillit mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare lidhur me enët e thjeshta me shtypje (87/404/EEC).

Nëse përdorimi specifik paraqet rrezik shpërthimi pajisjet duhet të instalohen, konstruktohen dhe pajisen në atë mënyrë që të mbrojnë hapësirat përreth, për aq sa rregulloret e Shteteve Anëtare përmbajnë një rrezik të tillë. Pajimet e tilla duhet të plotësojnë kërkesat të cilat minimizojnë rrezikun për shfrytëzuesin dhe të tjerët për aq sa kjo është praktike.

Parimisht, masat duhet të ndërmirren për të parandaluar zhvillimin e një atmosfere të rrezikshme e shpërthyese për shkak të rrjedhjes së gazërave, avujve, mjegullës apo pluhurit djegës për aq sa është e mundur. Nëse zhvillimi i atmosferave të tilla nuk mund të parandalohet për shkak të kushteve lokale apo operuese, duhet kushtuar kujdes furnizimit të masave të nevojshme të sigurisë. Lloji dhe fushëveprimi i masave të tilla varet nga probabiliteti i zhvillimit të një atmosfere të rrezikshme e shpërthyese. Një nga masat mund të jetë përdorimi i materialeve që nuk çon në akumulimin e energjisë elektrike statike.

Kërkesat themelore të produkteve

Kërkesat për produktet individuale ndërtimore (gypat, linjat, enët, kontejnerët, kontrolluesit dhe ndërprerësit etj.) duke marrë parasysh rezultatin e tyre të sigurisë nga shpërthimi që rezultojnë nga kërkesat për punët ndërtimore dhe vendet ku ato duhet të përdorën (p.sh. forca e presionit, rezistenca ndaj temperaturës, mos-depërtueshmëria, rezistenca ndaj goditjeve të jashtme). Diretkivat vijuese dhe amandamentet e tyre përcjellëse duhet të mirren në konsiderim:

- Direktiva e Këshillit mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare lidhur me enët nën presion të thjeshtë (87/404/EEC);

- Direktiva e Këshillit mbi përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare lidhur me pajisjet elektrike për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese (76/117/EEC);

- Direktiva e Këshillit mbi përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare lidhur me pajisjet elektrike për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese që futin në punë lloje të caktuara të mbrojtjes (79/196/EEC dhe 90/487/EEC);

- Direktiva e Këshillit mbi përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare lidhur me pajisjt elektrike për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese në miniera të ndjeshme ndaj gazit shpërthyes (82/130/EEC);

- Direktiva e Këshillit mbi përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare lidhur  pajisjet që djegin lëndë djegëse të gazta (90/396/EEC).

Është i nevojshëm harmonizimi i mëtejmë në nivelin Evropian lidhur me kërkesat e cekura në fjalinë e parë të këtij paragrafi, siç jipet hollësisht në Aneksin "fletët analizuese për rrezik", tabelat 1 dhe 2 (kolonat 4 dhe 5).

Aksidentet që rezultojnë nga lëvizja e automjeteve

Përshkrimi i rrezikut

Ky rrezik del nga shfrytëzimi i punëve nga njerëzit me automjete dhe ka të bëjë me lëndimin apo vdekjen si rezultat i aksidenteve. Pasojat mund të jenë serioze për përdoruesit e automjeteve, njerëzit në afërsi si dhe për mjedisin. Rreziku varet jo vetëm nga gjendja e sipërfaqes vozitëse, por gjithashtu edhe nga karakteristikat e automjetit, shkathtësisë së shoferit, efikasitetit të shenjave dhe shenjëzimeve dhe përshtatshmërisë së pengesave mbrojtëse dhe pajisjeve tjera. Për qëllime të këtij Dokumenti Interpretues merremi vetëm me çështjet që dalin nga konstruktimi i punëve dhe karakteristikat e produkteve të tyre.

Automjetet mund të:

- bien përtej skajeve të pambrojtura apo të bien nga urat etj.,
- përplasen me pajisjet, barrierat apo pengesat anash rrugës,
- përplasen me shfrytëzuesit tjerë të punëve(ndërtimore) apo automjetet sidomos në anën tjetër të rezervimit qendror,
- të kthehen apo në mënyra tjera të bëhen të paqëndrueshme në një shkallë që shkakton rrezik për përdoruesit e automjeteve apo shfrytësuesit tjerë të punëve.

Performanca e punëve

Performancat e punëve përfshijnë kufizimin e rrëshqitshmërisë së sipërfaqes ngasëse, duke dhënë pamje të qartë dhe lexueshmëri të shenjave për sigurinë e rrugës, si dhe shenjëzimeve dhe pajisjeve tjera rrugore për kushte të ndryshme, duke përfshirë edhe ndryshimin e motit.

Pajisjet rrugore duhet të japin siguri në rast të goditjeve të automjeteve (siguri pasive*).

Duke marrë në konsiderim:

- situatat individuale rrugore;

- shpejtësitë;

- natyra e skajit të rrugëve dhe llojet e rreziqeve (p.sh. komponentet e strukturave  ngarkesë mbajtëse, pemët, shtyllat, muret, ndërtesat etj.);

- masën e automjeteve;

mjetet e ndryshme të sigurisë rrugore* mund të instalohen në mënyrë permanente. Pajisjet e tilla duhet të japin siguri adekuate ndaj goditjes, rezistencë ndaj shkatërrimit dhe karakteristika të pranueshme kthyese nën të gjitha kushtet e arsyeshme.

Karakteristikat relevante të produkteve

Rrëshqitshmëria e sipërfaqës ngarëse varet nga materialet e përfshira dhe mënyrës së përdorimit të tyre (agregateve, procedurës së shtruarjes), duke përfshirë ato për shenjëzimin e rrugës (ngjyrat, komponimet plastike, shtresat lidhëse dhe linjat e rrugës).

Për më tepër, kërkesat për qëndresën ndaj rrëshqitjes të artikujve të konstruktuar në sipërfaqe rrugore (kanaleve, pusetave etj.) janë të dëshirueshme.

Procesi dhe kushtet e matjes së rezistencës ndaj rrëshqitjes dhe vlera e gurit të lustruar* duhet të harmonizohen. Krijimi i klasave për të dyja karakteristikat duhet marrë në konsiderim.

Harmonizimi i specifikimeve teknike të shenjave është i nevojshëm, duke përfshirë madhësitë, ngjyrën (koordinatat x/y), shkëlqimin, retroreflektimin*, lexueshmërinë e shkronjave (13(3).

Harmonizimi për produktet shënjëzuese rrugore, duke përfshirë shtyllat e shenjave, duhet bazuar në aspektet e rezistencës ndaj rrëshqitjes, dukshmërinë gjatë ditës përkatësisht natës, retroreflektimin* dhe ngjyrën. Lidhur me këtë, kushtet apo matja e ndriçueshmërisë dhe qëndrueshmërisë duhet të harmonizohen.

Harmonizimi duhet të ketë parasysh situata të ndryshme kontrasti të motit dhe veshjes dhe të çojë në një mori nivelesh apo klasash nga të cilat mund të zgjedhin Shtetet Anëtare.

Karakteristikat themelore e pajisjeve (të përhershme) rrugore (p.sh. shtyllat, shtyllat e ndriçimit, direkëve, shkopinjëve, shtyllat e shenjave) duhet të ekzaminohen me anë të testimit të goditjes lidhur me sigurinë ndaj thyerjes*. Karakteristikat e testimit (masa e automjetit, shpejtësia e goditjes, karakteristikat e goditjes siç janë pika e kontaktit apo këndi, indeksi i ashpërsisë së përshpejtimit* apo të ngjashme) kanë nevojë për harmonizim të definimit dhe matjes/kalkulimit.

Një numër sistemesh të ndryshme mbrojtëse janë të njohura për zvogëlimin e rrezikut nga rënia prej urës apo pjerrtësisë dhe ndaj goditjes kundër ndonjë pengese apo automjeti tjetër. Këto përfshijnë:

- rrethojat e sigurisë;

- barrierat e sigurisë* (çelik, beton, plastikë);

- mburojat e përplasjes*;

- parapetet e urave.

Testimet e përplasjes kanë nevojë për harmonizim. Siguria ndaj goditjes mund të përcaktohet në klasa të ndryshme lidhur me aspektet siç janë:

- masa e automjetit;

- shpejtësia e përplasjes;

- këndi mes veturës/kamionit dhe mjetit të sigurisë;

- zhvendosja dinamike e mjetit të sigurisë;

- indeksi i sigurisë së përshpejtimit apo treguesit e ngjashëm;

- kufiri i rrëshqitjes gjatësore;

- kufiri i kthyes.

DEKLARATAT E PËRGJITHSHME LIDHUR ME SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE UDHËZIMET PËR APROVIMET TEKNIKE EVROPIANE

 (1) "Specifikimet Teknike" nënkupton ato që i referohen Nenit 4 të Direktivës. "Udhëzimet për Aprovim Teknik Evropianl" të një produkti apo familjeje produktesh do të thotë ato që i referohen Nenit 11 të Direktivës.

(2) Ekziston një dallim i përgjithshëm në mes:

- Kategorisë A: Këto janë standarde, që kanë të bëjnë me projektin(dizajnin) dhe ekzekutimin e ndërtesave dhe punëve të inxhinierisë civile dhe pjesëve të tyre, apo aspekte të caktuara të tyre, me synim për të plotësuar kërkesat themelore siç parashihen me Direktivën e Këshillit 89/106/EEC.

Standardet e kategorisë A duhet të merren parasysh në kuadër të fushëveprimit të Direktivës derisa dallimet në ligje, rregullore dhe dispozita administrative të Shteteve Anëtare pengojnë zhvillimin e standardeve të harmonizuara të produkteve.

- Kategorisë B: Këto janë specifikime teknike dhe udhëzime për aprovim teknik Evropian të cilat ekskluzivisht kanë të bëjnë me produktet ndërtimore që u nënshtrohen një vërtetimi(atestimi) të konformitetit dhe etiketimit sipas Neneve  13, 14 dhe 15 të Direktivës së Këshillit 89/106/EEC. Ato kanë të bëjnë me kërkesat lidhur me performancën dhe/ose karakteristikat tjera, përfshirë qëndrueshmërinë, të karakteristikave që mund të kenë ndikim në plotësimin e kërkesave themelore, testim dhe kritere të përputhshmërisë së një produkti. Standardet e Katekorisë B që kanë të bëjnë me një familje produktesh, janë të një karakteri tjetër dhe quhen standarde horizontale(të kategorise B(Bh)).

(3) Ky dallim mes Kategorive A dhe B nuk synon të vë prioritete të ndryshme për punën lidhur me dokumentet përkatëse, por që të reflektojë ndryshimin në përgjegjësitë dhe autorizimet e Shteteve Anëtare dhe në ato të organeve për Standardizim Evropian dhe Aprovim Teknik në implementimin e Direktivës 89/106/EEC.

(4) Me qëllim të sigurimit të kualitetit të këtyre dokumenteve me synim të plotësimit të kërkesave themelore, dispozitat e këtij Dokumenti Interpretues do të rezultojnë në kushte specifike që do të përfshihen në mandatet për përgaditjen e standardeve përkatëse Evropiane  dhe të udhëzimeve për aprovim teknik Evropian.

(5) Supozimet e bëra në standardet e Kategorisë A në njërën anë dhe ato të bëra në specifikimet e Kategorisë B, në anën tjetër, duhet të jenë kompatibile me njëra tjetrën.

(6) Specifikimet teknike të Kategorisë B dhe udhëzimet për aprovim teknik Evropian duhet të paraqesin përdorimin(et) e synyara të produkteve përkatëse.

PRODUKTET, PERFORMANCAT DHE VËRTETIMI(ATESTIMI) I KONFORMITETIT

1. Performancat e Produkteve

(1) Për aq sa është praktike, karakteristikat e produkteve duhet të përshkruhen në kuptim të performancës në specifikimet teknike dhe udhëzimet për aprovimin teknik Evropian. Metodat e kalkulimit, matjet, dhe testimi (ku ka mundësi), bashkë me kriteret e përputhshmërisë, duhet të jipen ose në specifikimet teknike relevante ose në referencat e cekura në specifikimet e tilla.

(2) Shprehja e performancave të produktit duhet të jetë kompatibile me bazën për verifikim të kërkesës themelore siç është aktualisht në përdorim në Shtetet Anëtare dhe që përmendet në "bazën për verifikimin e plotësimit të kërkesës themelore" dhe siç jipet në standardet e Kategorisë Europiane A që përmenden në "Deklaratat e përgjithshme lidhur me specifikimet teknike dhe Udhëzimit për Aprovimet Teknike Evropiane, pika 2", duke marrë parasysh implementimin faktik të këtyre dokumenteve.
2. Vërtetimi(atestimi) i konformitetit të produkteve

(1) "Vërtetimi i konformitetit" të produkteve nënkupton që janë ndjekur dispozitat dhe procedurat e dhëna në Nenet 13, 14 dhe 15 të Direktivës si dhe Aneksit III. Këto dispozita synojnë të sigurojnë që, me probabilitet të pranueshëm, performanca e një produkti do të arrihet siç është specifikuar në specifikimin teknik relevant.

(2) Mandatet do të përfshijnë treguesit lidhur me procedurat e vërtetimit të konformitetit në kuadër të kornizës së Aneksit III të Direktivës dhe lidhur me dispozitat që duhet paraqitur në specifikimet teknike dhe udhëzimet për aprovimin teknik Evropian.

KOHËZGJATJA DHE QËNDRUESHMËRIA

1. Trajtimi i kohëzgjatjes së punëve ndërtimore në raport me kërkesën themelore

(1) Varet nga Shtetet Anëtare se ku dhe kur e ndjejnë të nevojshme për të ndërmarrë masa lidhur me kohëzgjatjen që mund të konsiderohet e arsyeshme për çdo lloj punësh, apo për disa nga to, apo për pjesët e punëve, në raport me plotësimin e kërkesave themelore.

(2) Kur dispozitat që kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë e punëve në raport me kërkesën themelore janë të lidhura me karakteristikat e produkteve, mandatet për përgatitjen e standardeve Evropiane dhe udhëzimeve për aprovimet teknike Europiane, lidhur me këto produkte, gjithashtu do të mbulojnë edhe aspektet e qëndrueshmërisë.

2. Trajtimi i kohëzgjatjes së produkteve ndërtimore në raport me kërkesën themelore

(1) Specifikimet e Kategorisë B dhe udhëzimeve për aprovimin teknik Evropian duhet të përfshijnë treguesit lidhur me kohëzgjatjen e produkteve në raport me përdorimet e synuara dhe metodat për vlerësimin e tyre.

(2) Treguesit e dhënë në kohëzgjatjen e një produkti nuk mund të interpretohen si garancion i dhënë nga prodhuesi, por merren vetëm si mjet për zgjedhjen e produkteve të duhura në raport me kohëzgjatjen e pritur, ekonomisht të arsyeshme, të punëve. 

Dokumenti Interpretues 2: SIGURIA NË RAST ZJARRI më tutje përcakton:

(3) Nganjëherë produktet kualifikohen për përdorim normal, por kjo nuk e përfshinë automatikisht qëndrushmërinë e performancës së sigurisë ndaj zjarrit.

Shembuj:

- produktet e ndjeshme ndaj ndikimeve të mjedisit (stuhi, efektet kimike, etj.) p.sh. produktet e trajtuara për frenimin e zjarrit,

- mbyllëset lëvizëse (nëse ato nuk mbyllen gjatë përdorimit normal mund të mos ketë rrezik për sigurinë e jetës, por mund të ketë rrezik në rast zjarri) p.sh. dyert vetë-mbyllëse, grilat dhe pllakat lëvizëse e metalike për mbrojtje ndaj zjarrit.

Metodat për vlerësimin e kohëzgjatjes së punës janë p.sh.:

· testimet duke përfshirë procedurat e larjes dhe pastrimit,

· testimet afatgjatë dhe afatshkurtë të erozionit,

· testimet mekanike (testimet e mbylljes, vibrimit, testimet e goditjes),

· testimet e korozionit.
ANEKSI: FLETËT ANALIZUESE PËR RREZIKUN
RREZIKU 1.A – RËNIA PAS RRËSHQITJES

	 
	Kërkesat PUNËT NË TOTAL 
	Karakteristikat e PRODUKTEVE

	1.
Shkaku
	2.
Funksionale (kualitative)
	3.
Performancat (kuantitative)
	4. Produktet Relevante
	5. Karakteristikat Themelore

	Rrëshqitja gjatë ecjes. 
	Rrëshqitshmëria e kufizuar e dyshemesë apo trotuarit në rrethana të ndryshme. 
	Rrëshqitshmëria e dyshemesë/trotuarit në raport me këpucët dhe këmbët e zbathura. 
	Mbulesat e dyshemesë dhe trotuarit. 
	Rrëshqitshmëria. 


RREZIKU 1.B – RËNIA PAS ZËNIES NË THUA

	 
	Kërkesat PUNËT NË TOTAL 
	Karakteristikat e PRODUKTEVE

	1.
Shkaku
	2.
Funksionale (kualitative)
	3.
Performancat (kuantitative)
	4. Produktet Relevante
	5.
Karakteristikat Themelore

	Dukshmëria e dobët. 
	- furnizo ndriçim adekuat në hapësirat qarkulluese dhe në rrugët për ikje. 
	Ndriçim minimal në rrugët horizontale dhe në shkallë, rampa. 
	Ndriçimi. 
Njësitë e ndriçimit emergjent. 
	Fuqia, Intervali kohor para startimit të ndriçimit të dhënë për W. 

	
	- siguro ndriçim të sigurtë në rrugët e ikjes. 
	Sipas dështimeve kryesore, kohëzgjatja në min. 
	Ndriçimet. 
	Fuqia. 


RREZIKU 1.C – RËNIA PËR SHKAK TË NDRYSHIMIT NË NIVEL DHE TË RËNIEVE TË PAPRITURA TË NIVELIT

	 
	Kërkesat PUNËT NË TOTAL 
	Karakteristikat e PRODUKTEVE

	1. Shkaku
	2. 
Funksionale (kualitative)
	3. 
Performancat (kuantitative)
	4. Produktet Relevante
	5. 
Karakteristikat Themelore

	Rëniet e papritura në nivel. 
	- mbro të gjitha ndryshimet e papritura në niveline  dyshemesë dhe rëniet vërtikale. 
	Siguro barriera në lartësinë, integritetin, fuqinë dhe rezistencën e duhur ndaj ngjitjes. 
	Parmakët, rrethojat mbrojtëse, parapetat. 
	Lartësia pa hapje që lejon kalimin e ... të diamemtri të  sferës; rezistenca ndaj ngarkimit horizontal në maje, pa karakteristika që japin shkallë mes… dhe… nivelit të katit të sipërm. 

	
	- bë hapje për qasje të sigurtë në murin e jashtëm. 
	Siguro parmak apo barriera tjera në lartësi dhe fortësi të mjaftueshme; mos lejo hapje të pambrojtura mbi nivelet e caktuara. 
	Hapja e dyerve dhe dritareve. 
	Kapëse dhe mentesha të sigurta. 


RREZIKU 1.C - RËNIA PËR SHKAK TË NDRYSHIMIT NË NIVEL DHE TË RËNIEVE TË PAPRITURA TË NIVELIT

	 
	Kërkesat PUNËT NË TOTAL 
	Karakteristikat e PRODUKTEVE

	1.
Shkaku
	2.
Funksionale (kualitative)
	3. Performancat (kuantitative)
	4.
Produktet Relevante
	5.
Karakteristikat Themelore

	Ndryshimet në nivel.
	- siguro mjete të sigurta të qarkullimit vertikal (shkallë).
	- kufizo lartësinë e pandërprerë.
	Shkallë, shkallë të drejta.
	Shkelëse të dimensionit konsistent në shkallë; forma e shkelëseve. 

Pjerrtësia në shkallë.

Lartësia maksimale e shkelëseve.

Gjatësia minimale e shkelëseve.

Gjerësia minimale.

	
	
	
	Shkelëset e hapura.
	Mbulimi minimal mes e shkelëseve ngjitur me të dhe hapja maksimale.

	
	
	
	Pushimorja.
	Së paku e gjerësisë dhe gjatësisë minimale.

	
	
	
	Parmakët.
	Lartësia mbi vijën e lartësisë.

	
	
	
	Parmakët në formë shtylle.
	Pa hapje që lejon kalimin e… sferës.

	
	
	
	Shkallët lakore.
	Lartë të aplikohen në raport me linjën e sipërme jo më të vogël se… nga skaji i shkallëve.

	
	
	
	Shkallët e fiksuara.
	Për t'u aplikuar më lartë.


RREZIKU 2 – GODITJET DIREKTE

	 
	Kërkesat PUNËT NË TOTAL 
	Karakteristikat e PRODUKTEVE

	1.

Shkaku
	2.

Funksionale (kualitative)
	3.

Performancat (kuantitative)
	4.

Produktet Relevante
	5. Karakteristikat Themelore

	Goditja me kokë 

· në tavan apo shkallë dhe pushimore 

· në hapjet e dyerve dhe në dyer. 


	Minimizo rrezikun e lëndimit të kokës & rënies së mundshme që rezulton nga goditja në tavan mbi shkallë apo në dyer.
	Siguro hapësirën minimale mbi kokë duke specifikuar lartësinë e tavanit, shkallëve & pushimoreve  apo hapjeve të dyerve.
	Shkallët/rampat e drejta. 

Shkallët spirale.

Dyert & kornizat e tyre.
	Hapësira mbi kokë. 

Hapësira mbi kokë.

Lartësia.

	Përplasja/goditja me njerëz/objekte gjatë lëvizjes nëpër punët.
	Minimizo rrezikun e përplasjes duke siguruar kushte të përshtatshme vizuele. 

(a) gjatë përdorimit normal

(b) kur dështon ndriçimi kryesor.
	Siguro ndriçim minimal për (a) & (b) dhe shenjat përkatëse për (b).
	Dritat (pajimet) (a) & (b). 

Shenjat për rrugët e ikjes (b).

Bateritë (b).

Njësitë e fuqisë standby (b).
	Fuqi. 

Drita e dhënë.

Intensiteti i dritës.

Madhësia e shkronjës apo simbolit dhe/ose shkëlqimi.

Kapaciteti.

Fuqia.

	
	Minimizo rrezikun me anë të vërejtjeve të dukshme. 

Minimizo rrezikun e ngjeshjes në dyert automatike.
	Transparenca adekuate e dyerve.
	Dyert luhatëse. 

Dyert automatike.
	Madhësia e elementit transparent, dukshmëria. 

Performancat e mjeteve të sigurisë për mbrojtjen e njerëzve.


RREZIKU 2 – GODITJA DIREKTE 

	 
	Kërkesat PUNËT NË TOTAL 
	Karakteristikat e PRODUKTEVE

	1.

Shkaku
	2.

Funksionale (kualitative)
	3.

Performancat (kuantitative)
	4.

Produktet Relevante
	5. Karakteristikat Themelore

	Goditja nga automjeti në kuadër të punëve.
	Kufizo rrezikun e lëndimit/vdekjes nga goditja/përplasja me automjet.
	Siguro barriera/mbrojtëse të lartësisë dhe fortësisë së mjaftueshme (KN/m).
	Mbrojtëset/barrierat.
	Lartësia. 

Rezistenca horizontale ndaj forcave.

	Goditjet me "projektime" në hapësirat e jashtme apo në hapësirat qarkulluese.
	Minimizo rrezikun e përplasjes në projektimet fikse apo të lëvizshme në dhe rreth ndërtesave.
	Projekto(dizajno) për t'iu shmangur pengesave të rrezikshme.
	Shih 3 
	Shih 3 

	Goditja në elemente të thyeshme.
	Minimizo rrezikun e lëndimit (prerjeve) /vdekjes nga përplasja në elemente të thyeshme 

dyer, 

dritare, 

mbrojtëse, 

çati.
	Kufizimet në përdorimin e elementeve të thyeshme siç është madhësia e xhamit të dritares (m), lloji i xhamit dhe vendosja e tij, etiketat apo shenjat e vërejtjes.
	Elementet e thyeshme përfshijnë punën me xham/xhamin (& plastikën) 

dyer,

dritare,

parmakë, 

mbrojtëse, 

elemente të çatisë.
	Madhësia e kanatës 

Gjeometria e xhamit në dyer, etj.

Karakteristikat e thyerjes/veprimi i goditjes dhe rezistenca.


RREZIKU 3 – DJEGJET

	 
	Kërkesat PUNËT NË TOTAL 
	Karakteristikat e PRODUKTEVE

	1.

Shkaku
	2.

Funksionale (kualitative)
	3.

Performancat (kuantitative)
	4.

Produktet Relevante
	5.

Karakteristikat Themelore

	Kontakti me sipërfaqe të nxehta
	Që të mos digjet pas kontaktit me një sipërfaqe të tillë.
	Temperatura e lëngjeve për ngrohje 

- ajër 

· lëngje 

· avull (në atë rast presioni i avullit të ngopur) 

Temperatura e pjesëve që preken.
	1. Sistemet e ngrohjes duke përfshirë.
	Besueshmëria në mirëmbajtjen e lëngjeve nën temperaturën maks. të kërkuar  (avulli i ngopur)

	
	
	
	2. Gjeneratorët e nxemjes.
	Shtypja.

	
	
	
	3. Emetuesit  (dhe pjesët tjera nga 1).
	Temperatura e pjesëve që preken.

	
	
	
	4. Mjetet e sigurisë lidhur me 1, 2, 3.
	Cilësi transmetimi

Ndjeshmëria

	
	Parandalimi i kontakteve me sipërfaqe të nxehta.
	Mos-prekja e mjeteve të vërejtjes.
	Gjeneratorët e nxemjes 

Emetuesit e nxehtësisë

Qyngat
	Qasja në pjesët e nxehta.


RREZIKU 3 – DIEGJET

	 
	Kërkesat PUNËT NË TOTAL 
	Karakteristikat e PRODUKTEVE

	1.

Shkaku
	2. Funksionale (kualitative)
	3. Performancat (kuantitative)
	4.
Produktet Relevante
	5.
Karakteristikat Themelore

	Kontakti me ujë të nxehtë (lëngje) 

· sprej 

· zhytje. 
	Të mos digjet nga kontaktet me ujë të nxehtë (lëngje, kimikale).
	- Niveli maks. i temperaturës së ujit në pikën e dërgimit.
	· Mjetet e sigurisë për kufizimin e temperaturës në vendin e prodhimit.
·  Valvulat përzierse të sigurisë pas prodhimit.
· Rubinetat përzierse në vendin e dërgimit. 
	Cilësia e transmetimit, Ndjeshmëria, Besueshmëria. 

Cilësia e transmetimit, Ndjeshmëria, konstanta e temperaturës.

Cilësia e transmetimit, Ndjeshmëria, konstanta e temperaturës.

	
	
	- Kufizo rrezikun nga spërkatja me lëng të nxehtë.
	- Sistemet e nxemjes
	Padepërtueshmëria e ujit në sistem.

	
	
	- Kufizo rrezikun e rënies në rezervuar.
	- Rrethoja 

Parmakët mbrojtës.
	Fiksimi 

Lartësia

Rezistenca makanike.

	Efekti i rrezatimit të nxehtë 

· nxemësit  

· llampat. 
	Të mos digjet duke qëndruar apo kaluar afër pajisjes së tillë.
	 
	Panelat apo aparaturat rrezatuese.
	Efekti i temperaturës 

Niveli i sipërfaqes së referuar testuese (metoda testuese).


RREZIKU 4 – MBYTJA NGA RRYMA DHE ELEKTRO-SHOKU

	 
	Kërkesat PUNËT NË TOTAL 
	Karakteristikat e PRODUKTEVE

	1.

Shkaku
	2.

Funksionale (kualitative)
	3. Performancat (kuantitative)
	4.

Produktet Relevante
	5. Karakteristikat Themelore

	Rrufeja.
	Mbrojtja e punëve dhe shfrytëzuesve nga goditja e rrufesë.
	Efikasiteti i mjeteve ndërhyrëse të sistemeve mbrojtëse nga rrufeja, tokëzimi, rezistenca, etj.
	Komponentet e sistemeve të mbrojtjes nga rrufeja si: 

Interceptorët, përçuesit, lidhësit, elektrodat.
	të specifikohen.

	Me anë të tensionit të sistemit furnizues elektrik.
	· Pamundësia e prekjes së pjesëve të sistemit furnizues elektrik që janë me ngarkesë  (më tepër se X volt) në kushte normale. 

· Pamundësia e të qenurit brenda një distance të caktuar të pjesëve që janë me ngarkesë më të madhe se Y volt. 

· Pamundësia e posedimit të ngarkesës në pjesët e prekshme të sistemit në kushte specifike (lagur, etj.). 
	 
	Komponentet e sistemeve të tensionit të ulët duke përfshirë prizat, sistemet e tensionit të lartë, rrufenë, armaturat, aparatet elekrike të montuara brenda.
	Qasja*) në pjesët që janë me ngarkesë, gjeometria etj.

	Me anë të tensionit të sistemit furnizues elektrik të sinjaleve të komunikacionit rrugor, ndriçimit rrugor, etj.
	- Pamundësia e posedimit të ngarkesës në qasje të pjesëve të sistemeve* me anë të prekjes (kontakt direkt nga njerëzit) apo goditje  (kontakt indirekt i automjeteve).
	Mbrojtja nga rreziqet elektrike në  të gjitha kushtet e arsyeshme.
	Semaforët, sinjalet për menaxhimin e traseve, mjetet për dhënien e mesazhave të ndryshme, detektorët e komunikacionit, pajisjet monitoruese, pajisjet transmetuese, furnizimi me energji elektrike.
	Izolimi, tensioni, mjetet ndërprerëse.


RREZIKU 5 – SHPËRTHIMET

	 
	Kërkesat PUNËT NË TOTAL 
	Karakteristikat e PRODUKTEVE

	1.

Shkaku
	2.

Funksionale (kualitative)
	3.

Performancat (kuantitative)
	4.

Produktet Relevante
	5.

Karakteristikat Themelore

	Shpërthimet
	Aparatet që prodhojnë zjarr, lidhjet, oxheqet, sistemet me lëndë djegëse ndihmëse, qyngat, kanalet, rezervuaret dhe gypat përcjellës për gazra dhe lëngje djegëse.
	Besueshmëria në shërbim dhe zjarr.
	Gypat përfshirë pajisjet dhe lidhëset e tyre.
	Shtypja, temperatura 

Padepërtueshmëria, rezistenca ndaj ndikimeve të jashtme.

	
	Gypat dhe lidhëset për gazra djegëse.
	Dukshmëria, arritshmëria, pranueshmëria e lidhjeve, ventilimet, ndërprerja nga pozicioni i sigurtë, parandalimi ndaj shkëndiave elektrike.
	Materiali lidhës.
	Padepërtueshmëria, shkarkimi, fortësia, fleksibiliteti, shtypja, diametri i brendshëm.

	Pëlcitjet
	Sistemet e paventiluara të ujit të nxehtë.
	Temperatura, kapaciteti i deponimit, konfiguracioni i përgjithshëm, kushtet e sigurta të punës.
	Termostatet, ndërprerësit termik, valvulat e lirimit të temperaturës, matësit, qasja, valvulat e lirimit të shtypjes.
	Besueshmëria, ndjeshmëria, temperatura

	
	Sistemet e deponimit.
	 
	Bojlerët e avullit, marrësi i ajrit, mbajtësit e gazit.
	Besueshmëria.

Shtypja.

	Atmosfera shpërthyese në (pjesët e) punët(ve).
	Rreziku për atmosferën shpërthyese.
	Parandalimi i atmosferës së rrezikshme dhe shpërthyese.
	Enët, kontejnerët, pajimet, instalimet e mbushjeve dhe të drenazhimit, lidhjet e gypave.
	Padepërtueshmëria, shtypja, temperatura.


RREZIKU 6 – AKSIDENTET NGA LËVIZJA E AUTOMJETEVE

	 
	Kërkesat PUNËT NË TOTAL 
	Karakteristikat e PRODUKTEVE

	1.

Shkaku
	2.

Funksionale (kualitative)
	3.

Performancat (kuantitative)
	4.

Produktet Relevante
	5.

Karakteristikat Themelore

	Rrëshqitja.
	Të mos vijë deri te lëndimi apo vdekja pas rrëshqitjes në rrugë (ngasje e biçikletës, motoçikletës, të qenurit në veturë apo autobus apo në çdo lloj automjeti).
	Kufizimi i rrëshqitshmërisë të sipërfaqes së rrugës; nivelizimit, drenazhimit të ujit, teksturës.
	Materialet që përdorën gjatë ekzekutimit të trotuareve apo sipërfaqes së rrugës: gurëve kalldrëmi etj. 

Shenjëzimi i rrugës, pusetat, kanalizimet, etj.
	Vlera e gurit të lustruar. 

Rezistenca e rrëshqitjes.

	Rrëshqitja dhe/ose gabimi i ngarjes.
	Të mos vije deri te befasia apo dezorientimi nga sinjalet e palexueshme apo të vëna gabimisht anash apo mbi rrugë.
	Dukshmëria e shenjave në të gjitha kushtet klimatike.
	Shenjat e rrugës, shenjëzimet në rrugë duke përfshirë vijat, mjetet udhëzuese optike (shtyllat e shenjave, shkallën e kthesës,  përcatuesit, treguesit e distancave, etj.).
	Madhësia 

Ngjyra (koordinatat x/y).

Shkëlqimi, lexueshmëria e shkronjave.

Retroreflektimi.

	
	Të mos vijë deri te lëndimi apo vdekja në rrugë  (ngasje e biçikletës, motoçikletës, të qenurit në veturë apo autobus apo në çdo lloj automjeti).
	Siguro pajisje të sigurta rrugore në të gjitha kushtet e arsyeshme.
	Shtyllat, shtyllat e ndriçimit, direkët, shtyllat e shenjave, semaforët orientues.
	Siguria ndaj thyerjes. 

Siguria ndaj goditjes e përcaktuar me anë të testimeve të goditjes me veturë  (masa e automjetit, shpejtësia, këndi, indeksi i shkallës së përshpejtimit) apo të ngjashme.

	
	Të mos vije deri te lëndimi apo vdekja si rezultat i rënies nga pjerrtësia apo ura apo si rezultat i goditjes në pengesë anash apo të një automjeti në anën tjetër të rezervimit qendror.
	Siguro barriera të lartësisë së duhur, sigurisë ndaj goditjes, rezistencës ndaj thyerjes dhe veçorive kthyese në të gjitha kushtet e arsyeshme.
	Rrethojat e sigurisë, barrierat e sigurisë, mbrojtëset e përplasjes, parapetat e urave.
	Siguria ndaj goditjes etj. përcaktuar me testime goditëse të automjetit (masa e automjetit, shpejtësia, këndi, zhvendosja dinamike, indeksi i shkallës së përshpejtimit kufizimi i rrëshqitjes gjatësore, kufizimi i kthimit.


DOKUMENTI INTERPRETUES NR.5:
MBROJTJA NGA ZHURMA

QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I DOKUMENTIT INTERPRETUES NR.5
Qëllimi dhe fushëveprimi 

(1) Ky Dokument Interpretues mbështetet në Direktivën e Këshillit 89/106/EEC(1) të dates 21 Dhjetor 1988 mbi përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative të Shteteve Anëtare lidhur me produktet ndërtimore, tani e tutje i referohemi si  "Direktiva".

(2) Neni 3 i Direktivës përcakton se qëllimi i Dokumentit Interpretues është që t’u jap formë konkrete kërkesave themelore për krijimin e lidhjeve të nevojshme mes kërkesave themelore të dhëna në Aneksin I të Direktivës për përgatitjen e standardeve të harmonizuara dhe udhëzimeve për aprovime teknike Evropiane apo për njohjen e specifikimeve tjera teknike  në kuadër të kuptimit të Neneve 4 dhe 5 të Direktivës. 

Kur konsiderohet e nevojshme, dispozitat e këtij Dokumenti Interpretues do të specifikohen më tutje në secilin mandat të posaçëm. Në mandatet e draftuara, do të merren parasysh, nëse ka nevojë, kërkesat tjera themelore të Direktivës, si dhe të Direktivave tjera relevante që kanë të bëjnë më produktet ndërtimore.

(3) Ky Dokument Interpretues merret me aspektet e punëve ku  mund të bëhet fjalë për “mbrojtjen nga zhurma”. Ai identifikon produktet apo familjet e produkteve  dhe karakteristikat lidhur me performancën e kënaqshme të tyre.

Për çdo përdorim të destinuar të produktit, mandatet do të tregojnë më tutje hollësisht se për cilat nga ato karakteristika do të bëhet fjalë në specifikimet themelore, duke shfrytëzuar një procedurë hap pas hapi me CEN/CENELEC/EOTA, që do t’i lejojnë  karakteristikat e produktit të modifikohen apo të plotësohen, nëse ka nevojë.

Aneksi 1 i Direktivës jep definicionin vijues i cili aplikohet kur dhe ku punët u nënshtrihen rregulloreve  të cilat përmbajnë një kërkesë të tillë:

"Punët ndërtimore duhet të projektohen(dizajnohen) dhe ndërtohen në mënyrë të tillë që zhurma e pranuar nga banorët apo nga njerëzit në afërsi të mbahet në një nivel që nuk do të kërcnonte shëndetin dhe do t’iu mundësonte atyre të flejnë, pushojnë dhe të punojnë në kushte të kënaqshme".

(4) Në përputhje me Rezolutën e Këshillit të datës  7 Maj 1985 (Qasja e Re) dhe me preambulën e Direktivës, ky interpretim i kërkesës themelore nuk ka për qëllim të zvogëlojë nivelin ekzistues e të justifikuar të mbrojtjes së punëve  në Shtetet Anëtare.



(1)OJEC L40 of 11.2.1989

NIVELET DHE KLASAT PËR KËRKESAT THEMELORE DHE PËR PERFORMANCAT E PRODUKTEVE RELEVANTE

1. Kur dallimet e specifikuara në Nenin 3(2) të Direktivës identifikohen dhe justifikohen në përputhje me ligjin e Komunitetit, klasat për kërkesat themelore dhe për performancat e produkteve relevante mund të jenë të domosdoshme. Qëllimi i klasave të tilla është që të arrihet qarkullimi i lirë dhe përdorimi i lirë i produkteve ndërtimore.

Në këtë rast klasat e tilla do të përcaktohen ose në dokumentin interpretues ose sipas procedurës së dhënë në Nenin 20(2)(a) të Direktivës. Kur përmes kësaj procedure identifikohet një klasifikim i performancës së produktit si mjet i shprehjes së shkallës së niveleve të kërkesave të punimeve, Komisioni, në kuadër të mandatit, kërkon nga CEN, CENELEC apo EOTA që ta bëjë propozimin adekuat.

Shtrirja e niveleve të kërkesave të mbuluara nga klasat varet nga nivelet ekzistuese dhe të justifikuara që hasen në Shtetet Anëtare.

Në rastet kur një Shtet Anëtar, në përputhje me Nenin 6(3) të Direktivës, përcakton në mesin e klasave vetëm një apo disa klasa për t'u zbatuar në territorin e tij (apo pjesë të tij), ai do të veprojë kështu vetëm në bazë të dallimeve të specifikuara në Nenin 3(2) të Direktivës.

2. Kur dallimet e justifikuara që specifikohen në Nenin 3(2) të Direktivës nuk identifikohen, klasat (apo nivelet) e performancave të produkteve gjithashtu mund të përdoren nga standardizuesit si mjet i përshtatshëm për specifikuesit, prodhuesit dhe blerësit. Për produkte të caktuara, klasat (apo nivelet) bëjnë më të lehtë përdorimin e standardit për ta lidhur performancën e produktit me përdorimin e synuar të tij.

Klasat e tilla të performancave (apo nivelet) për produktet, duke i’u referuar Nenit 4(1) të Direktivës, mund të krijohen nga standardizuesit të cilët do ta mbajnë Komisionin dhe Komitetin Permanent të informuar lidhur me vazhdimin e punës në këtë çështje në kuadër të mandateve ekzekutuese.

3. Secilën herë që klasat definohen për punët apo produktet, nevojitet të krijohet një klasë e quajtur "asnjë performancë e përcaktuar" kur dhe në rast se së paku një Shtet Anëtar nuk ka fare kërkesë ligjore në atë lëmi.

KUPTIMI I TERMAVE TË PËRGJITHSHËM TË PËRDORUR NË DOKUMENTIN INTERPRETUES

Punët ndërtimore

Punët ndërtimore nënkuptojnë çdo gjë që ndërtohet apo që rezulton nga veprimet ndërtimore dhe që fiksohet në tokë. Ky term mbulon si ndërtesat ashtu edhe punët  e inxhinierisë civile. Në Dokumentet Interpretuese "punët ndërtimore" gjithashtu përmenden  edhe si "punët". Punët ndërtimore përfshijnë për shembull: banesat; ndërtesat industriale, komerciale, zyrtare, shëndetësore, shkollore, rekreative dhe bujqësore; urat; rrugët dhe autostradat; hekurudhat; rrjetat e tubacioneve; stadiumet; pishinat; skelet;  platformat; portet; pendat; kanalet; digat; kullat; rezervuaret; tunelet etj.

Produktet ndërtimore

(1) Ky term u referohet produkteve që prodhohen për t'u inkorporuar në mënyrë të përhershme në punët dhe si të tilla plasohen në treg. Termat "produktet ndërtimore" apo "produktet", kur përdorën në Dokumentet Interpretuese, përfshijnë materialet, elementet dhe komponentet (veçmas apo në një kit) të sistemeve të parafabrikuara apo instalimeve të cilat mundësojnë që punët të plotësojnë kërkesat themelore.

(2) Inkorporimi i një produkti në mënyrë permanente në punë nënkupton:

- se heqja e tij zvogëlon mundësitë performuese të punëve dhe

- se ç'montimi apo zëvendësimi e produktit janë veprime të cilat implikojnë veprime ndërtimore.

Mirëmbajtja normale

(1) Mirëmbajtja është një sërë masash preventive dhe të tjera të cilat aplikohen në punë me qëllim që t’iu mundësojnë punëve të përmbushin të gjitha funksionet e tyre gjatë kohëzgjatjes së tyre. Këto masa përfshijnë pastrimin, servisimin, ringjyrosjen, riparimin, ndërrimin e pjesëve të punëve kur ka nevojë për këtë, etj.

(2) Mirëmbajtja normale në përgjithësi përfshinë inspektimet dhe ndodh në një kohë kur shpenzimet e intervenimit që duhet bërë nuk janë në shpërpjestim me vlerën e pjesës së punëve në fjalë, duke marrë parasysh shpenzimet pasuese.

Përdorimi i synuar

Përdorimi i synuar i një produkti i referohet rolit(eve) që produkti synon të luaj në plotësimin e kërkesave themelore.

Kohëzgjatja ekonomikisht e arsyeshme 

(1) Kohëzgjatja është periudha kohore gjatë së cilës do të vazhdojë performanca e punëve në një nivel kompatibil me plotësimin e kërkesave themelore.

(2) Një kohëzgjatje ekonomikisht e arsyeshme presupozon që të merren parasysh të gjitha aspektet relevante, siç janë:

· shpenzimet e projektimit(dizajnimit), ndërtimit dhe përdorimit;

· shpenzimet që dalin nga pengesa e përdorimit;

· rreziqet dhe pasojat e dështimit të punëve gjatë kohëzgjatjes së tyre dhe shpenzimet e sigurimit që mbulojnë këto rreziqe;

· ripërtëritja e pjesërishme e planifikuar;

· shpenzimet e inspektimeve, mirëmbajtjes, përkujdesjes dhe riparimit;

· shpenzimet e operimit dhe administrimit;

· asgjësimi;

· aspektet e mjedisit.

Veprimet

Veprimet që mund të ndikojnë në përputhshmërinë e punëve me kërkesat themelore ndërmirren nga faktorët që veprojnë në punët apo pjesët e punëve. Faktorët e tillë përfshijnë faktorët mekanikë, kimikë, biologjikë, termikë dhe elektromagnetikë.

Performanca

Performanca është një shprehje kuantitative (vlerë, shkallë, klasë apo nivel) e reagimit të punëve, pjesëve të punëve apo produktit, për një veprim të cilit i nënshtrohet apo të cilin e gjeneron ajo në kushtet e caktuara të shërbimit (për punët apo pjesët e punëve) apo kushteve të caktuara të përdorimit (për produktet).

SHPJEGIMI I KËRKESËS THEMELORE ”MBROJTJA NGA ZHURMA”

Fusha e aplikimit

Kërkesa e dhënë më lartë mund të përfshijë të gjitha punët(ndërtimore) që banohen nga njerëzit, apo në afërsi të të cilave gjenden njerëzit, për aq sa shëndeti i tyre mund të ndikohet nga niveli i zhurmës së cilës ata i ekspozohen. Ajo pastaj plotësohet me nocionin e rehatisë së aplikueshme për të fjetur, pushuar dhe aktivitete të punës.

Direktivat tjera të Komunitetit definojnë, apo do t’i definojnë masat e mbrojtjes nga zhurma, siç është rasti për makinat e caktuara, automjetet, etj. nivelet e emetimit të zhurmës së të cilave kufizohen me vlera kufizuese. Gjithashtu kemi rastin e mbrojtjes në vendin e punës, për të cilët  ekspozimi i nivelit të zhurmës merret në konsiderim.

Natyra e kërkesës

Kjo kërkesë merret me atë se si njerëzit perceptojnë kushtet akustike në mjedisin e tyre, për aq sa  punët ndërtimore luajnë një rol në këtë perceptim.

Kjo mbrojtje së cilës i referohet kërkesa themelore "Mbrojtja nga zhurma" përfshinë aspektet e ndryshme në vijim:

- mbrojtjen nga zhurma ajrore nga jashtë punëve(ndërtimore),

- mbrojtja nga zhurma ajrore nga një hapësirë tjetër e mbyllur,

- mbrojtja nga zhurma goditëse,

- mbrojtja nga zhurma e pajisjeve,

- mbrojtja nga zhurma nga kumbimi i tepërt,

- mbrojtja e mjedisit nga zhurma e prodhuar nga burimet brenda apo që shoqërohen me punët.

Definimi i sasive për  karakteristikat akustike

Njësitë në vijim përdoren në definimet e karakteristikave  akustike:

	Vëllimi
	V
	:
	m3

	Sipërfaqja
	S
	:
	m2

	Sipërfaqja ekuivalente absorbuese
	A
	:
	m2

	Koha e kumbimit
	T
	:
	s

	Niveli i shtypjes së zërit
	L
	:
	dB ref 20 µPa


Mbrojtja ndaj zhurmës ajrore nga jashtë punëve(ndërtimore)

Kjo mbrojtje karakterizohet me izolimin që ekziston mes një hapësire të mbyllur dhe zhurmës që mbizotëron jashtë, që mund të kalkulohet me anë të:

L1 - L2 + 10 lgT + K

Ku:

K : konstanta (shih konstantat "K")
dhe me shkallën e frekuencave

L1 : është niveli i shtypjes së zërit përpara fasadës

L2 : është niveli mesatar i shtypjes  së zhurmës në dhomën marrëse 

T : koha e kumbimit në dhomën marrëse

Ky izolim shprehet me anë të një numri të vetëm vlerësues.

Mbrojtja nga zhurma ajrore mes hapësirave të mbyllura

Kjo mbrojtje karakterizohet me izolimin ekzistues mes dy hapësirave të mbyllura, që mund të kalkulohet me:

L1 - L2 + 10 lgT + K

Ku:
K : konstanta (shih konstantën "K")
dhe me shkallën e frekuencave

L1 : është niveli i shtypjes së zhurmës në dhomën e burimit

L2 : është niveli mesatar i shtypjes  së zhurmës në dhomën marrëse 

T : koha e kumbimit në dhomën marrëse

Ky izolim shprehet me anë të një numri të vetëm vlerësues.

Mbrojtja ndaj zhurmës goditëse

Kjo kërkesë ka të bëjë kryesisht me mbrojtjen ndaj zhurmës që rezulton nga goditjet në punët, apo në pjesët e punëve. Në fakt, ato paraqiten nga zhurma për shkak të lëvizjeve të objekteve apo personave në dysheme, shkallë etj. 

Mbrojtja nga ky lloj i zhurmës karakterizohet nga niveli i shtypjes së zhurmës që transmetohet nga punët, apo pjesët e punëve, që mund të kalkulohet me:

L1 - 10 lgT - K

Ku:
K : konstanta (shih konstantën "K")
dhe me shkallën e frekuencave

L1 : niveli mesatar i shtypjes së zërit në dhomën marrëse kur dyshemeja gjatë testimit ngacmohet me një burim i standardizuar zëri të goditjes.

T : koha e kumbimit në dhomën marrëse

Ky transmetim shprehet me anë të një numri të vetëm vlerësues.

Mbrojtja nga zhurma e pajisjeve

Kjo mbrojtje karakterizohet me nivelin të transmetimit të shtypjes së zërit, që mund të kalkulohet me:

Lp - 10 lgT - K

Ku:
K : konstanta (shih konstantën "K")
dhe me shkallën e frekuencave

Lp : niveli i matur i shtypjes së zërit

T : koha e kumbimit në dhomën marrëse

Ky nivel  i zhurmës shprehet me anë të një numri të vetëm vlerësues.

Mbrojtja ndaj zhurmës së tepërt kumbuese

Zhurma brenda në dhomë është funksion, në njerën anë, i nivelit të fuqisë akustike të burimeve  dhe i karakteristikave gjeometrike  të dhomës, që janë të natyrshme për produktet, dhe në anën tjetër, koeficientit të absorbimit  akustik të materialeve që përbëjnë mure të ndryshme dhe mobiljet tjera. Kjo mbrojtje karakterizohet me kohën e kumbimit T të dhomës apo nga hapësira ekuivalente absorbuese.

Hapësira ekuivalente absorbuese mund të kalkulohet me:

shuma(Siai) + shuma(Aj)

Ku: 

Si : siperfaqet me kuotën  i

dhe me anë të shkallës së frekuencave: 

ai : koeficienti absorbues i zërit në sipërfaqe me kuotën i

Aj : hapësira ekuivalente absorbuese e zërit në sipërfaqe tjera nga  Si

Kjo siperfaqe ekuivalente absorbuese e zërit dhe koha kumbuese T shprehen me anë të numrit të vlerësimit të tyre apo me shkallët e frekuencave si të jetë e përshtatshme.

Mbrojtja e mjedisit ndaj zhurmës së prodhuar nga burimet brenda apo që lidhen me punët.

Punët përfshijnë çdo lloj ndërtese, p.sh. vendet e argëtimit, komplekset industriale, si dhe punët e inxhinierisë civile, p.sh. rrugët, barierat, urat.

Mbrojtja në përgjithësi karakterizohet me nivelin e shtypjes së zërit, matur në pozicionin relevant. Ky nivel shprehet me anë të numrit të tij vlerësues, nivelit A të matur të shtypjes së zërit, nganjëherë  rregulluar për të pasur parasysh karakterin e zhurmës.

Meqë ky nivel zhurme përcaktohet si për nga burimi si edhe nga efekti i punëve, që kanë në transmetimin e zërit dhe Direktiva nuk merret me nivelin e zhurmës së prodhuar nga këto burime, ky nivel zhurme në vetvete  nuk është përshkrues për punët. Metodat e përdorura për projektimin(dizajnimin) dhe vlerësimin e këtyre punëve, nëse ato kanë të bëjnë me karakterisikat akustike të punëve, duhet të jenë konsistente me ato të specifikuara për produktet e përdorura për punët.

Konstanta "K"

Kjo konstantë, e shoqëruar me kohën kumbuese T, lejon korrigjimin e rezultateve të matura dhe kalkuluara, ashtu që të anulohet efekti i absorbimit, për shembull për shkak të mobileve dhe kështu të mundësojë krahasimin edhe të kërkesave edhe të rezultateve, pavarësisht nga gjendja e brendshme e dhomave.

Katër shprehje janë aktualisht në përdorim, sipas matjeve.

10 lg T/To dhe K = - 10 lg To

10 lg S/A dhe K = + 10 lg (S/0.16 V) 

10 lg Ao/A dhe K = + 10 lg (Ao/0.16 V)

10 lg (4 S cos q/A) dhe K = + 10 lg (4 S cos q/0.16 V)

Ku:
To : koha kumbuese referuese, 0.5 s për banesat

S : hapësira e ndarjes

V : vëllimi i dhomës marrëse

Ao : hapësira absorbuese referuese, 10 m2 për banesa

q : këndi, shprehur në shkallë, i rënjes së  zërit në kuptim të sipërfaqes normale të një fasade

dhe nga shkalla e frekuencave

T : koha kumbuese në dhomën marrëse

A : hapësira ekuivalente absorbuese në dhomën marrëse.

BAZAT PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS THEMELORE "MBROJTJA NDAJ ZHURMËS"

Të Përgjithshme

(1) Ky kapitull identifikon parimet themelore ekzistuese në Shtetet Anëtare për verifikimin e plotësimit të kërkesës themelore "Mbrojtja nga zhurma". Këto parime aktualisht janë në përputhje kur dhe ku punët u nënshtrohen rregulloreve që përmbajnë këtë kërkesë themelore. 

(2) Kërkesa themelore, për aq sa është e aplikueshme plotësohet me probabilitet të pranueshëm gjatë një kohëzgjatje ekonomikisht të arsyeshme të punëve.

(3) Plotësimi i kërkesës themelore sigurohet nga një numër masash të ndërlidhura që kanë të bëjnë sidomos me:

- planifikimin dhe projektimin(dizajnimin) e punëve, ekzekutimin e punëve dhe mirëmbajtjes së nevojshme;

- veçoritë, performancat dhe shfrytëzimin e produkteve ndërtimore.

(4) Varet nga Shtetet Anëtare, kur dhe ku ato e ndjejnë të nevojshme, për të marrë masat lidhur me mbikëqyrjen e planifikimit, projektimit(dizajnimit) dhe ekzekutimit të punëve dhe lidhur me kualifikimet e palëve dhe personave të involvuar. Kur kjo mbikëqyrje dhe ky kontrollim i kualifikimeve janë drejtpërdrejt të lidhura me karakteristikat e produkteve, dispozitat relevante do të vendosen në kontekst të mandatit për përgatitjen e standardeve dhe udhëzimeve për aprovimin teknik Evropian lidhur me produktet në fjalë.

Veprimet

Veprimet (shih: Kuptimi i termave të përgjithshëm që përdorën në dokumentet interpretuese) e marra parasysh në këtë dokument të gjitha kanë të bëjnë me zhurmën.

Veprimi i punëve dhe produkteve ndërtimore lidhur me mbrojtjen ndaj zhurmës shprehet në kuptim të izolimit apo transmetimit, apo të shtypjes së zërit apo të niveleve të fuqisë së zërit.

Për dy mënyrat e para karakteristikat e produkteve imponojnë zgjedhjen e burimeve përfaqësuese të zhurmës si një referencë.

Verifikimi i plotësimit të Kërkesës Themelore

Shprehja e kërkesës në rregulloret kombëtare aktualisht është bërë në përputhje me njërën nga tri mundësitë e ndryshme, apo të një kombinimi të tyre:

- Deklarata e një kërkese të performancës minimale të punës, kuptim numerik apo të përgjithshëm. 

- Deklarata e kërkesës së performancës akustike minimale të produkteve. 

- Deklarata e nivelit maksimal të zhurmës së cilës mund t'i ekspozohen njerëzit në apo afër punëve. 

Ky seksion thekson parimet ekzistuese në Shtetet Anëtare relevante me metodat për vlerësimin e performancës akustike dhe metodat për verifikimin e përputhshmërisë me kërkesat.

Përdoren secila nga metodat në vijim apo kombinimi i tyre:

a) Metodat kalkuluese

Metoda të bazuara mbi procedurat të cilat lejojnë përcaktimin e performancës të punëve komplete, bazuar në vlerat nga testimet e performancës së harmonizuar të produkteve.

b) Testimet në prototipe

Metodat e bazuara në testimet e bëra ose në prototipe të plota ose një improvizim që inkorporon të gjitha karakteristikat e rëndësishme.

c) Metodat deskriptive

Metodat e bazuara në përshkrimin e projektimeve(dizajnimeve) që janë konstatuar se janë të kënaqshme. Ato aplikohen në elementet apo kombinimin e elementeve dhe duhet të përshkruhen në një mënyrë të përgjithshme, p.sh. lloji i materialit, masa e sipërfaqes.

d) Metodat verifikuese të bazuara në testimet në vend-punishte (gjatë dhe pas konstruktimit të punëve)

Sipas kërkesave të ndryshme të Shteteve Anëtare, për secilin testim, përdoren dy qasje: njëra e ndërlikueshmërisë së lartë (inxhinieri) dhe një e ndërlikueshmërisë më të ulët andaj edhe precizitet më të ulët (vështrim).

Shtetet Anëtare mund të shfrytëzojnë cilëndo nga metodat e ndryshme për të verifikuar se Kërkesa Themelore është plotësuar. Asnjëra nga këto metoda nuk do të krijojnë barriera për përdorimin e produkteve, që do të jenë në përputhje me specifikimet e harmonizuara teknike relevante.

Harmonizimi i rregulloreve kombëtare mbi punët mund të jetë i dobishëm gjatë aplikimit të specifikimeve të harmonizuara teknike të produkteve.

DEKLARATAT E PËRGJITHSHME LIDHUR ME SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE UDHËZIMET PËR APROVIMET TEKNIKE EVROPIANE

 (1) "Specifikimet Teknike" nënkupton ato që i referohen Nenit 4 të Direktivës. "Udhëzimet për Aprovim Teknik Europianl" të një produkti apo familjeje produktesh do të thotë ato që i referohen Nenit 11 të Direktivës.

(2) Ekziston një dallim i përgjithshëm në mes:

- Kategorisë A: Këto janë standarde, që kanë të bëjnë me projektin(dizajnin) dhe ekzekutimin e ndërtesave dhe punëve të inxhinierisë civile dhe pjesëve të tyre, apo aspekte të caktuara të tyre, me synim për të plotësuar kërkesat themelore siç parashihen me Direktivën e Këshillit 89/106/EEC.

Standardet e kategorisë A duhet të merren parasysh në kuadër të fushëveprimit të Direktivës derisa dallimet në ligje, rregullore dhe dispozita administrative të Shteteve Anëtare pengojnë zhvillimin e standardeve të harmonizuara të produkteve.

- Kategorisë B: Këto janë specifikime teknike dhe udhëzime për aprovim teknik Evropian të cilat ekskluzivisht kanë të bëjnë me produktet ndërtimore që iu nënshtrohen një vërtetimi(atestimi) të konformitetit dhe etiketimit sipas Neneve  13, 14 dhe 15 të Direktivës së Këshillit 89/106/EEC. Ato kanë të bëjnë me kërkesat lidhur me performancën dhe/ose karakteristikat tjera, përfshirë qëndrueshmërinë, të karakteristikave që mund të kenë ndikim në plotësimin e kërkesave themelore, testim dhe kritere të përputhshmërisë së një produkti. Standardet e Kategorisë B që kanë të bëjnë me një familje produktesh, janë të një karakteri tjetër dhe quhen standarde horizontale(të kategorise Bh).

(3) Ky dallim mes Kategorive A dhe B nuk synon të vë prioritete të ndryshme për punët lidhur me dokumentet përkatëse, por që të reflektojë ndryshimin në përgjegjësitë dhe autorizimet e Shteteve Anëtare dhe në ato të organeve për Standardizim Evropian dhe Aprovim Teknik në implementimin e Direktivës 89/106/EEC.

(4) Me qëllim të sigurimit të kualitetit të këtyre dokumenteve me synim të plotësimit të kërkesave themelore, dispozitat e këtij Dokumenti Interpretues do të rezultojnë në kushte specifike që do të përfshihen në mandatet për përgatitjen e standardeve përkatëse Evropiane  dhe të udhëzimeve për aprovim teknik Evropian.

(5) Supozimet e bëra në standardet e Kategorisë A në njërën anë dhe ato të bëra në specifikimet e Kategorisë B në anën tjetër duhet të jenë kompatibile me njëra tjetrën.

(6) Specifikimet teknike të Kategorisë B dhe udhëzimet për aprovim teknik Evropian duhet të paraqesin përdorimin(et) e synyara të produkteve përkatëse.

DISPOZITAT LIDHUR ME PRODUKTET DHE PUNËT NË DOKUMENTIN INTERPRETUES NR.5
Dispozitat lidhur me punët apo pjesët e tyre

Metodat kalkuluese

Metodat kalkuluese për specifikimin akustik të punëve, apo pjesëve të punëve, janë të dobishme për projektimin(dizajnimin) e punëve dhe krijimin e veçorive të kërkuara të produkteve.

Këto metoda, kur të jetë e përshtatshme, mund të mbulojnë aspektet e cekura më poshtë: 

- izolimi nga zhurma nga jashtë,

- izolimi nga zhurma nga një hapësirë tjetër e mbyllur,

- transmetimi i zhurmës goditëse, 

- nivelet e shtypjes së zërit për shkak të pajisjes,

- koha kumbuese apo sipërfaqja absorbuese,

- niveli i shtypjes së zërit jashtë punëve që prodhohet nga burimet brenda apo të shoqëruara me punët.
Ato janë të aplikueshme për performancën e punëve të kompletuara apo pjesëve të punëve.

Veçoritë akustike të punëve, apo pjesëve të punëve, gjithashtu mund të shprehen me anë të një grupi të vlerave individuale, të quajtura numra individualë vlerësues, duke qenë secili përfaqësues i mbrojtjes kundër zhurmës për një aspekt të dhënë të kërkesës së mësipërme. Vlerësimi me numra individualë për punët duhet të shprehet në një mënyrë të harmonizuar, në njësi që janë njësojë apo në përputhje me ato të përdorura në specifikimet e harmonizuara teknike lidhur me produktet të cilave u referohen "Dispozitat lidhur me produktet".

Metodat laboratorike

Matjet akustike realizohen në prototipe të plote të pjesëve të punëve, siç janë muret, ndarëset, dyshemetë, tavanet dhe çatitë si dhe në instalime siç janë sistemet ventiluese. Në këtë rast ekziston një grup prej disa produktesh, si për shembull, një mur tullash i suvatuar në njërën anë dhe me një shtresë të përbërë nga materiali izolues dhe një fasadë në anën tjetër. Testimet mund të bëhen në laborator apo në një improvizim të plotë që përmbanë të gjitha karakteristikat e përgjithshme si të përshtatshme.

Specifikimet teknike, kur të jetë e përshtatshme, mund të përcaktojë sasinë si vijon: 

- Reduktimin e drejtpëdrejt të zërit ajrorë të një elementi të sipërfaqës së njohur, 

- Reduktimin e drejtpëdrejt të zërit ajror të një elementi të vogël,

- Reduktimit anësorë të zërit ajror të një elementi ndërtimor, 

- Transmetimin direkt të zhurmës goditëse,

- Transmetimin anësor të zhurmës goditëse,

- Reduktimin e zhurmës së transmetuar goditëse,

- Rezistencën e rrjedhës së ajrit, 

- Ngurtësinë dinamike,

- Absorbimin akustik të elementeve të rrafshëta,

- Nivelet e emetimit të zhurmës së krijuar nga struktura e një pajisjeje të instaluar përgjithmonë.

Duhet të krijohet një standard rreth karakterizmit të barrierave, duke marrë parasysh standardet e ndryshme kombëtare.

Metodat deskriptive

Specifikimet e harmonizuara teknike për produktet do të përdorën.

Metodat verifikuese të bazuara në testimet në vend-punishte (gjatë dhe pas konstruktimit)

Për të siguruar kërkesa të ndryshme të Shteteve Anëtare, për secilin testim, përdoren dy qasje: njëra e ndërlikueshmërisë së lartë (inxhinieri) dhe një e ndërlikueshmërisë më të ulët andaj edhe precizitett më të ulët (vështrim).

Metodat relevante do të mundësojnë matjen e veçorive vijuese:

- Izolimin ndaj zhurmës së jashtme,

- Izolimin mes dy hapësirave të mbyllura,

- Transmetimin e zhurmës goditëse,

- Nivelin e shtypjes së zërit nga pajisja,

- Kohën kumbuese dhe sipërfaqen absorbuese,

- Nivelin e shtypjes së zërit jashtë një pune prodhuar nga burime që janë brenda në apo që shoqërojnë punët.

Dispozitat lidhur me produktet

Të Përgjithshme

Për produktet që ndikojnë në karakteristikat akustike të punëve, specifikimet e harmonizuara teknike dhe udhëzimet për aprovimin teknik Evropian, të skicuar në bazë të referimit të këtij dokumenti, duhet të lejojë specifikimin e produkteve në një mënyrë të tillë harmonizuese që të jetë i mundur vlerësimi (lidhur me kërkesën "Mbrojtja nga zhurma") i performancave të punëve që mbulohen nga kjo kërkesë dhe në të cilën këto produkte do të inkorporohen në mënyrë permanente.

Kjo lë të kuptohet se definimet e caktuara, kuantitetet, njësitë dhe simbolet duhet të harmonizohen.

Performanca akustike e produkteve ose shprehet në veçoritë akustike ose në karakteristikat e produktit, siç është masa e sipërfaqes, që janë relevante për performancën akustike. Këto veçori duhet të përdoren ose drejtpërdrejt për metoda deskriptive që kanë të bëjnë me punët, ose për të kalkuluar performancën akustike të punëve.

Varësisht nga lloji i produktit dhe përdorimi i tij, një apo më shumë nga veçoritë vijuese mund të thirren nga specifikimet e harmonizuara teknike, si të jetë e përshtatshme:

- Dimensionet,

- Dendësia,

- Elasticiteti, 

- Masa e sipërfaqes,

- Ngurtësia dinamike,

- Rezistenca ndaj rrjedhës së ajrit.

Paragrafët në vijim të këtij kapitulli do merren vetëm me veçoritë akustike.

Veçoritë akustike dhe shprehja e tyre

Veçoritë, simbolet dhe njësitë që përdoren për të përshkruar produktet, si dhe metodat për matjen apo vlerësimin me anë të kalkulimit të këtyre vlerave, do të unifikohen përmes elaborimit të specifikimeve të harmonizuara teknike.

Veçoritë akustike të produkteve ndërtimore

Matjet laboratorike akustike gjithashtu bëhen në produktet siç janë panelet, dyert, dritaret, valvulat. 

Veçoritë dhe simbolet e tyre, pa ndonjë dykuptimësi të mundshme, do të jenë përfaqësuese të matjeve laboratorike, të një vlerësimi me anë të kalkulimit, në përputhje me një metodë të harmonizuar.

Karakteristikat akustike të produkteve që kërkohen nga kërkesa themelore, gjithashtu mund të derivohen nga metodat kalkuluese. 

Specifikimet e harmonizuara teknike, kur të jetë e përshtatshme, për produktet ndërtimore, mund të përcaktojnë kuantitetin e:

- Reduktimit të drejtpëdrejt të zërit ajror,

- Reduktimit anësor të zërit ajror, 

- Reduktimit të zhurmës goditëse të transmetuar,

- Transmetimit të drejtpërdrejt të zhurmës goditëse,

- Transmetimit anësor të zhurmës goditëse,

- Veçorive absorbuese akustike të produkteve të ndryshme,

- Karakteristikave akustike të produkteve të përdorura në instalimet e ujit,

- Karakteristikave akustike të produkteve të përdorura në instalimet e shkarkimit të ujit të ndotur,

- Nivelet e fuqisë së zërit të komponenteve të pajisjeve të montuara përgjithmonë.

Kur është e mundshme mund të krijohen metodat kalkuluese për vlerësimin e karakteristikava akustike të produkteve nga veçoritë e materialeve.

Veçoritë akustike të produkteve në fushën e inxhinierisë civile

Është e nevojshme të definohen një numër i caktuar veçorish për të specifikuar karakteristikat akustike relevante të produkteve të tilla, ndaras apo në kombinim, si vijon:    

- izolimi i zërit,

- absorbimi i zërit (apo reflektimi),

- rrezatimi i zërit,

- zhurmëmbytja (damping)

Atëherë, është thelbësore t'iu referohemi specifikimeve të harmonizuara teknike.

Vlerësimet e produkteve me një vlerë të vetme

Vlerësimet me një vlerë të vetme mund të identifikohen për aspektet e përmendura më poshtë, sepse ato japin informata të rëndësishme lidhur me kërkesën themelore "Mbrojtja nga zhurma".

Këto indikacione tregojnë performancën e produkteve me anë të një vlere të vetme, adekuate për zhurmën nga e cila kërkohet mbrojtja dhe e cila është konsistente me kërkesën dhe mënyrën në të cilën ajo shprehet në Kapitullin  "Sqarimi i kërkesës themelore: Mbrojtja nga zhurma".

Ato zakonisht kalkulohen duke filluar nga rezultatet e matjeve të marra nga shkalla e frekuencave.

Standardet e harmonizuara mund të zhvillohen për aspktet e cekura më poshtë. Derisa të mos ceket ato duhet të jenë të aplikueshme për performancën e produkteve të testuara në laborator. Vlerësimet me një vlerë të vetme duhet të shprehen në një mënyrë të harmonizuar.

1. Vlerësime me një vlerë të vetme të izolimit ndaj zhurmës ajrore

a) – Izolimi mes një hapësire të mbyllur dhe hapësirës së jashtme (d.m.th. izolimi me anë të produkteve që përdorën për konstruktimin e mbështjellëses së  ndërtesës),

b) – Izolimi mes hapësirave të mbyllura (d.mt.th. izolimi me anë të elementeve të brendshme të ndërtesës).

2. Vlerësimet me një vlerë të vetme të transmetimit të zhurmës goditëse

3. Vlerësimi me një vlerë të vetme i zvogëlimit të transmetimit të zhurmës goditëse me anë të mbulesës së dyshemesë

4. Vlerësimi me një vlerë të vetme i absorbimit akustik

Metoda duhet të karakterizojë veçoritë absorbuese të produkteve ndërtimore dhe duhet të jetë konsistente me metodat për vlerësimin e izolimit të zërit. 

5. Vlerësimi me një vlerë të vetme të zhurmës së pajisjeve

Metoda (apo metodat) duhet të karakterizojë fuqinë e zërit apo nivelin a shtypjes së zërit të pajisjeve të instaluara në mënyrë permanente. 

6. Vlerësimi me një vlerë të vetme i zhurmës nga rubinetat dhe aparatura e përdorur në instalimet e furnizimit të ujit dhe nga produktet e përdorura në instalimet për shkarkimin e ujit të ndotur.

7. Vlerësimi me një vlerë të vetme i produkteve për punët e inxhinierisë civile

Është e domosdoshme të definohet një apo më shumë vlerësime për të karakterizuar veçoritë akustike të produkteve të përdorura në punët e inxhinierisë civile siç janë barrierat dhe sipërfaqet e rrugëve.

Familjet e produkteve

Për çdo lloj produkti veçoritë relevante që duhet patur parasysh në specifikimet teknike duhet të specifikohen, si të jetë e përshtatshme, nga listat e mëparme (dispozitat lidhur me produktet).

Karakteristikat akustike të një produkti mirren ose nga një testim i harmonizuar që bëhet nga ndonjë laborator adekuat, ose duke përdorur procedurat e harmonizuara të kalkulimit. Ato duhet të shpërndahen si më poshtë sipas funksionit të tyre:

	
	Të dhënat akustike përbëhen nga:

	Dritaret:
	- reduktimi i drejtpërdrejt i zërit ajror, i matur dhe shprehur sipas një standardi të harmonizuar dhe vlerësimit me një vlerë të vetme të kalkuluar lidhur me zhurmën e brendshme dhe të jashtme.

	Dyert:
	- reduktimi i drejtpërdrejt i zërit ajror, i matur dhe shprehur sipas një standardi të harmonizuar dhe vlerësimit me një vlerë të vetme të kalkuluar lidhur me zhurmën e brendshme.
Nëse ka nevojë, vlerësimi me një vlerë të vetme lidhur me zhurmën e jashtme.

	Mbulesat e dyshemesë, nivelizimet e pllakave të dyshemesë:
	- reduktimi i zhurmës goditëse të transmetuar të matur dhe shprehur sipas një standardi të harmonizuar dhe vlerësimi me një vlerë të vetme.
Për mbulesat që posedojnë veçori absorbuese:
- koeficienti i absorbimit, i matur dhe shprehur sipas një standardi të harmonizuardhe vlerësimi me një vlerë të vetme.

	Komponentet e:
	a) Instalimet e ujit:
- niveli i zërit i prodhuar nga komponentja,  i matur dhe shprehur sipas një standardi të harmonizuar dhe vlerësimi me një vlerë të vetme.
b) Vrimat hyrëse të ajrit:
- reduktimi i drejtpërdrejt i zërit, i matur dhe shprehur sipas një standardi të harmonizuar dhe vlerësimi me një vlerë të vetme i kalkuluar lidhur me zhurmën e jashtme.
c) Sistemet e ventilimit të nxjerrjes së ajrit (banesat):
- reduktimi anësor i zërit të komponentës, i matur dhe shprehur sipas një standardi të harmonizuar, dhe vlerësimi me një vlerë të vetme i kalkuluar lidhur me zhurmën e brendshme,
- niveli i fuqisë së zërit i mjeteve të ndryshme, i matur dhe shprehur sipas një standardi të harmonizuar, dhe vlerësimi me një vlerë të vetme.
d) Pajisjet tjera permanente:
- niveli i fuqisë së zërit i komponentës, i matur dhe shprehur sipas një standardi të harmonizuar dhe vlerësimi me një vlerë të vetme

	Produktet për pengesat e zërit:
	- reduktimi i drejtpërdrejt i zërit ajror, koeficienti i absorbimit apo reflektimit, dhe shkapërderdhja e zërit,  i matur dhe shprehur sipas një standardi të harmonizuar dhe vlerësimi me një vlerë të vetme.

	Produktet tjera ndërtimore  (duke përfshirë komponentet, individuale apo në komplet, për muret apo muret ndarëse, çatitë, dyshemetë, tavanat):
	- Të dhënat adekuate akustike të matur dhe shprehur sipas një standardi të harmonizuar duhet të përcaktohen në mesin e atyre të numëruara në listën e " dispozitat lidhur me produktet" sipas përdorimit të destinuar të produktit.
Ndërlidhshmëria mes këtyre karakteristikave gjithashtu mund të ketë nevojë të merret në konsiderim.


PRODUKTET, PERFORMANCAT DHE VËRTETIMI(ATESTIMI) I KONFORMITETIT

1. Performancat e Produkteve

(1) Për aq sa është praktike karakteristikat e produkteve duhet të përshkruhen në kuptim të performancës në specifikimet teknike dhe udhëzimet për aprovimin teknik Evropian. Metodat e kalkulimit, matjet, dhe testimi (ku ka mundësi), bashkë me kriteret e përputhshmërisë, duhet të jipen ose në specifikimet teknike relevante ose në referencat e cekura në specifikimet e tilla.

(2) Shprehja e performancave të produktit duhet të jetë kompatibile me bazën për verifikim të kërkesës themelore siç është aktualisht në përdorim në Shtetet Anëtare dhe që përmendet në "bazën për verifikimin e plotësimit të kërkesës themelore" dhe siç jipet në standardet e Kategorisë Europiane A që përmenden në "Deklaratat e përgjithshme lidhur me specifikimet teknike dhe Udhëzimit për Aprovimet Teknike Evropiane, pika 2", duke marrë parasysh implementimin faktik të këtyre dokumenteve.

2. Vërtetimi(Atestimi) i konformitetit të produkteve

(1) "Vërtetimi i konformitetit" të produkteve nënkupton që janë ndjekur dispozitat dhe procedurat e dhëna në Nenet 13, 14 dhe 15 të Direktivës si dhe Aneksit III. Këto dispozita synojnë të sigurojnë që, me probabilitet të pranueshëm, performanca e një produkti do të arrihet siç është specifikuar në specifikimin teknik relevant.

(2) Mandatet do të përfshijnë treguesit lidhur me procedurat e vërtetimit të konformitetit në kuadër të kornizës së Aneksit III të Direktivës dhe lidhur me dispozitat që duhet paraqitur në specifikimet teknike dhe udhëzimet për aprovimin teknik Evropian.

KOHËZGJATJA DHE QËNDRUESHMËRIA

1. Trajtimi i kohëzgjatjes së punëve ndërtimore në raport me kërkesën themelore

(1) Varet nga Shtetet Anëtare se ku dhe kur e ndjejnë të nevojshme për të ndërmarrë masa lidhur me kohëzgjatjen që mund të konsiderohet e arsyeshme për çdo lloj punësh, apo për disa nga to, apo për pjesët e punëve, në raport me plotësimin e kërkesave themelore.

(2) Kur dispozitat që kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë e punëve, në raport me kërkesën themelore, janë të lidhura me karakteristikat e produkteve, mandatet për përgatitjen e standardeve Evropiane dhe udhëzimeve për aprovimet teknike Evropiane, lidhur me këto produkte, gjithashtu do të mbulojnë edhe aspektet e qëndrueshmërisë.

2. Trajtimi i kohëzgjatjes së produkteve ndërtimore në raport me kërkesën themelore

(1) Specifikimet e Kategorisë B dhe udhëzimeve për aprovimin teknik Evropian duhet të përfshijnë treguesit lidhur me kohëzgjatjen e produkteve në raport me përdorimet e synuara dhe metodat për vlerësimin e tyre.

(2) Treguesit e dhënë në kohëzgjatjen e një produkti nuk mund të interpretohen si garancion i dhënë nga prodhuesi, por merren vetëm si mjet për zgjedhjen e produkteve të duhura në raport me kohëzgjatjen e pritur, ekonomisht të arsyeshme, të punëve. 

Dokumenti Interpretues 2: SIGURIA NË RAST ZJARRI më tutje përcakton:

(3) Nganjëherë produktet kualifikohen për përdorim normal, por kjo nuk e përfshinë automatikisht qëndrushmërinë e performancës së sigurisë ndaj zjarrit.

Shembuj:

- produktet e ndjeshme ndaj ndikimeve të mjedisit (stuhi, efektet kimike, etj.) p.sh. produktet e trajtuara për frenimin e zjarrit,

- mbyllëset lëvizëse (nëse ato nuk mbyllen gjatë përdorimit normal mund të mos ketë rrezik për sigurinë e jetës, por mund të ketë rrezik në rast zjarri) p.sh. dyert vetë-mbyllëse, grilat dhe pllakat lëvizëse e metalike për mbrojtje ndaj zjarrit.

Metodat për vlerësimin e kohëzgjatjes së punës janë p.sh.:

· testimet duke përfshirë procedurat e larjes dhe pastrimit,

· testimet afatgjatë dhe afatshkurtë të erozionit,

· testimet mekanike (testimet e mbylljes, vibrimit, testimet e goditjes),

· testimet e korozionit.

DOKUMENTI INTERPRETUES NR.6: 
RAPORTI I EKONOMISË SË ENERGJISË DHE NGROHJES

QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I DOKUMENTIT INTERPRETUES NR.6

(1) Ky dokument Interpretues mbështetet në Direktivën e Këshillit 89/106/EEC(1) të datës 21 Dhjetor 1988 mbi përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative të Shteteve  Anëtare lidhur me produktet ndërtimore, tani e tutje i referohemi si “Direktiva”. 

(2) Neni 3 i Direktivës përcakton se qëllimi i Dokumenteve Interpretuese është që t'u japë formën konkrete kërkesave themelore për krijimin e lidhjeve të nevojshme mes kërkesave themelore të dhëna në Aneksin I të Direktivës dhe mandateve për përgatitjen e standardeve të harmonizuara dhe Udhëzimeve për aprovimet teknike Evropiane apo njohjen e specifikimeve tjera teknike në kuadër të kuptimit të Neneve 4 dhe 5 të Direktivës.

Kur konsiderohet e nevojshme, dispozitat e këtij Dokumenti Interpretues do të specifikohen më tutje në secilin mandat të posaçëm. Në mandatet e draftuara, do të merren parasysh, nëse ka nevojë, kërkesat tjera themelore të Direktivës, si dhe të Direktivave tjera relevante që kanë të bëjnë më produktet ndërtimore.

(3) Ky dokument Interpretues merret me aspektet e punëve ku  mund të bëhet fjalë për “ekonominë energjetike dhe ruajtjen e nxehtësisë”. Ai identifikon produktet apo familjet e produkteve  dhe karakteristikat lidhur me performancën e kënaqshme të tyre.

Për çdo përdorim të destinuar të produktit, mandatet do të tregojnë më tutje hollësisht se për cilat nga ato karakteristika do të bëhet fjalë në specifikimet themelore, duke shfrytëzuar një procedurë hap pas hapi me CEN/CENELEC/EOTA, që do t’i lejojnë  karakteristikat e produktit të modifikohen apo të plotësohen, nëse ka nevojë.

Aneksi 1 i Direktivës jep definicionin vijues i cili aplikohet kur dhe ku punët u nënshtrohen rregulloreve  të cilat përmbajnë një kërkesë të tillë:

"Punët ndërtimore dhe instalimet e tyre të ngrohjes, ftohjes dhe të ventilimit duhet të projektohen(dizajnohen) dhe ndërtohen në mënyrë të tillë që sasia e energjisë së kërkuar në përdorim të jetë e ulët, duke patur parasysh kushtet klimatike të lokacionit dhe të banorëve".

(4) Në përputhje me Rezolutën e Këshillit të datës  7 Maj 1985 (Qasja e Re) dhe me preambulën e Direktivës, ky interpretim i kërkesës themelore nuk ka për qëllim të zvogëlojë nivelin ekzistues e të justifikuar të mbrojtjes së punëve  në Shtetet Anëtare

(1)OJEC L40 të datës 11.2.1989

NIVELET DHE KLASAT PËR KËRKESAT THEMELORE DHE PËR PERFORMANCAT E PRODUKTEVE RELEVANTE

1. Kur dallimet e specifikuara në Nenin 3(2) të Direktivës identifikohen dhe justifikohen në përputhje me ligjin e Komunitetit, klasat për kërkesat themelore dhe për performancat e produkteve relevante mund të jenë të domosdoshme. Qëllimi i klasave të tilla është që të arrihet qarkullimi i lirë dhe përdorimi i lirë i produkteve ndërtimore.

Në këtë rast klasat e tilla do të përcaktohen ose në dokumentin interpretues ose sipas procedurës së dhënë në Nenin 20(2)(a) të Direktivës. Kur përmes kësaj procedure identifikohet një klasifikim i performancës së produktit si mjet i shprehjes së shkallës së niveleve të kërkesave të punëve, Komisioni, në kuadër të mandatit, kërkon nga CEN, CENELEC apo EOTA që ta bëjë propozimin adekuat.

Shtrirja e niveleve të kërkesave të mbuluara nga klasat varet nga nivelet ekzistuese dhe të justifikuara që hasen në Shtetet Anëtare.

Në rastet kur një Shtet Anëtar, në përputhje me Nenin 6(3) të Direktivës, përcakton në mesin e klasave vetëm një apo disa klasa për t'u zbatuar në territorin e tij (apo pjesë të tij), ai do të veprojë kështu vetëm në bazë të dallimeve të specifikuara në Nenin 3(2) të Direktivës.

2. Kur dallimet e justifikuara që specifikohen në Nenin 3(2) të Direktivës nuk identifikohen, klasat (apo nivelet) e performancave të produkteve gjithashtu mund të përdoren nga standardizuesit si mjet i përshtatshëm për specifikuesit, prodhuesit dhe blerësit. Për produkte të caktuara, klasat (apo nivelet) bëjnë më të lehtë përdorimin e standardit për ta lidhur performancën e produktit me përdorimin e synuar të tij.

Klasat e tilla të performancave (apo nivelet) për produktet, duke i’u referuar Nenit 4(1) të Direktivës, mund të krijohen nga standardizuesit të cilët do ta mbajnë Komisionin dhe Komitetin Permanent të informuar lidhur me vazhdimin e punës në këtë çështje në kuadër të mandateve ekzekutuese.

3. Secilën herë që klasat definohen për punët apo produktet, nevojitet të krijohet një klasë e quajtur "asnjë performancë e përcaktuar" kur dhe në rast se së paku një Shtet Anëtar nuk ka fare kërkesë ligjore në atë lëmi.

KUPTIMI I TERMAVE TË PËRGJITHSHËM TË PËRDORUR NË DOKUMENTIN INTERPRETUES
Punët ndërtimore

Punët ndërtimore nënkuptojnë çdo gjë që ndërtohet apo që rezulton nga veprimet ndërtimore dhe që fiksohet në tokë. Ky term mbulon si ndërtesat ashtu edhe punët  e inxhinierisë civile. Në Dokumentet Interpretuese "punët ndërtimore" gjithashtu përmenden  edhe si "punët". Punët ndërtimore përfshijnë për shembull: banesat; ndërtesat industriale, komerciale, zyrtare, shëndetësore, shkollore, rekreative dhe bujqësore; urat; rrugët dhe autostradat; hekurudhat; rrjetat e tubacioneve; stadiumet; pishinat; skelet;  platformat; portet; pendat; kanalet; digat; kullat; rezervuaret; tunelet etj.

Produktet ndërtimore

(1) Ky term u referohet produkteve që prodhohen për t'u inkorporuar në mënyrë të përhershme në punët dhe si të tilla plasohen në treg. Termat "produktet ndërtimore" apo "produktet", kur përdorën në Dokumentet Interpretuese, përfshijnë materialet, elementet dhe komponentet (veçmas apo në një kit) të sistemeve të parafabrikuara apo instalimeve të cilat mundësojnë që punët të plotësojnë kërkesat themelore.

(2) Inkorporimi i një produkti në mënyrë permanente në punë nënkupton:

- se heqja e tij zvogëlon mundësitë performuese të punëve, dhe

- se ç'montimi apo zëvendësimi e produktit janë veprime të cilat implikojnë veprime ndërtimore.

Mirëmbajtja normale

(1) Mirëmbajtja është një sërë masash preventive dhe të tjera të cilat aplikohen në punë me qëllim që të mundësojnë punëve të përmbushin të gjitha funksionet e tyre gjatë kohëzgjatjes së tyre. Këto masa përfshijnë pastrimin, servisimin, ringjyrosjen, riparimin, ndërrimin e pjesëve të punëve kur ka nevojë për këtë, etj.

(2) Mirëmbajtja normale në përgjithësi përfshinë inspektimet dhe ndodh në një kohë kur shpenzimet e intervenimit që duhet bërë nuk janë në shpërpjestim me vlerën e pjesës së punëve në fjalë, duke marrë parasysh shpenzimet pasuese.

Përdorimi i synuar

Përdorimi i synuar i një produkti i referohet rolit(eve) që produkti synon të luaj në plotësimin e kërkesave themelore.

Kohëzgjatja ekonomikisht e arsyeshme 

(1) Kohëzgjatja është periudha kohore gjatë së cilës do të vazhdojë performanca e punëve në një nivel kompatibil me plotësimin e kërkesave themelore.

(2) Një kohëzgjatje ekonomikisht e arsyeshme presupozon që të merren parasysh të gjitha aspektet relevante, siç janë:

· shpenzimet e projektimit(dizajnimit), ndërtimit dhe përdorimit;

· shpenzimet që dalin nga pengesa e përdorimit;

· rreziqet dhe pasojat e dështimit të punëve gjatë kohëzgjatjes së tyre dhe shpenzimet e sigurimit që mbulojnë këto rreziqe;

· ripërtëritja e pjesërishme e planifikuar;

· shpenzimet e inspektimeve, mirëmbajtjes, përkujdesjes dhe riparimit;

· shpenzimet e operimit dhe administrimit;

· asgjësimi;

· aspektet e mjedisit.
Veprimet

Veprimet që mund të ndikojnë në përputhshmërinë e punëve me kërkesat themelore ndërmirren nga faktorët që veprojnë në punët apo pjesët e punëve. Faktorët e tillë përfshijnë faktorët mekanikë, kimikë, biologjikë, termikë dhe elektromagnetikë.

Performanca

Performanca është një shprehje kuantitative (vlerë, shkallë, klasë apo nivel) e reagimit të punëve, pjesëve të punëve apo produktit, për një veprim të cilit i nënshtrohet apo të cilin e gjeneron ajo në kushtet e caktuara të shërbimit (për punët apo pjesët e punëve) apo kushteve të caktuara të përdorimit (për produktet).

SHPJEGIMI I KËRKESËS THEMELORE ”EKONOMIA E ENERGJISË DHE RUAJTJES SË NXEHTËSISË”

Interpretimi i kërkesës themelore "Ekonomia e energjisë dhe ruajtjes së nxehtësisë" është që punët duhet jenë efikase sa i përket energjisë në përdorim duke patur parasysh kushtet klimatike të lokacionit dhe destinimin e shfrytëzimit të punëve. Për atë arsye dispozitat e ekonomisë së energjisë mund të mbështeten në këto përdorime të energjisë:

- Ngrohjen e hapësirës;
- Ftohjen e hapësirës;
- Kontrollimin e lagështisë;
- Prodhimin e ujit të nxehtë sanitar;
- Ventilimin.

Këto përdorime përfshijnë arritjen e kushteve të mjedisit që kërkohen për punët që do të përdorento p[tar [in e lag[t[asysh kushtet klimatike t[ 
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BAZAT PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS THEMELORE  "EKONOMIA E ENERGJISË DHE RUAJTJA E NXEHTËSISË"

Të Përgjithshme

(1) Ky kapitull identifikon parimet themelore ekzistuese në Shtetet Anëtare për verifikimin e plotësimit të Kërkesës Themelore "Ekonomia e energjisë dhe ruajtja e nxehtësisë". Këto parime aktualisht janë në përputhje kur dhe ku punët u nënshtrohen rregulloreve që përmbajnë këtë kërkesë themelore. 

(2) Kërkesat themelore, për aq sa është e aplikueshme, plotësohen me probabilitet të pranueshëm gjatë një kohëzgjatje ekonomikisht të arsyeshme të punëve.

(3) Plotësimi i kërkesës themelore sigurohet nga një numër masash të ndërlidhura që kanë të bëjnë sidomos me:

- planifikimin dhe projektimin(dizajnimin) e punëve, ekzekutimin e punëve dhe mirëmbajtjes së nevojshme;

- veçoritë, performancat dhe shfrytëzimin e produkteve ndërtimore.

(4) Varet nga Shtetet Anëtare, kur dhe ku ato e ndjejnë të nevojshme, për të marrë masat lidhur me mbikqyrjen e planifikimit, projektimit(dizajnimit) dhe ekzekutimit e punëve si dhe lidhur me kualifikimet e palëve dhe personave të involvuar. Kur kjo mbikqyrje dhe ky kontrollim i kualifikimeve janë drejtpërdrejt të lidhura me karakteristikat e produkteve, dispozitat relevante do të vendosen në kontekst të mandatit për përgatitjen e standardeve dhe udhëzimeve për aprovimin teknik Evropian lidhur me produktet në fjalë.

Veprimet

Të Përgjithshme

Nevojat energjetike të punëve ndërtimore përcaktohen nga një numër faktorësh dhe për secilin prej tyre ekzistojnë shumë ndikime duke përfshirë:

- mjedisin e jashtëm;

- mjedisin e brendshëm, përdorimin dhe veprimin e punës;

- projektimin(dizajnimin) e punës;

- karakteristikat e materialit dhe komponenteve të tij.

Gjithashtu mund të merret në konsiderim edhe lloji i energjisë, çmimi i saj, koha e përdorimit dhe vlera e pikut të kërkesës për energji.

Paragrafët në vijim japin bazat kryesore teknike të cilave mund t'iu referohemi në rregulloret mbi energjinë e ekonomisë.

Ngrohja e hapësirës, ftohja e hapësirës dhe kontrollimi i lagështisë

Sasia e energjisë së kërkuar për ngrohje, ftohje dhe kontrollim të lagështisë rezulton nga:

- kushtet e brendshme (kërkesat komode dhe përfitimet e brendshme);

- kushtet e ambientit të jashtëm (temperatura, lagështia, rrezatimi, era, etj.);

- transmetimi specifik i nxehtësisë së ndërtesës, apo kualiteti i izolimit termik të ndërtesës;

- transmetimi i avullit të ujit përmes strukturës së ndërtesës dhe gjenerimi i avullit të ujit brenda në ndërtesë;

- depërtueshmëria e ajrit e strukturës së ndërtesës;

- shkallët maksimale dhe minimale të ventilimit në sajë të mjeteve natyrore apo mekanike të ventilimit;

- hapësira, orientimi dhe faktorët solarë të elementeve transparente dhe efektet e hijes dhe mbrojtjes solare;

- karakteristikat dinamike termike të strukturës dhe instalimet e ngrohjes/ftohjes;

- efikasiteti dhe mënyra e veprimit dhe kontrollimit të instalimeve të ngrohjes/kondicionimit të ajrit apo lagështisë.

Prodhimi i ujit të nxehtë sanitar

Faktorët e rëndësishëm përfshijnë:

- sasinë e ujit të përdorur;

- kërkesën për ngritje të temperaturës;

- efikasitetin e mjeteve të ngrohjes dhe pompimit;

- konsumimin e energjisë të kontrollimeve automatike, valvulave elektromagnetike, etj.;

- humbjet e nxehtësisë gjatë shpërndarjes dhe deponimit.

Ventilimi

Shkalla e kërkuar e ndryshimit të ajrit rrjedh nga kërkesa themelore  "Higjiena, shëndeti dhe mjedisi". Përveç kësaj, efektet e erës dhe ventilimi natyror mund të shkaktojnë ventilim të padëshiruar.

Rezultatet e ventilimit në një pjesë të theksuar të ngarkesave të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit që mund të kufizohen përmes:

- dispozitave mbi depërtueshmërinë e ndërtesave;

- projektimit(dizajnimit) dhe matjes së përshtatshme të instalimeve ventiluese, në lidhje me kërkesat e kualitetit të ajrit;

- rregullave adekuate për kontrollimin dhe veprimin e sistemeve të ventilimit;

- mjetet e regjenerimit të energjisë.

Karakteristikat kryesore relevante të punëve janë:

- shkalla e projektimti(dizajnimit) të ndryshimit të ajrit;

- depërtueshmëria e ajrit të mbështjellësit të ndërtesës, duke karakterizuar rrjedhën filtruese të ajrit në relacion me diferencën e shtypjes mes anës së brendshme dhe asaj të jashtme;

- sipërfaqja e hapjes së dritareve, dyerve, etj.

Ventilimi natyral në disa raste mund të plotësojë konformitetin dhe kërkesat e kualitetit të ajrit pa sisteme mekanike ventiluese apo kondicionimin e ajrit. Dizajnimi adekuat dhe specifikimi i sistemeve ventiluese natyrore apo mekanike (duke përfshirë selektimin e ventilatorëve me motor) mund të ndihmojë për të kufizuar nevojat e ngrohjes apo ftohjes dhe konsumimin e energjisë nga ventilatorët.

Verifikimi i plotësimit të Kërkesës Themelore

Ky rishikim i faktorëve ndikues (shih Veprimet) tregon se dispozitat e ekonomisë së energjisë mund të përfshijnë shumë faktorë duke përfshirë:

- lokacionin, orientimin dhe gjeometrinë e punës ndërtimore;

- karakteristikat fizike të strukturës së materialeve dhe komponenteve;

- projektimin(dizajnimin) e sistemeve të pajisjeve teknike të tyre;

- performancat e komponenteve të këtyre sistemeve;

- sjellja e banorëve;

- etj.

Ekonomia e energjisë mund të rregullohet në një mori mënyrash duke përfshirë dispozitat e veçanta për faktorët individualë, apo për kombinimet e niveleve të kërkesave për faktorë të ndryshëm, apo me anë të dispozitave që mbulojnë të gjitha kërkesat e energjisë.

Mundësitë kryesore të shprehjes së kërkesave në vijim, apo një kombinim i tyre, janë identifikuar në Shtetet Anëtare:

	Mundësia Nr. 1
	Dispozitat mbi karakteristikat e strukturës së materialeve (p.sh. rezistenca termike e një materiali izolues, rezistenca difuzive e avullit të ujit të një barriere avulli, rrezatimi i një shtrese reflektuese infra të kuqe).

	Mundësia Nr. 2 
	Dispozitat mbi karakteristikat e strukturës dhe komponenteve të sistemeve  (p.sh. përçueshmëria termike e mureve, çative, dyerve dhe dritareve; padepërtueshmëria e ajrit te dyert dhe dritaret, efikasiteti i bojlerëve, ventilatorëve, njësive ftohëse).

	Mundësia Nr. 3 
	Dispozitat mbi karakteristikat e performancës që janë specifike për vetë punët ndërtimore apo të një sistemi pajisjesh teknike që konsiderohet si një tërësi  (për shembull humbjet specifike të transmisionit të nxehtësisë së një ndërtese, depërtueshmëria e përgjithshme e ajrit në ndërtesë, projektimi(dizajnimi) i shkallës së rrjedhës së ajrit, efikasiteti i përgjithshëm i sistemit të ngrohjes apo ftohjes në kushtet e projektimit).

	Mundësia Nr. 4 
	Dispozitat mbi rrezultatin e pritur të energjisë që kërkohet nga sistemi i pajisjes teknike, bazuar mbi të dhënat konvencionale të përdorimit të pritur dhe kushteve të mjedisit të punës ndërtimore (p.sh. energjia termike vjetore që kërkohet në lokale për ngrohje dhe/apo ftohje të ndërtesës në një temperaturë të dhënë të brendshme, duke marrë parasysh përfitimet e brendshme dhe ato solare).

	Mundësia Nr. 5 
	Dispozitat mbi energjinë e pritur hyrëse në një sistem pajimesh teknike për të arritur një performancë të dhënë në kushtet e caktuara, duke patur parasysh efikasitetin e sistemit (p.sh. konsumimi i pritur i energjisë për ngrohje dhe/apo ftohje).


Shtetet Anëtare mund të përdorin cilëndo nga mundësitë e ndryshme për të vërtetuar se plotësohet Kërkesa Themelore. Asnjëra nga këto metoda nuk duhet të krijojë pengesë për përdorimin e produkteve të cilat janë në përputhje me specifikimet e harmonizuara teknike relevante.

DEKLARATAT E PËRGJITHSHME LIDHUR ME SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE UDHËZIMET PËR APROVIMET TEKNIKE EVROPIANE

 (1) "Specifikimet Teknike" nënkupton ato që i referohen Nenit 4 të Direktivës. "Udhëzimet për Aprovim Teknik Evropianl" të një produkti apo familjeje produktesh do të thotë ato që i referohen Nenit 11 të Direktivës.

(2) Ekziston një dallim i përgjithshëm në mes:

- Kategorisë A: Këto janë standarde, që kanë të bëjnë me projektin(dizajnin) dhe ekzekutimin e ndërtesave dhe punëve të inxhinierisë civile dhe pjesëve të tyre, apo aspekte të caktuara të tyre, me synim për të plotësuar kërkesat themelore siç parashihen me Direktivën e Këshillit 89/106/EEC.

Standardet e kategorisë A duhet të merren parasysh në kuadër të fushëveprimit të Direktivës derisa dallimet në ligje, rregullore dhe dispozita administrative të Shteteve Anëtare pengojnë zhvillimin e standardeve të harmonizuara të produkteve.

- Kategorisë B: Këto janë specifikime teknike dhe udhëzime për aprovim teknik Evropian të cilat ekskluzivisht kanë të bëjnë me produktet ndërtimore që u nënshtrohen një vërtetimi(atestimi) të konformitetit dhe etiketimit sipas Neneve  13, 14 dhe 15 të Direktivës së Këshillit 89/106/EEC. Ato kanë të bëjnë me kërkesat lidhur me performancën dhe/ose karakteristikat tjera, përfshirë qëndrueshmërinë, të karakteristikave që mund të kenë ndikim në plotësimin e kërkesave themelore, testim dhe kritere të përputhshmërisë së një produkti. Standardet e Katekorisë B që kanë të bëjnë me një familje produktesh, janë të një karakteri tjetër dhe quhen standarde horizontale(të kategorise Bh).

(3) Ky dallim mes Kategorive A dhe B nuk synon të vë prioritete të ndryshme për punën lidhur me dokumentet përkatëse, por që të reflektojë ndryshimin në përgjegjësitë dhe autorizimet e Shteteve Anëtare dhe në ato të organeve për Standardizim Evropian dhe Aprovim Teknik në implementimin e Direktivës 89/106/EEC.

(4) Me qëllim të sigurimit të kualitetit të këtyre dokumenteve, me synim të plotësimit të kërkesave themelore, dispozitat e këtij Dokumenti Interpretues do të rezultojnë në kushte specifike që do të përfshihen në mandatet për përgatitjen e standardeve përkatëse Evropiane  dhe të udhëzimeve për aprovim teknik Evropian.

(5) Supozimet e bëra në standardet e Kategorisë A në njërën anë dhe ato të bëra në specifikimet e Kategorisë B në anën tjetër duhet të jenë kompatibile me njëra tjetrën.

(6) Specifikimet teknike të Kategorisë B dhe udhëzimet për aprovim teknik Evropian duhet të paraqesin përdorimin(et) e synyara të produkteve përkatëse.

DISPOZITAT LIDHUR ME PRODUKTET DHE PUNËT NË DOKUMENTIN INTERPRETUES NR.6

Dispozitat lidhur me punët apo pjesët e tyre

Të Përgjithshme

Me qëllim të kufizimit të konsumit të energjisë, kërkesat mund të shprehen duke përdorur mundësi të ndryshme që i referohen "Verifikimi i plotësimit të kërkesës themelore". Këto kërkesa duhet të lidhen me karakteristikat e harmonizuara të produktit.

Konsumi i energjisë në njërën anë ka të bëjë me punët apo pjesët e tyre dhe në anën tjetër me nevojat e banuesve.

Në vijim jipet një rishikim i metodave ekzistuese në Shtetet Anëtare që ka të bëjë me:

- shprehjen e nevojave të banuesve,
- shprehjen e kërkesave të energjisë dhe lidhjen e tyre me karakteristikat e produktit.

Shprehja e nevojave të banuesve

Përcaktohen artikujt si vijon:

1. Vlerësimi i komoditetit termik në dhoma apo hapësira, duke marrë parasysh të gjithë parametrat relevante si në kushte dimri ashtu edhe në kushte vere;

2. Vlerësimi i përdorimit të përafërt të ujit të nxehtë për qëllime sanitare;

3. Shprehja e kualitetit të ajrit të brendshëm apo e nevojave të ventilimit. 

Shprehja e kërkesave të energjisë dhe relacioni i tyre me karakteristikat e produktit

Alternativat Nr. 1 dhe Nr.2 të shprehjes së kërkesave

Alternativat Nr.1 dhe Nr.2 të shprehjes së kërkesës për ekonominë e energjisë janë të lidhura drejtpërdrejt me karakteristikat e produktit. Këto janë të radhitura në "Dispozitat lidhur me produktet".

Gjatë shprehjes së kërkesave për ekonomi të energjisë përmes mundësive Nr.1 dhe Nr.2 duhet patur parasysh dispozitat e "niveleve apo klasave për kërkesat themelore dhe për performancat tjera lidhur me produktet".

Alternativa Nr.3 e shprehjes së kërkesave

Alternativa Nr.3 kërkon procedura duke shfrytëzuar të dhënat hyrëse të cilat janë specifike për vetë punët ndërtimore, duke përfshirë karakteristikat e produkteve dhe të dhënat e projektimit(dizajnimit). Metodat kryesore kanë të bëjnë me:

1. Kalkulimin e humbjeve specifike gjatë transmisionit të nxehtësisë apo nivelin e izolimit termik të mbështjellësit të një ndërtese duke patur parasysh rrjedhën 2 dhe 3 dimensionale të nxehtësisë përmes strukturës dhe transferimit të nxehtësisë përmes tokës dhe hapësirave të pangrohura;

2. Vlerësimin e depërtueshmërisë së përgjithshme të ajrit të një ndërtese nga depërtueshmëria individuale të komponenteve të mbështjellësit (dyer, dritare, etj.) dhe nga karakteristikat e përbashkëta të padepërtueshmërisë duke marrë parasysh kushtet e mjeshtërisë;

3. Matjen e depërtueshmërisë së përgjithshme të ajrit të një ndërtese;

4. Kalkulimin e shkallës së projektuar të rrjedhës së ajrit të sistemeve mekanike të ventilimit, bazuar në karakteristikat e shtypjes së rrjedhës të komponenteve të ventilimit (ventilatorët, kanalet, vrimat hyrëse dhe dalëse të ajrit);

5. Kalkulimin e efikasitetit të projektuar të sistemeve ngrohëse dhe ftohëse, bazuar në efikasitetin në ngarkesë të plotë dhe shkallën e madhësisë së gjeneratorit si dhe të sasisë dhe shkallës së rigjenerimit të humbjeve të ndryshme të nxehtësisë të sistemit në kushte të projektimit.

Alternativa Nr.4 e shprehjes së kërkesave

Alternativa Nr.4 përdorë karakteristikat e njëjta të produkteve dhe mjeshtërive si edhe alternativa Nr.3 dhe gjithashtu ka nevojë për të dhëna mbi përdorimin e pritur dhe kushtet e mjedisit.

Metodat kryesore kanë të bëjnë me:

1. Definimin e të dhënave klimatike që do të përdorën për sistemet që shfrytëzojnë energjinë;

2. Eliminimin e ngarkesave të energjisë për ventilim (duke përfshirë infiltrimin si dhe ventilimin e paramenduar);

3. Kalkulimin e ngarkesave të ngrohjes dhe ftohjes në kushtet e projektimit me qëllim të definimit të kapaciteteve të sistemit ftohës dhe/ose ngrohës;

4. Kalkulimin e temperaturës së brendshme pa apo me ngrohje apo ftohje të kufizuar në kushtet e dhëna të dimrit apo verës;

5. Llogaritjen e efektit të kërkesave të kushteve të ndryshueshme të brendshme, sistemeve të kontrollimit dhe strategjive të kontrollimit;

6. Llogaritjen e efektit e përfitimeve sezonale solare përmes hapësirave shkëlqyese, duke marrë parasysh gjerësinë gjeografike, klimën dhe orientimin si dhe karakteristikat e produktit;

7. Llogaritjen e magnitudës së përfitimeve të energjisë së brendshme (metabolizmi dhe përdorime të ndryshme të energjisë);

8. Llogaritjen e shfrytëzimit të përfitimeve të energjisë së brendshme dhe asaj solare;

9. Llogaritjen e energjisë që nevojitet për vënien në veprim të pompave, ventilatorëve, pajisjeve të frigoriferëve dhe mjeteve ndihmëse, gjatë instalimit, duke marrë parasysh efikasitetin e sistemit të lëvizshëm të energjisë;

10. Matjen e infiltrimit të ajrit të punëve dhe lidhur me rezultatet e matjeve të temperaturës aktuale dhe kushteve të erës.

Alternativa Nr. 5 e shprehjes së kërkesave

Alternativa Nr.5 bazohet në njohurinë e energjisë së kërkuar dalëse nga sistemet (Alternativa Nr.4) dhe të efikasitetit të përgjithshëm të sistemeve dhe çon në konsumimin e pritur të energjisë së sistemeve.

Procedurat mund të vlerësojnë:

- efiksaitetin mesatar të gjeneratorëve për ngrohje dhe ftohje;

- energjinë hyrëse (konsumin e pritur të energjisë së përgjithshme) të të gjitha sistemeve të konsumit të energjisë bazuar në energjinë e kërkuar dalëse (Alternativa Nr.4) dhe efikasitetet mesatare të këtyre sistemeve.

Dispozitat lidhur me produktet

Kërkesat e përgjithshme

Karakteristikat e produkteve në përdorim mund të përcaktohet nga një prej:

a) shfrytëzimi i  vlerave projektuese përgjithësisht të pranuara që janë llogaritje të sakta të karakteristikave të produkteve ndërtimore në përdorim ( në shumicën e vendeve tanimë ekzistojnë listat e të dhënave që japin këto informata).

b) kalkulimi i vlerave projektuese,
c) matja e vlerave projektuese,
d) përcaktimi i vlerave projektuese nga vlerat referuese.

Vërejtje : Vlerat projektuese mundësojnë kushtet tipike dhe efektet e vjetërsimit të produkteve në përdorim.

Metodat e thjeshta tradicionale të kalkulimit duhet të tregojnë zbërthimin e vlerave hyrëse dhe dalëse, duke marrë parasysh saktësinë e përafërt të tyre. Matjet dhe procedurat e vlerësimti të matjeve duhet të tregojë saktësinë e tyre dhe të definojnë zgjidhjen.
Karakteristikat e Produkteve që mund të jenë relevante për kërkesën themelore 

Materialet e strukturuara

(1) Matrialet e strukturuara relevante janë identifikuar në shumicën e standardeve kombëtare, që definojnë mënyrën e kalkulimit të humbjeve të nxehtësisë. Shembull për këtë është lista e pa-mbaruar  në vijim e materialeve në fjalë:

- materialet për shtresën finale;

- llaçet, gipset dhe suvatimet;

- të gjitha llojet e betonit;

- lëndët e drurit, materialet e drurit, dërrasat, gurët natyrorë, tullat, blloqet;

- zhavorr, rërë, baltë;

- xham, plastikë, metale;

- materialet për izolim termik;

(2) Për këto produkte duhet të definohet një gamë e vlerave projektuese përgjithësisht të pranuara për kushtet e ndryshme, që mund të përdorej nga projektuesit pa patur nevojë për matje të tjera. Karakteristikat që duhet marrë në konsiderim,  kur ato janë të përshtatshme për materialin në fjalë, janë të dhëna në Tabelën 1.

(3) Për materialet për të cilat deklarohen vlera më të mira projektuese për një karakteristikë se sa ato që jipen në listën e vlerave përgjithësisht të pranuara (shih 1·) apo në rastet kur shfytëzuesi kërkon  konfirmimin e një vlere të dhënë, kërkohen metodat e harmonizuara të përcaktimit ashtu që vlërat e deklaruara si më të mira të mund të vërtetohen.

Vërejtje: Në shumicën e rasteve këto metoda të harmonizuara të përcaktimit do të definojnë:

- metodën matëse dhe kushtet referuese testuese që çojnë kah vlerat referuese;

- procedurën për arritjen e vlerave projektuese në bazë të vlerës referuese dhe kushteve specifike të përdorimit.

	Tabela 1:
	Karakteristikat e Materialeve të Strukturuara që të merren në konsiderim kur ato janë të përshtatshme

	Nr.
	Karakteristikat

	1 
	Dendësia, gjeometria, stabiliteti dimensional 

	2 
	Përçueshmëria termike apo rezistenca termike për disa lagështi 

	3 
	Kapaciteti i nxehtësisë specifike 

	4 
	Koeficienti i shtrirjes termike 

	5 
	Rezistenca e përhapjes së avullit të ujit 

	6 
	Koeficienti i shtrirjes higrometrike 

	7 
	Përbërja higrometrike e lagështisë për disa lagështi relevante.

	8 
	Absorbimi i ujit 

	9 
	Depërtueshmëria e ajrit 

	10 
	Karakteristikat mekanike, për shembull, rezistenca e shtypjes, forca elastike,moduli i elasticitetit, shkalla e helmit

	11 
	Emetimi për rrezatime në valë të gjata 

	12 
	Transmetimi për rrezatime në valë të gjata 

	13 
	Transmetimi dhe absorbimi për rrezatim solar 


Komponentet e strukturës

Për këto komponente, duhet të mirren në konsiderim karakteristikat e dhëna në Tabelën 2 kur ato të jenë të përshtatshme. Për vlerësimin e tyre nevojitet të krijohen :

- vlerat projektuese përgjithësisht të pranuara;

- metoda të zakonshme e të thjeshta të kalkulimit manual;

- Metoda të harmonizuara e precize të kalkulimit;

- metoda të harmonizuara të përcaktimit, të bazuara në matje.

Një nga tri procedurat e fundit duhet të përdoret kur deklarohen vlera më të mira se sa ato të fituara sipas procedurës së parë.

Vërejtje : Metoda e fundit do të definojë:

- metodën testuese dhe kushtet referuese që çojnë në vlerën referuese,

- procedurën për arritjen në vlerën projektuesenë bazë të vlerës referuese, dhe kushtet specifike të përdorimit.

	Tabela 2
	Karakteristikat e komponenteve të strukturës për t'u marrë në konsiderim kur janë të përshtatshme 

	N·
	Karakteristikat e komponentës

	1 
	Përçueshmëria(*) apo rezistenca termike (*) [fluksi një dimensional i nxehtësisë(**)fluksi dy apo tre dimensional i nxehtësisë] 

	2 
	Përçueshmëria(konduktiviteti) ekuivalent apo rezistenca termike për të gjitha llojet e mureve 

	3 
	Transferimi i lagështisë 

	4 
	Rezistenca ndaj shiut të furishëm 

	5 
	Depërtueshmëria e ajrit (*),(**) 

	6 
	Karakteristikat e inercionit termik 

	7 
	Transmetimi i energjisë solare (*),(**) 

	8 
	Hapësirat efektive dhe karakteristikat e rrjedhës së hapjeve për qëllime ventilimi(**) 


Komponentet e Sistemit

(1) Kjo kategori përfshinë të gjitha komponentet e sistemeve të pajisjeve teknike, karakteristikat e të cilave kanë ndikim në konsumin e energjisë. Shembujt përfshijnë:

- Gjeneratorët për ngrohje dhe ftohje;

- Kolektorët atmosferikë dhe solarë dhe nxemësit e ujit;

- Mjetet e akumulimit të energjisë;

- Ndërruesit e nxehtësisë;

- Emetuesit e ngrojes dhe ftohjes;

- Vrimat hyrse dhe dalëse të ajrit;

- Elementet e rrjetit të shpërndarjes së ujit dhe ajrit;

- Pompat dhe ventilatorët;

- Ventilatorët pasivë natyrorë;

- Valvulat dhe amortizuesit;

- Filtrat;

-  Mjetet relevante të kontrollit.

(2) Në përgjithësi, specifikimet e harmonizuara teknike për vlerat referuese do ti sigurojnë të gjitha informatat që nevojiten lidhur me produktet:

- Krahasimi i performancës të komponenteve të ngjajshme në kushte të unifikuara referuese - Konsumi i energjisë dhe vlerësimi i pikut të ngarkesës  të përformancave në përdorim duke përfshirë kushtet e veprimit të ngarkesës së pjesërishme;

- Dizajni dhe madhësia adekuate e instalimeve;

- Veprimi, kontrolli dhe mirëmbajtja adekuate.

(3) Procedurat e harmonizuara të përcaktimit kërkohen dhe duhet përfshijnë metodat e matjes dhe metodat e llogaritjes së vlerave projektuese për të dyja veprimet me ngarkesë të plotë dhe me ngarkesë të pjesërishme.

(4) Nuk është identifikuar nevoja për vlera projektuese përgjithësisht të pranuara për karakteristikat e komponenteve të këtyre sistemeve.

(5) Kur janë relevante, procedurat e harmonizuara duhet të përcaktohen për:

- Nxjerrjen e karakteristikave e të gjitha mjeteve të llojit të njëjtë në një gamë madhësish nga matjet e bëra në një numër të caktuar syresh në këtë gamë; 

- Shfrytëzimin ei matjeve në punishte me qëllim të verifikimit të karakteristikave të deklaruara të komponenteve të cilat nuk mund të testohen në laborator, për arsye të madhësisë apo prodhimit të kufizuar.

(6) Tabela 3 tregon, për secilën familje kryesore të komponenteve të sistemeve, karakteristikat që duhet definuar në një mënyrë të përbashkët Evropiane kur kjo është e përshtatshme.

	Tabela 3 :
	Karakteristikat e komponenteve të strukturës për t'u marrë në konsiderim kur janë të përshtatshme

	Nr 
	Komponenta 
	Karakteristikat 

	1 
	Gjeneratorët e ngrohjes dhe ftohjes duke përfshirë bojlerët, nxemësit e ajrit, njësitë e ftohjes, pompat e ngrohjes, nxemësit e ujit, etj. që përdorin lëndë djegëse apo energji elektrike, duke marrë parasysh konsumimet e të gjitha pajisjeve të integruara ndihmëse.
	Dalja referuese 

(**)--------------------------------------

Konsumi permanent (**)

------------------------------

Efikasiteti në ngarkesë të plotë (**)

------------------------------

Efikasiteti në ngarkesë të pjesërishme (**)

(p.sh. 20, 40, 60, 80 %)

------------------------------

Inercia termike

	 
	 
	Karakteristikat e ajrit brendshëm dhe të uljes së shtypjes së ujit 

	 
	 
	Karakteristikat e pompes dhe ventilatorit të integruar për rrjedhën dhe uljen e shtypjes 

------------------------------

Efikasitetet dhe fuqia e pompës dhe motorit të ventilatorit

	2 
	Kolektorët atmosferikë dhe solarë, nxemësit solarë të ujit 
	E njëjta për gjeneratorët e nxehjes dhe ftohjes 

------------------------------

Karakteristikat optike dhe termike (*)

	3 
	Sistemet e akumulimit të energjisë 
	Kapaciteti i enës së akumulimit 

------------------------------

Karakteristikat e humbjes së nxehtësisë për të gjitha kushtet operuese

	4 
	Këmbyesit e nxehtësisë 
	Dalje e vlerësuar (*) 

------------------------------

Efikasiteti (*)

-----------------------------

Humbjet e nxehtësisë (*) 

· ---------------------Karakteristikat e shtypjes së rrjedhës (*) 

· --------------------- Fuqia dhe efikasiteti i pajisjeve ndihmëse të integruar (*)

	5 
	Emetuesit e ngrohjes dhe ftohjes 
	Dalja e vlerësuar për kushte të ndryshme operuese (*) 

------------------------------

Komponentet rrezatuese dhe transmetuese të daljes për një gamë kushtesh operuese (*)

------------------------------

Inercia termike

	6 
	Emetuesit e nxehtësisë të inkorporuar në strukturë  (kabllo, gypa, pllaka, etj.) 
	Përçueshmëria e vlerësuar 

------------------------------

Normat e temperaturës dhe përçueshmërisë në ngarkesë të plotë & të pjesëshme

------------------------------

Inercia termike

	7 
	Valvulat dhe amortizuesit 
	Karakteristikat e uljes së shtypjes së rrjedhës

	8 
	Gypat & elementet e punëve të kanalit duke përfshirë matësit e rrjedhës etj. 
	Karakteristikat e uljes së shtypjes së rrjedhës

	9 
	Filtrat  
	Efikasiteti i Filtrave 

--------------------------------------

Karakteristikat e uljes së shtypjes së rrjedhës

--------------------------------------

Kapaciteti mbajtjes së pluhurit

	10 
	Vrimat hyrëse dhe dalëse të ajrit 
	Karakteristikat e uljes së shtypjes së rrjedhës (*) 

------------------------------

Karakteristikat e rrjedhës së ajrit të detyruar (*)

	11 
	Izolimi i gypave dhe kanaleve  
	Rezistenca termike 

------------------------------

Rezistenca e përhapjes së avullit të ujit

	12 
	Trace heaters 
	Vlerësimi i rrymës

	13 
	Pajisjet e kontrollit (për ngrohjen e hapësirës dhe ujit sanitar, lagështi, ventilim, kondicionim ajrit) për shembull: mjetet e kontrollit për bojlerët, mjetet e kontrollimit për temperaturën e dhomës, valvulat termostatike, mjetet automatike digjitale, njësitë qendrore dhe sistemet e transmetimit të të dhënave për sistemet relevante të instaluara në ndërtesë 
	Saktësia e senzorëve 

------------------------------

Shtrirja proporcionale

------------------------------

Diferenciale 

------------------------------

Rregullatorë

------------------------------

Konstantat e kohës

------------------------------

Karakteristikat në ngarkesë të pjesëshme

	14 
	Ventilatorët & pompat 
	Lakoret e shtypjes së rrjedhës (*) 

------------------------------

Lakoret e rrymës dhe efikasitetetit (*)


Konsiderimet Plotësuese apo Vërejtjet

Tabelat 1, 2, 3 nuk janë të mbyllura dhe janë indikatorë të llojeve të karakteristikave të cilat kanë nevojë të merren parasysh në përgatitjen e mandateve për standardet Evropiane dhe udhëzimet për aprovim teknik Evropian relevante për kërkesën themelore. Ndërlidhshmëria e këtyre karakteristikave gjithashtu mund të ketë nevojë të mirret parasysh.

(*) Efektet e parmakëve dhe perdeve duhet të merren në konsiderim.

(**) Përfshinë një mënyrë të pajtueshme të futjes për madhësi të ndryshme.

PRODUKTET, PERFORMANCAT DHE VËRTETIMI(ATESTIMI) I KONFORMITETIT

1. Performancat e Produkteve

(1) Për aq sa është praktike karakteristikat e produkteve duhet të përshkruhen në kuptim të performancës në specifikimet teknike dhe udhëzimet për aprovimin teknik Evropian. Metodat e kalkulimit, matjet, dhe testimi (ku ka mundësi), bashkë me kriteret e përputhshmërisë, duhet të jipen ose në specifikimet teknike relevante ose në referencat e cekura në specifikimet e tilla.

(2) Shprehja e performancave të produktit duhet të jetë kompatibile me bazën për verifikim të kërkesës themelore siç është aktualisht në përdorim në Shtetet Anëtare dhe që përmendet në "bazën për verifikimin e plotësimit të kërkesës themelore" dhe siç jipet në standardet e Kategorisë Europiane A që përmenden në "Deklaratat e përgjithshme lidhur me specifikimet teknike dhe Udhëzimit për Aprovimet Teknike Europiane, pika 2", duke marrë parasysh implementimin faktik të këtyre dokumenteve.

2. Vërtetimi(Atestimi) i konformitetit të produkteve

(1) "Vërtetimi i konformitetit" të produkteve nënkupton që janë ndjekur dispozitat dhe procedurat e dhëna në Nenet 13, 14 dhe 15 të Direktivës si dhe Aneksit III. Këto dispozita synojnë të sigurojnë që, me probabilitet të pranueshëm, performanca e një produkti do të arrihet siç është specifikuar në specifikimin teknik relevant.

(2) Mandatet do të përfshijnë treguesit lidhur me procedurat e vërtetimit të konformitetit në kuadër të kornizës së Aneksit III të Direktivës dhe lidhur me dispozitat që duhet paraqitur në specifikimet teknike dhe udhëzimet për aprovimin teknik Evropian.

KOHËZGJATJA DHE QËNDRUESHMËRIA

1. Trajtimi i kohëzgjatjes së punëve ndërtimore në raport me kërkesën themelore

(1) Varet nga Shtetet Anëtare se ku dhe kur e ndjejnë të nevojshme për të ndërmarrë masa lidhur me kohëzgjatjen që mund të konsiderohet e arsyeshme për çdo lloj punësh, apo për disa nga to, apo për pjesët e punëve, në raport me plotësimin e kërkesave themelore.

(2) Kur dispozitat që kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë e punëve në raport me kërkesën themelore janë të lidhura me karakteristikat e produkteve, mandatet për përgatitjen e standardeve Evropiane dhe udhëzimeve për aprovimet teknike Evropiane, lidhur me këto produkte, gjithashtu do të mbulojnë edhe aspektet e qëndrueshmërisë.

2. Trajtimi i kohëzgjatjes së produkteve ndërtimore në raport me kërkesën themelore

(1) Specifikimet e Kategorisë B dhe udhëzimeve për aprovimin teknik Evropian duhet të përfshijnë treguesit lidhur me kohëzgjatjen e produkteve në raport me përdorimet e synuara dhe metodat për vlerësimin e tyre.

(2) Treguesit e dhënë në kohëzgjatjen e një produkti nuk mund të interpretohen si garancion i dhënë nga prodhuesi, por merren vetëm si mjet për zgjedhjen e produkteve të duhura në raport me kohëzgjatjen e pritur, ekonomisht të arsyeshme, të punëve. 

Dokumenti Interpretues 2: SIGURIA NË RAST ZJARRI më tutje përcakton:

(3) Nganjëherë produktet kualifikohen për përdorim normal, por kjo nuk e përfshinë automatikisht qëndrushmërinë e performancës së sigurisë ndaj zjarrit.

Shembuj:

- produktet e ndjeshme ndaj ndikimeve të mjedisit (stuhi, efektet kimike, etj.) p.sh. produktet e trajtuara për frenimin e zjarrit,

- mbyllëset lëvizëse (nëse ato nuk mbyllen gjatë përdorimit normal mund të mos ketë rrezik për sigurinë e jetës, por mund të ketë rrezik në rast zjarri) p.sh. dyert vetë-mbyllëse, grilat dhe pllakat lëvizëse e metalike për mbrojtje ndaj zjarrit.

Metodat për vlerësimin e kohëzgjatjes së punës janë p.sh.:

· testimet duke përfshirë procedurat e larjes dhe pastrimit,

· testimet afatgjatë dhe afatshkurtë të erozionit,

· testimet mekanike (testimet e mbylljes, vibrimit, testimet e goditjes),

· testimet e korozionit.
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