NJOFTIM SHTESË

Fushëveprimi për pastrimin e rezervuarve

1. Pastrimi i rezervuarve horizontal dhe vertikal për karburante të lëngëta të naftës dhe derivateve të naftës, duke përfshirë rezervuarët e naftës dhe derivateve të naftës për shitje me pakicë apo deponim, duhet të bëhet së paku çdo tri (3) vite nga një operator i specializuar dhe i autorizuar për këtë shërbim.

2. Testimi për rrjedhje të mundshme i rezervuarve të naftës dhe derivateve të naftës duhet të bëhet së paku çdo tri (3) vite nga një operator i specializuar dhe i autorizuar për këtë shërbim, dhe Testimi për rrjedhje të rezervuarëve bëhet së bashku me Pastrimin e rezervuarëve sipas paragrafit 1.

Operatorët ekonomik të cilët ofrojnë shërbime të pastrimit dhe testimit të rrjedhjes së rezervuarve të derivateve të lëngëta të naftës nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të pajisen me autorizim të lëshuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për këtë shërbim, në përputhje me nenin 6 të Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2019 për Kushtet Teknike për Import, Deponim, Shitje me Shumicë dhe Pakicë te Karburanteve të Lëngëta të Naftës. Ky paraqet një autorizim unik i  cili lëshohet për një Operator të caktuar. 


Kriteret dhe procedura e aplikimit për autorizim

1. Për pajisje me autorizim për ofrimin e shërbimeve të pastrimit të rezervuarve të derivateve të lëngëta të naftës dhe të testimit të rrjedhjes së rezervuarëve, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kushtet e poshtë shënuara dhe të dorëzojnë dëshmitë dokumentare të parashikuara në këtë nen. Aplikuesi për autorizim duhet të dëshmojë se:

1.1.  I tërë sistemi është teknologji e automatizuar robotike e cila “nuk përfshin futjen e njerëzve në rezervuare”, dhe gjithashtu nuk kërkon përfshirjen e njerëzve në hapësira dhe procese për operimin e pajisjeve ku mund të rrezikohet jeta e tyre gjatë kryerjes së punës së pastrimit të rezervuarëve;
1.2.  Pajisjet robotike të automatizuara për kryerjen procesit të pastrimit të rezervuarëve duhet të jetë të Certifikuara sipas Standardit ATEX të Bashkimit Evropian, kjo sipas ATEX Directive 2014/34EU, për Pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të dizajnuara për përdorim në hapësira me mundësi të atmosferës ekspoduese (e cila ka zëvendësuar Directive 94/9/EC), dhe me Directive 1999/92/EC, për Kërkesat minimale për përmirësimin e kërkesave për siguri dhe shëndet të punëtorëve të angazhuar në punë me rrezik për atmosfera të eksplodimit. 
1.3.  Rezultati përfundimtar i procesit të pastrimit është “rezervuari pa gas dhe mbetje tjera”, kjo sipas standardeve teknike.
1.4.  Procesi i pastrimit të rezervuarëve përdor vetëm ujin, ujin me presion, apo teknologji ekuivalente të bazuara vetëm në ujë, dhe nuk përdoret asnjë kemikat i cili mund të jetë i dëmshëm për ambientin.
1.5.  Procesi i testimit për rrjedhje të rezervuarëve dhe kontaminim të ambientit, bëhet me saktësi të lartë dhe në mënyrë të digjitalizuar. 
1.6.  Në fund të procesit të pastrimit dorëzohet një kopje dhe një provë e detajuar e tërë procesit të pastrimit, e cila dokumenton tërë procesin e pastrimit. 
1.7.  Personeli i trajnuar dhe i specializuar për operimin e pajisjes dhe për kryerjen e punëve në përputhje me ligjin e aplikueshëm për sigurinë dhe shëndetin në punë për pastrimin e rezervuarve horizontal dhe vertikal të derivateve të naftës dhe punë në ambiente të rrezikshme;

2. Me rastin e aplikimit për autorizim për ofrimin e Shërbimeve të Pastrimit të rezervuarëve të naftës dhe produkteve të naftës dhe testimit të rrjedhjes së Rezervuarëve të tillë, kompanitë duhet të dorëzojnë:

2.1.  Formulari i Aplikimit i cili merret nga MTI;
2.2.  Certifikata e regjistrimit të biznesit me të dhënat mbi biznesin ku ceket filiala e pikës shitëse, veprimtaria 4671, dhe drejtori/menaxheri kryesor
2.3.  Certifikata  e TVSH-së (nëse aplikohet)   
2.4.  Vërtetimin se i ka përmbushur obligimet e pagesës së tatimit mbi të ardhurat
2.5.  Vërtetimin se firma nuk është në falimentim ose nën administrim të dhunshëm gjyqësor
2.6.  Kopja e licencës valide (ose fleteaplikacionit për licencë) për deponi apo për një pikë të shitjes me pakicë të dizelit dhe benzinës
2.7.  Planin e detajuar teknik dhe narrativ të metodologjisë së pastrimit të rezervuarëve të naftës dhe pajisjeve të përdorura; 
2.8.  Dëshmitë mbi pronësinë e pajisjeve të prezantuara për pastrimin e rezervuarëve të naftës, ose dëshmitë ekuivalente për të drejtën e posedimit të pajisjeve të tilla gjatë tërë kohës në Kosovë;
2.9.  Kopjen e Certifikatave të Sigurisë dhe konformitetit për Sistemin e pajisjeve për Pastrimin e Rezervuarëve të naftës:
2.9.1. Certifikatën e konformitetit CE 0496 EX II 1 G c II B T5, 
2.9.2. EN 12100-1:2005, 
2.9.3. EN 12100-2:2005, 
2.9.4. EN 983

2.10. [bookmark: _GoBack]Kopjen e Certifikimeve të sigurisë dhe të konformitetit të materialeve të përdorura për dizajnimin e sistemit të pastrimit të rezervuarëve, 
2.10.1. EN 13463-1:2009, 
2.10.2. EN 13463-5:2003, 
2.10.3. EN 1127-1:2007
2.11. Autoboti special (makina) e dedikuar për veprimtarinë e pastrimit e cila përjashton rreziqet dhe mundësinë e efekteve dëmtuese ndaj jetës dhe shëndetit të punëtorëve në rast të eksplodimit;
2.12. Dëshmitë mbi pronësinë ose marrëveshjen me Impiantin për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve nga procesi i pastrimit të rezervuarëve të naftës, në përputhje me Kërkesat e Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor dhe lejeve sikurse mund të jenë të aplikueshme.
2.13. Autoboti special (makina) nga pika 2.11., duhet të plotësojë kushtet në vijim:
2.13.1. Të jetë pajisje e certifikuar për përdorim në atmosferë eksplozive e përbërë nga përzierja me ajrin e substancave djegëse në formë të gasit, tymit ose pluhurit të cilat janë vazhdimisht prezentë, ose paraqiten shpesh.
2.13.2. Të ofrojë mundësinë e operimit në mënyrë autonome ose e komanduar nga distanca pa pasur nevojë futjen e personelit apo punëtorëve në rezervuar apo në ambientin eksploziv nga pika 3.1., më lartë.
2.14. Sistemi i propozuar teknologjik për hetimin/detektimin e rrjedhjes së naftës nga rezervuari ka saktësi jo më të vogël se 0,002 lt/h. 
2.15. Sistemi i propozuar teknologjik për hetimin e rrjedhjes së rezervuarëve të naftës është i Certifikuar sipas Standardit ATEX të Bashkimit Evropian.

3. Në procedurën e vlerësimit dhe të verifikimit të plotësimit të kushteve dhe kritereve të parashikuara më lartë, Ministria dhe Komisioni Vlerësues kanë të drejtë të kërkojnë informata shtesë dhe sqaruese me qëllim të vlerësimit të përmbushjes së Kritereve. 


Vendosja për autorizim, vlefshmëria dhe mjetet juridike


1. Vendimi për lëshimin e autorizimit nga neni 6 i Udhëzimit Administrativ  Nr. 06/2019 për Kushtet Teknike për Import, Deponim, Shitje me Shumicë dhe Pakicë te Karburanteve të Lëngëta të Naftës do të bëhet pas vlerësimit të plotësimit të kushteve nga neni 6 i këtij Udhëzimi nga një komision profesional dhe i pavarur i përbërë nga tre anëtarë të cilët do të emërohen nga Ministri/Sekretari i Përgjithshëm i MTI.

2. Autorizimet lëshohen me një afat të vlefshmërisë fillestare prej tri (3) viteve.

3. Ministria nuk do të lëshojë licencë për subjektet juridike të cilat merren me importin dhe tregtimin e produkteve të naftës, dhe të cilat kanë rezervuarë të naftës brenda territorit të Kosovës, në rast se nuk prezantojnë dëshminë e pastrimit të rezervuarëve brenda periudhës së shkuar tre vjeçare nga subjektet e licencuara për ofrimin e shërbimeve të tilla. 

4. Operatorët e licencuar, do të kenë një afat maksimal prej gjashtë (6) muajve për të filluar operimet në Kosovë.

5. Pas autorizimit fillestar, Ministria do të shpallë thirrje për autorizimin e Operatorëve të rinjtë për ofrimin e Shërbimeve të tilla çdo tri (3) vite me thirrje të hapura publike. 



6. Operatorët ekonomik të autorizuar sipas këtij Udhëzimi, duhet të aplikojnë për vazhdimin e autorizimeve së paku tre (3) muaj para skadimit të afatit të vlefshmërisë së autorizimeve të përcaktuar me paragrafin 1 të këtij neni, me të cilin rast duhet të dorëzojnë dëshmitë se ende plotësojnë kriteret e përcaktuara me nenin 6 të Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2019 për autorizim.

7. Ftesa publike është e hapur edhe 20 dite pas ditës së publikimit të këtij njoftimi.



8. Për çfarëdo ankese ndaj vendimit për autorizim, palët kanë të drejtë ankese në përputhje me ligjin e aplikueshëm për procedurën e përgjithshme administrative.
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NJOFTIM SHTESË     Fushëveprimi  p ë r  pastrimin e rezervuarve     1.   Pastrimi i rezervuarve horizontal dhe vertikal p ë r karburante t ë   l ë ng ë ta t ë   naft ë s  dhe  derivateve   t ë   naft ë s , duke p ë rfshir ë   rezervuarët   e naft ë s dhe derivateve t ë   naft ë s p ë r shitje  me pakic ë   apo deponim,   duhet t ë   b ë het s ë   paku çdo  tri   ( 3 ) vite nga nj ë   operator   i specializu a r  dhe i  autoriz uar p ë r k ë t ë   sh ë rbim.     2.   Testimi   p ë r rrjedhje   të mundshme   i rezervuarve t ë   naft ë s dhe derivateve t ë   naft ë s duhet t ë   b ë het s ë   paku çdo tri (3) vite nga nj ë   operator i specializuar dhe i  autorizua r p ë r k ë t ë   sh ë rbim ,  dhe Testimi për rrjedhje të rezervuarëve bëhet së bashku me Pastrimin e rezervuarëve sipas  paragrafit 1 .     Operator ë t ekonomik t ë   cil ë t ofrojn ë   sh ë rbime t ë   pastrimit   dhe testimit t ë   rrjedhjes   s ë   re zervuarve  t ë   derivateve t ë   l ë ng ë ta t ë   naft ë s nga paragrafi 1 i k ë tij neni duhet t ë   pajisen me  autorizim   t ë   l ë shuar  nga Ministria   e Tregtis ë   dhe Industris ë   p ë r k ë t ë   sh ë rbim , n ë   p ë rputhje me nenin 6   t ë   Udhëzimit  Administrativ  Nr. 06/2019 për Kushtet Teknike  për Import, Deponim, Shitje me Shumicë dhe  Pakicë te Karburanteve të Lëngëta të N aftës .   Ky   paraqet një   autorizim unik i  cili   lëshohet për një  Operator të caktuar.        Kriteret   dhe procedura e aplikimit p ë r  autorizim     1.   P ë r pajisje me  autorizim   p ë r ofrimin e  sh ë rbimeve t ë   pastrimit t ë   rezervuarve t ë   derivateve  t ë   l ë ng ë ta t ë   naft ë s   dhe të testimit të rrjedhjes së rezervuarëve ,  operator ë t ekonomik  duhet t ë   p ë rmbushin kushtet e poshtë  shënuara   dhe t ë   dor ë zojn ë   d ë shmit ë   dokumentare t ë   parashikuara  n ë   k ë t ë   nen .   Aplikuesi p ë r  autorizim   duhet t ë   d ë shmoj ë   se:     1.1.   I   t ë r ë   sistemi  ë sht ë   teknologji  e automatizuar robotike  e cila “ nuk p ë rfshin futjen e njer ë zve  n ë   rezervuare”, dhe gjithashtu nuk k ë rkon p ë rfshirjen e njer ë zve n ë   hap ë sira dhe procese p ë r  operimin e pajisjeve   ku mund t ë   rrezikohet jeta e tyre gjat ë   kryerjes s ë   pun ë s s ë   pastrimit t ë   rezervuarëve ;   1.2.   Pajisjet   robotike t ë   automatizuara   p ë r kryerjen   procesit t ë   pastrimit t ë   rezervuar ë ve duhet t ë   jet ë   t ë   Certifikuara sipas Standardit ATEX t ë   Bashkimit  Evropian , kjo sipas ATEX Directive  2014/34EU, p ë r Pajisjet dhe sistemet mbrojt ë se t ë   dizajnuara p ë r p ë rdorim n ë   hap ë sira me  mund ë si t ë   atmosfer ë s ekspoduese (e cila ka z ë vend ë suar Directive 94/9/EC), dhe me  Directive 1999/92/EC,  p ë r  K ë rkesat min imale p ë r p ë rmir ë simin e k ë rkesave p ë r siguri dhe  sh ë ndet t ë   pun ë tor ë ve t ë   angazhuar n ë   pun ë   me rrezik p ë r atmosfera t ë   eksplodimit.    1.3.   Rezultati p ë rfundimtar i procesit t ë   pastrimit  ë sht ë   “rezervuari pa gas dhe mbetje tjera” , kjo  sipas standardeve teknike.   1.4.   Procesi i pastrimit t ë   rezervuarëve   p ë rdor vet ë m ujin, ujin me presion, apo teknologji  ekuivalente   t ë   bazuara vet ë m n ë   uj ë , dhe nuk p ë rdoret asnj ë   kemikat i cili mund t ë   jet ë   i  d ë msh ë m p ë r ambientin.   1.5.   Procesi i testimit për rrjedhje të rezervuarëve dhe k ontaminim të ambientit, bëhet me saktësi  të lartë dhe në mënyrë të digjitalizuar.    1.6.   N ë   fund t ë   procesit t ë   pastrimit   dor ë zohet   nj ë   kopje dhe nj ë   prov ë   e detajuar e t ë r ë   procesit  t ë   pastrimit,   e cila dokumenton t ë r ë   procesin e pastrimit.    1.7.   Personeli i trajnuar dhe i specializuar p ë r operimin e  pajisjes   dhe p ë r kryerjen e pun ë ve n ë   p ë rputhje me ligjin e aplikuesh ë m p ë r sigurin ë   dhe sh ë ndetin n ë   pun ë   p ë r pastrimin e 

